2014. 소방장비 지적사항 정비 결과

○ 고가사다리차 - 엔진오일 누유(로커암커버, 오일압력스위치,오일팬) - 승강기 감속 정지 리미트스위치 작동불량 - 3단, 6단 승강기롤러 이상	- 엔진오일 누유정비완료 - 리미트스위치 정비완료 - 추진중
○ 굴절사다리차 - 유압모터(텐테이블)오일 점검창 도색 - 바스켓 부 조작레버 1단붐 작동 불량	- 도색 정비완료 - 추진중
○ 탱크차 - 오버플로우 배관 용접 요함 - 조수석 후미 셔터 불량	- 오버슬로우 용접완료 - 셔터 정비완료
○ 화학차 - 써치라이트 작동불량 - 펌프압력 누기	- 추진중 - 펌프압력 누기 정비완료
○ 펌프차 - 팬밸트 유격 과다 - 써치라이트 상,하 작동불량	- 팬밸트 유격 조정완료 - 추진중
○ 구급(6-1) - 배터리 충전잭 자동이탈 불량 - 앞 타이어 마모	- 충전잭 정비완료 - 타이어 교체(도봉 정비창)
○ 지휘차 - 배터리 충전장치 불량	- 추진중
○ 펌프차(백운) - 사다리선단 리미트 스위치 작동불량 - 대후오일 교환 요함	- 리미트 스위치 정비완료 - 대후 오일 교환
○ 이륜(백운) - 오일쿨러 누유	- 오일쿨러 누유 정비완료
○ 구조공작차 - 써치라이트 작동 불량 - 발전기 키 시동불량	- 추진중 - 발전기 키 정비완료
○ 진압, 구조, 구급장비 지적사항	- 교육 및 조치완료