2014.3월중

소방차량 예방점검․정비 계획

평상시 각종 차량 및 장비의 체계적인 점검․정비로 유사시 재난현장의

원활한 소방활동을 기하기 위함.

《세부 추진계획》

1. 점검계획

가. 일일점검 : 매일 실시 - 27회

나. 주간점검 : 매주 목요일(6, 13, 20, 27일) - 4회

※ 마지막 째 주 목요일(02.27)은 구·월간점검에 준해서 점검

다. 특별점검 : 특별한 점검사유가 발생시

2. 점검대상

가.  대   상 : 차량 39대(특수 5, 펌프 5, 탱크 5, 구급 6, 기타 18)

나.  실시 시기 및 주체

1) 점검부 점검자 및 확인자

구 분	시 기	차 량 별	차량담당자(점검자)	장비관리자		감 독 자
				협 조	확 인
일일정비	일 1회 이상	핵심차량 (펌프,탱크,사다리,구조공작)	차량담당자(운전) 장비담당자(경방)	안전센터팀장 구조대팀장		센터장 구조대장 지휘대장
		지원차량 (구급,화학,지휘,구조버스)	차량담당자(운전) 장비담당자(경방)
		보조차량 (조명차,배연차,기타행정차)	차량담당자(운전) 장비담당자(경방)
주간정비 마지막 주간정비	주 1회 이상 월 1회 이상	핵심차량 (펌프,탱크,사다리,구조공작)	차량담당자(운전) 장비담당자(경방)	차량관리 주 임	센터장 구조대장 지휘대장	장비 회계팀장
		지원차량 (구급,화학,구조버스,지휘차)	차량담당자(운전) 장비담당자(경방)
						소방 행정과장
		보조차량 (조명차,배연차,기타 행정차)	차량담당자(운전) 장비담당자(경방)
특별정비	점검사유발생시	소방방재청장이 정하는 바에 따라 전문인력 의뢰 점검

※ 주간점검(末-마지막 목요일) : 감독자 (소방행정과장)

※ 주간점검, 마지막 주 목요일이 공휴일 또는 휴일인 경우는 전일(前日)시행

2) 확인체계

가) 장비담당자 : 매일 점검이행 확인

나) 장비관리자(센터장, 구조대장(팀장) :

매일 서식 6~18호에 따라 예방점검 추진결과 확인

3) 점검방법 : 점검부 및 점검․정비 매뉴얼에 따라 실시 점검정비 일지에

의한 점검․정비, 일일․주간점검 중복에는 상위 점검 ․ 정비 실시

4) 점검내용

가) 일상정비 : 사전 예방적 정비로서 장비관리자 주관 실시

나) 정비대상 : 소모성 부품·오일류·냉각수교체, 윤활유 주입

다) 정비방법 :  [지침서 붙임] 소방차량 소모품 등 점검ㆍ교환 결과조치

	사용시간에 따른 주기적 정비대상	: 사용시간, 교체여부 확인
	점검결과에 따른 정비대상	: 예방점검과 연계

라) 경증고장 : 자체 이동정비반 수리(본부 점검반 등)

마) 중증고장 : 전문 정비업체

바) 일상정비수준 사전 예방적 정비로서 장비관리자 주관 실시

사) 정비대상 : 소모성 부품, 오일류, 냉각수교체, 윤활유 주입

5) 기록관리

가) 소방자동차 점검부 : 서식6~서식13

나) 기타장비 일상점검부 : 서식16~ 서식18

3. 자체 이동점검반 운영

가. 편    성

1) 구  성 : 3개조 9명

2) 자  격 : 자격증 소지자 및 정비 유 경험자

나. 인    원

1) 1팀 : 반장 소방위 황용진, 소방장 이병석, 소방사 박상욱

2) 2팀 : 반장 소방위 최재권, 소방위 노  극, 소방장 양삼종

3) 3팀 : 반장 소방위 전용식, 소방장 김정택, 소방장 이삼희

다. 임    무

1) 긴급 고장발생시 출동하여 응급조치

2) 자체 직무교육중 교관요원으로 활동

4. 차량정기 및 정밀검사

○ 정기검사 : 5회 5대

연번	구분 일시	대 상	검 사 내 용		비 고(장소)
			정기검사	정밀검사
1	2014.03.08.	고덕탱크차	○		성동검사소
2	03.13.	천호탱크차	○		〃
3	03.13.	구조공작차	○		〃
4	03.19.	성내화학차	○		〃
5	03.27.	암사탱크차	○		〃

5. 예방 점검․정비 결과보고

가. 보고일자 : 익월 3일한

나. 보고내용 : 엑셀서식

1) 1번 차량예방점검관리 : 각 센터, 구조대

2) 2번 소화약제 : 각 센터

3) 4번 정비현황 : 각 센터, 구조대

4) 5번 교통사고 현황 : 각 센터, 구조대

5) 6번 교통법규 위반현황 : 각 센터, 구조대

6) 10번 이동정비반 운영실적 : 각 센터, 구조대-(월 20회 이상)

※ 필히 각 안전센터(구조대) 사진첨부 보고(이동정비반에 제출)

※ 보고서식은 2014. 1월부터 누적기록 시행하며 서식변경 절대불가

6. 기타장비

가. 대   상 : 진압 ․ 보호 ․ 보조 ․ 기타장비

나. 실시시기 및 주체

구분 정비별	시 기	실 시 자	확 인 자	감 독 자
일일점검․정비	운용전․중․후 및 소방 공무원일과표에서 정하는시간	담 당 자	팀 장	센 터 장 구조대장
주간점검․정비	매주 목요일(서별 자체계획)	〃	〃	〃
특별점검․정비	사고로 인한 고장 및 엔진의 출력 저하등 특별한사유가 있을때	소방방재청장이 정하는 바에 따라 전문 인력 의뢰 점검

다. 중복시에는 상위 점검 ․ 정비로 갈음

1) 점검방법

가) 외관 및 성능검사병행 실시

나) 점검정비 일지에 의한 점검․정비

2) 결과조치

가) 경미한 사항 : 자체 시정

나) 중요한 사항 : 수리의뢰

3) 기록관리 : 소방장비 정비기록부 비치, 기록유지

7. 행정사항

가. 각 안전센터장(구조대장)은 평상시 자체 차량 및 장비에 대한 기능·상태

등을 확인 점검․정비를 철저히 하며

나. 월중 예방점검 결과를 각 센터 및 구조대는 이동정비반 운영실적

(사진)포함 2014.04.03(목)까지 제출 하여 주시기 바랍니다. 끝.