기전시설물 유지관리

대 상	도로기전설비	점검일자	2014. 3. 25
점 검 자	기전시설팀장 외 2명

시 설 명	세부위치(점검구간)	지적사항(점검내용)	조치의견(점검결과)
남산3호터널	하행	표지병 부점등	정비요망
남산2호터널	상행 비상주차대	(비상전화, 소화기 점검)	(이상없음)
잠두봉지하차도	일산방향 좌측	소화기 표시등 1개 부점등	정비요망
가양대교 (경관)	북단 상류	구간 부점등	정비요망
당산철교 (경관)	북단	교각등 구간 부점등	정비요망
한강대교 (경관)	하류 북단→남단방향 3번째 아치	구간 부점등	정비요망
동호대교 (경관)	하류 남단→북단방향 2번째 아치 하부	청색 LED조명 부점등	정비요망
가양대교		(가로등 점등상태)	(특이사항 없음)
천호대교		(가로등 점등상태)	(특이사항 없음)
강변북로 (가로등)	(천호대교 ~ 가양대교)	(가로등 점등상태)	(특이사항 없음)
올림픽대로 (가로등)	김포방향 하일시계 (가양대교 ~ 하일시계)	구간 부점등	정비요망

□ 점검사진

남산2호터널 비상전화 점검 1	남산2호터널 비상전화 점검 2
남산2호터널 소화기 점검