2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

북부수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	도봉2동 629~636-12호간 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 11	계	CIP 1983 (91)	200	1,160	DCIP	300	1,160	1,160	928	232	1,350,000	450,000	350,000	550,000	관노후로 인한 누수 발생되므로 누수방지 및 맑고 깨끗한 아리수 공급을 위하여 시행	3.0㎏/㎠ 800세대 450수전
			도봉2동 636-12~657(야)	CIP 1983 (91)	200	575	DCIP	300	575	575	460	115
			도봉2동 657~629(주)	CIP 1983 (91)	200	585	DCIP	300	585	585	468	117

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

북부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	미아동 3-30 ~ 82-19외 3개소 세척갱생관정비공사	2015. 03~11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 200	1,175	DCIP	150 ~ 200	1,175	1,606	550	625	902,893	406,302	225,723	270,868	관 노후로 잦은 누수 발생 및 단수 후 통수시 적수로 민원발생	2.5~3.5㎏/㎠ 1,512세대 934수전
			미아동 3-30 ~ 82-19	CIP 80(89)	200	310	DCIP	200	310	310	217	93
			미아동 138-14 ~ 139-71	CIP 84(91)	150	195	DCIP	150	195	195	137	58
			미아동 131-30 ~ 133-7	CIP 84(91)	100 150	238 42	DCIP	200	280	280	196	84
			미아동 131-30 ~ 133-7	CIP 87	100	390	DCIP	200	390	390	-	390
3	수유동 55-34 ~ 58-9외 3개소 세척갱생관정비공사	2015. 03~11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80 ~ 150	1,180	DCIP	100 ~ 150	1,180	1,180	731	449	900,000	423,000	192,000	285,000	관 노후로 잦은 누수 발생 및 단수 후 통수시 적수로 민원발생	2.5~3.5㎏/㎠ 1,309세대 595수전
			수유동 55-34 ~ 58-9	CIP 84(92)	100	420	DCIP	150	420	420	294	126
			수유동 486-271 ~ 486-222	CIP 84	80	220	DCIP	150	220	220	66	154
			수유동 469-38 ~ 469-221	CIP 83	80	110	DCIP	150	110	110	70	40
			수유동 564-2 ~ 561-15	CIP 84(91)	150	230	DCIP	150	230	230	161	69
			수유동 550-39 ~ 551-24	CIP 84(91)	80	200	DCIP	150 100	90 110	200	140	60

북부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
4	미아동 203-7~224-6외 3개소 배급수관정비공사	2015. 03~11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 300	1,400	DCIP	150 ~ 200	1,400	1,400	981	419	900,000	450,000	270,000	180,000	관 노후로 잦은 누수 발생 및 단수 후 통수시 적수로 민원발생	2.5kg/㎠ 1,650세대 750수전
			미아동 203-7~224-6	CIP 84(87)	150	210	DCIP	150	210	210	147	63
			미아동 224-31~226-8	CIP 80(87)	100	170	DCIP	100	170	170	120	50
			미아동 392-112~408-41	CIP 84(88)	250	320	DCIP	300	320	320	224	96
			수유동 561-15~564-15	CIP 84(91)	150	200	DCIP	150	200	200	140	60
			수유동 370-4~521-12	CIP 84(91)	150	500	DCIP	150	500	500	350	150