- 2015년도 -

비상소화장치 운영 계획

은  평  소  방  서

< 재난관리과 >

2015년도 비상소화장치 운영 계획

화재 취약지역 및 소방차량 진입 곤란지역 등에 설치된 비상소화장치를 보다 효율적으로 운영 ․ 관리함으로써 대형화재를 미연에 방지하고 초기에 화재를 진압하여 소중한 시민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 기본 방침

○ 소방상 여건이 취약한 지역에 설치된 대상 유지 / 관리 철저

○ 항시 사용가능토록 주변 주 ․ 정차 금지 및 장애물 제거

○ 지역 주민들에게 활용 방법 수시 ․ 정기 교육 실시

□ 추진 사항

□ 비상소화장치 설치 현황 : 83개소(일체형 35 / 분리형 48)

부 서	계	설치지역별			유형별		호스릴
		고지대	주거	시장	일체형	분리형	일체형
합 계	83	20	60	3	21	48	14
진 관	31	20	11	-	7	21	3
녹 번	23	-	21	2	5	14	4
역 촌	9	-	9	-	6	1	2
수 색	20	-	19	1	3	12	5

※ 임시폐전 : 녹번 2개소 예정

향후 녹번 제1구역 2지구 주택재건축정비사업 구역 내 비상소화장치함 2개소 임시폐전

□ 비상소화장치 예산

○ 비상소화장치 유지관리비 : 830,000원

- 용  도 : 관창 외 14종 적재비품 구입

- 시  행 : 상반기 소요현황 파악 / 구매 후 필요부서 배정

○ 비상소화장치 보수비 : 추후배정

- 용  도 : 고장 비상소화장치 보수

- 시  행 : 발생 즉시

□ 비상소화장치 사용 훈련 및 교육

○ 횟 수: 년 2회(상반기 : 4월, 하반기 : 9월), 기타 필요시

○ 교육훈련 목표 : 지역주민의 참여 및 활용능력 강화

○ 교육내용 및 방법

- 119화재신고 및 소방차 유도 요령

- 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

※ 이륜순찰 및 각종 순찰시 주민에 대한 사용법 안내 및 교육 지속 실시

□ 비상소화장치 열쇠관리자 지정

○ 시  기 : 비상소화장치 점검 ․ 정비와 병행 실시

○ 관리자 지정 : 3명(119행정정보시스템 정보입력사항)

- 정 : 1명【지대장 등 의소대 간부 우선 지정 또는 통장(반장)】

- 부 : 2명(의용소방대원 및 인근주민)

○ 유의사항

- 비상소화장치함 내 열쇠관리자 표시

- 열쇠관리자 비상연락망 확보 및 비상소화장치 개방, 작동요령 수시 지도

재난대응과-19263(2014.08.22.)호 『시민만족 소방혁신과제 개선조치 및 결과조치』와 관련하여 비상소화장치 열쇠관리자 운영방법 개선

□ 현실태 및 문제점

○ 인근거주자로 열쇠관리자(3명)를 지정하여 성명, 주소, 전화번호를 기재한

표지판을 비상소화장치함 외부에 부착·운영

○ 개인정보(성명, 주소, 전화번호)가 범죄 및 상업목적 등에 부당하게 악용 될       우려, 개인정보보호에 대한 시민의식이 높아져 주민이 열쇠관리자 지정에 비협조

□ 실행계획

○ 비상소화장치 열쇠관리자 운영 방법 개선

- 인근 주민을 활용한 열쇠관리자 지정 및 훈련방법 등은 현행유지

- 열쇠관리자 관리방법 중 비상소화장치함 외부 표기방법을 관할 소방서

및 안전센터 전화번호를 기재한 표지판으로 개선

⇒ 119 행정정보시스템으로 열쇠관리자 운영·관리 유지

비상소화장치 사용 장애 시 연락처
은평소방서	355-0119
◯◯◯119안전센터	◯◯◯◯-0119

※ 열쇠관리자 변경시 119행정정보시스템에 입력

□ 비상소화장치 점검

○ 열쇠비치 – 비상소화장치 번호식 잠금장치

○ 점검 방법(2014년 소방재난업무가이드)

단 위 업 무		비 고
비상소화장치	소방이륜자동차 이용(3회), 안전센터장 선별(1회)	월 3회 이상
	대응총괄팀장(119안전센터 선별확인)	반기 1회
	주민합동훈련 및 사용방법 교육	연 2회

○ 비상소화장치 순찰횟수 : 담당자 월 3회 이상

○ 비상소화장치 선별확인 : 현장대응단 진압대장 및 안전센터장 월 1회 이상

○ 오토바이(이륜) 순찰횟수 : 비상소하장치 순찰과 병행

※ 2015년 소방재난업무가이드 지침 변경시 별도 알림

○ 중점 점검사항

- 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부 및 청소 / 비품 정리

- 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

○ 점검 결과 조치

- 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

- 중요한 사항 : 본서(대응총괄팀) 보고 => 보수비 사용 즉시 보수

- 점검부는 함내에 비치하여 점검사항을 기록유지하고

매년 12월말에 회수하여 연 단위로 대응총괄팀장 결재 후 보관(1년)

○ 비상소화장치함 적재비품

- 적재비품 : 소방호스 외 11종

- 소방호스 적재 방법 : 10본

∙ 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

∙ 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

□ 손전등 관리(일체형 비상소화장치의 경우)

○ 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할 수 있는 경우 손전등 회수

○ 가로등이 없는 경우 예비용(미개봉) 배터리 1개 추가 적재

○ 향후 한전․구청등과 협의 비상소화장치 주변 가로등 설치추진

※ 본부 방호과 13820-195(2002.02.05.)호 『비상소화장치 관리지침 개선계획 시달』

○ 적재비품중 손전등은 자주 방전되어 유사시 활용이 불가능 할 뿐만아니라.        외부기관의 확인시 관리소홀로 보여짐

□ 자위소방대 조직편성 정비

○ 횟  수 : 연 2회(상 ․ 하반기 비상소화장치 사용훈련과 병행실시), 기타 필요시

○ 인  원 : 비상소화장치별 20명 내외로 편성

※ 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선편성

※ 같은 지역에 2개 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능

○ 기타 신설, 이설 등 변동사항이 있을 시에는 119행정정보시스템에 추가 및 수정 조치

붙  임 : 비상소화장치 훈련 및 정비결과 보고서 1부.  끝

비상소화장치 훈련결과 보고

1. 동원현황

구 분	대 상	동 원 장 비				동 원 인 원
		계	소방차	비 상 소화장치	기 타	계	소방관	의소대	명예 소방	주 민
	총 00개소
1	00호
2	00호
3	00호
4	00호
5	00호
6	00호
7	00호
8	00호
9	00호
10	00호

2. 훈련사진(현장대응단 및 각 센터별 4개소)

1. 소화기 사용법 교육사진	2. 비상소화장치 적재비품 용도설명 사진
3. 소화전 사용법 시범 사진	4. 비상소화장치를 이용한 방수사진 (주민들이 직접 방수하는 장면)

열쇠관리자 및 자위소방대 조직 편성표

(변경대상만 보고 및 119행정정보시스템 내부 입력사항)

□ 비상소화장치 제 00 호(00구 00동 00-00)

□ 열쇠관리자

구 분	성 명	주 소	전화번호	비고
정				통장
부				주민
부				주민

□  자위소방대

					대 장			홍길동
					부대장
화재진압반						대피유도반							장애물제거반
반장						반장							반장
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원

□ 자위소방대 비상연락망(연락처)

연번	성 명	주 소	전화번호	비 고
1				(예)통장
2				(예)주민
3				(예)주민
4				(예)반장
5				(예)의소대
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

□ 비상소화장치 설치현황

비소 관리 번호	위 치	점유소화전				도로폭 (m)	도로포장	지역현황	관 할 안전센터
		소화전 번 호	식 별	배관구경 (mm)	수압 (kg/㎠)
1호	은평구 진관동 354-5	호	지상식	100	3.0	2.5	시멘트	주거밀집	갈현

비상소화장치 제 0 호

(변경대상만 보고)

□ 현  황

설치장소	은평구 갈현2동 304-37					설치년도		1989.04.01
지역여건	주거밀집(소방차 진입곤란)					설치유형		분리형
관할파출소	역촌	진입로폭		2.5M			소방차불통거리		85M
관련소화전	지하식(316102호)		인근소화전		지하-316106호

□ 비상소화장치 사진

전 면	내 부

□ 위 치 도

	범 례
	가용지역
	비상소화장치
	점유소화전
	인근소화전
	진 입 로
	불통도로