2015년도

소방용수시설 운영위원회의

도 봉 소 방 서

(재난관리과)

2015년도 소방용수시설 운영위원회 개최

유관기관과 긴밀한 협조체제 구축을 통한 소방용수시설의 효율적 관리 및 운용으로 각종 화재 및 재난․재해로부터 시민의 생명과 재산보호에 기여하고자 함

Ⅰ				개 요		‘

○ 회의일시 : 2015. 12. 30.(수) 16:00~

○ 회의장소 : 본서 3층 재난관리과장실

○ 구   성 : 4개기관 7명

- 도봉소방서 : 2명(재난관리과장, 대응총괄팀장)

- 도봉구청 : 3명(도로과, 교통지도과, 청소행정과)

- 북부수도사업소 : 1명(급수운영과)

- 북부도로사업소 : 1명(도로보수과)

○ 기 능(회의내용)

- 소방용수시설 설치 및 유지에 관한 사항

- 소화전 파손에 따른 긴급조치에 관한 사항

- 소화전 맨홀주변 균열, 침하, 포장 등에 관한 사항

- 단전, 단수 등 정보관리에 관한 사항

- 각종 도로굴착 등 공사에 따른 소화전 맨홀 관리 사항

- 도로물청소용 소화전 사용 및 관리에 관한 사항

- 소방활동상 장애가 되는 주차구획선에 관한 사항

- 소화전 설치에 따른 기관별 문제점 및 방안

- 기타 소방용수시설 관련 기관별 협조사항 등

Ⅱ				기 본 현 황		‘

1. 소방용수시설 현황                                     (공설현황)

총 계	소 화 전				저 수 조		급 수 탑
	계	지상식	지하식	다용도	계	저수조	계	고정식	회전식
1,660	1,647	431	1,212	4	8	8	5	3	2

2. 비상소화장치 현황

119 안전센터별					설 치 자 별
계	현장대응단	도봉	창동	쌍문	계	소방비	구청비
46	6	21	7	6	46	41	5

3. 소방통로 확보대상 현황

구 분	계	도로협소	시장지역	유사시장 (상가)	주거밀집	상습 주차지역
대상수	21	7	6	1	3	4

Ⅲ				현안업무 추진사항		‘

1. 소방용수시설 신설

○ 신설수량 : 18개소

○ 설치 장소

- 주거밀집지역등 도로폭 4～8ｍ미만인 주택가 이면도로상 우선 설치

- 수도배관이 80㎜이상이고 수압이 적정한 상수도 배관 통과 지역

- 차량 및 보행인 통행에 지장이 없는 지역으로 지상식 소화전 우선 설치

2. 소방용수시설 보수

○ 보수요청 : 신규발생시 즉시통보

○ 2015년 보수예산 배정현황 : 30개소 60,000천원

○ 보수대상

- 수압미달, 스핀들 및 관구 등 고장으로 사용이 어려운 경우

- 도로확장, 주택재개발 등으로 타 지역으로 이설할 경우 등

- 보수의뢰 ┍ 경미한 사항 → 자체정비, 중대한 사항 → 보수의뢰

┕ 파손 등으로 긴급보수시 → 즉시의뢰, 기타 → 매월초 의뢰

○ 고장 소방용수시설 현황

구 분	계	지상식 소화전	지하식 소화전	급수탑	사용여부		비 고
					사용가	사용부
수 량	84	30	53	1	52	32

3. 소방용수시설 점검 및 정비

○ 공설 소방용수시설

- 정밀조사(일제조사) : 년 2회(3, 10월) 관할 119안전센터 직원 합동조사

- 정기조사 : 매월(3, 10월 제외) 1회

- 수시조사 : 도로공사시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설, 강우 등 기타 필요

하다고 판단시

○ 조사 후 조치

- 경미한 고장 : 자체 시정

- 중요한 고장 : 북부수도사업소에 보수 의뢰

- 보수비용이 신설비보다 많을 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부 폐전후 신설)

- 포장, 굴착공사등 파악, 매몰 및 파손 사전 방지

· 매몰 및 파손시 공사업체 원인규명 원상복구 조치(소방기본법 제28조 및

제50조 3항)

4. 도로물청소용 소화전 승인현황(소방재난본부 기 보고)

연번	관리번호	위 치	센터별
1	1565호	도봉구 쌍문1동 431-45(효문고교 앞)	방학
2	1085호	도봉구 방학1동 701-11(임마뉴엘교회)
3	1130호	도봉구 방학3동 272(신동아@1동)
4	1144호	도봉구 방학4동 734(청구@102동)
5	1243호	도봉구 쌍문1동 372-11(삼성타일)
6	1419호	도봉구 창4동 1(자운고등학교 옆)
7	1543호	도봉구 쌍문1동 520-48(삼산교회)
8	1606호	도봉구 창동(농협하나로마트창동점 맞은편)
9	1445호	도봉구 창4동 1-1(구청소차량 정비고)
10	1514호	도봉구 창5동 700-21(창동고 건너)
11	1516호	도봉구 창5동 700-32(지엠대우 북부영업소)
12	1564호	도봉구 방학3동 283(미륭프라자)
13	1596호	도봉구 창4동 1-8(견인보관서 건너)
14	2014호	도봉구 도봉1동 595(럭키아파트 103동)	도봉
15	2018호	도봉구 도봉1동 556-89(창화교회)
16	2023호	도봉구 도봉1동 341-1(환승주차장 택시승강장)
17	2170호	도봉구 도봉2동 628(성대야구장 버스정류장)
18	2189호	도봉구 도봉2동 636-1(양평해장국)
19	2250호	도봉구 방학1동 657-12(명문학원)
20	2397호	도봉구 도봉1동 438(무수골보신탕)
21	2417호	도봉구 도봉2동 647(도봉파크빌 202동)
22	5160호	도봉구 창1동 347-5(창1동사무소)	창동
23	5169호	도봉구 창1동 694-10(창동고)
24	5335호	도봉구 창3동 443-1(신림맨션)
25	5530호	도봉구 창1동 814(대우그린@105동)

Ⅳ				유관기관별 협조사항		‘

1. 도봉구청

○ 도로과

- 각종 공사로 인한 소화전 이설 및 맨홀인상시 사전 협의 및 합동검수체계 확립

- 공사대상물(이설, 맨홀인상 등) 사전통보시 명확한 위치표시

- 맨홀인상시 지면과 일치 등 원상복구

- 맨홀정비비 청구 사전검토 및 현황 파악

○ 교통지도과

- 소방용수시설 주변 차량 주차금지 지도 및 단속

- 소방용수시설 주변 주차선 설치 금지

- 불법 주․정차 및 주차구획선으로 인한 소방통로 확보 제한사항 해소방안

- 현 주․정차 단속 방법(소방서 스티커 발행후 구청 통보) 개선방안

- 소방차량 피양의무 위반차량 단속 협의

○ 청소행정과

- 도로물청소용 소화전 사용시 사전 통보(화재진압시 차질)

- 도로물청소용 승인 소화전 별도표시방안 강구

2. 북부수도사업소

○ 급수운영과

- 신설의뢰 소화전 조기 공사완료 추진 및 예산집행현황 공유

- 소화전 설치 및 보수시 무하자 추진

- 고장 소방용수시설 신속 보수

- 단수에 관한 사항

3. 북부도로사업소

○ 도로보수과

- 맨홀인상 및 파손된 맨홀뚜껑 정비시 사전 협의 및 합동검수체계 확립

- 공사대상물(이설, 맨홀인상 등) 사전통보시 명확한 위치표시

- 맨홀인상시 지면과 일치 등 원상복구

- 맨홀정비비 청구 사전검토 및 현황 파악