2015년도 소방차량 해체정비 계획

소방차량의 최적 성능유지를 위하여 노후 소방차량 사전검사를 통해 불용 및 연장사용 결정을 위한 해체정비 계획을 보고드림

Ⅰ		근 거

소방장비관리규칙 제19조(소방장비의 정비)

Ⅱ		해체정비 추진 주체 및 대상

해체정비란?

❍ 소방차량에 고장이 있거나 정밀점검 결과 불량이 발견된 때, 성능을 향상시킬 필요가 있거나 내용연수가 경과한 소방차량에 대해 실시

- 해체정비 차량은 정비 후 2년간 내용연수 경과차량 제외(연장사용)

※ 국민행복 안전정책 지표 가점사항(4-1-1.소방장비 현대화)

의뢰

결과통보

추진주체

❍ 소방기관의 장(의뢰)               한국소방산업기술원(검사 및 정비)

소방기관의 장	한국소방산업기술원
❖ 고장이 있거나 성능향상이 필요한 소방차량 ❖ 내용연수가 경과한 소방차량 ❖ 해체정비 의뢰	❖ 해체정비 사전검사 실시 ❖ 해체정비 사전검사 결과 안내 ❖ 의뢰기관과 협의하여 해체정비

해체정비 대상 : 5종 10대

소방장비	내용연수	비고
고가차 2, 방수탑차 1	12년	2종
탱크차 4, 화학차 1	10년	2종
구조공작차 2	8년	1종

※ 2014년도 해체정비 실적 : 4대(고가차 1, 굴절차 1, 펌프차 2)

Ⅲ		추진계획

기    간 : 2015. 9. 7. ~ 9. 30.

검사 및 정비 기관 : 한국소방산업기술원 검사검수센터(충북 음성 소재)

차 종	고가차	방수탑차	탱크차	화학차	구조공작차
관 서 명	동작(6820)종로(2034)	종로(2007)	강북(2524)용산(2374) 구로(3613)종로(2768)	강동(1724)	노원(6002)서대문(1599)
선정사유	내용연수 경과차량 중 정비 후 계속 사용 가능한 차량

정비대상 : 10대(고가차 2, 방수탑차 1, 탱크차 4, 화학차 1, 구조공작차 2)

정비방법 및 절차

정비요청 [소방서→기술원]		사전검사 [기술원→소방서]		해체정비 [기술원]		결과통보 [기술원→소방서]
- 정비요청서 (장비관리카드 등 첨부)		- 성능검사 - 분해검사 - 사전검사 결과통보 [해체정비 견적서 등]		- 정비범위 협의 - 정비실시		- 정비결과서 - 부품교체 내역 - 완성품 성능시험결과
		불용판단 [소방본부]
		- 정비불가 불용결정

소요예산 : 9,000,000원(사전검사 결과에 따라 해체정비시 수리비 추가 소요)

차 종	대수(대)	사전검사 수수료		비고
		단가(원) *부가세 포함	금 액(원)
계	10		9,000,000
고가차	2	1,000,000	1,000,000
방수탑차	1	1,000,000	1,000,000
탱크차	4	2,500,000	2,500,000
화학차	1	2,500,000	2,500,000
구조공착차	2	2,000,000	2,000,000

❍ 예산과목 : 소방차량운영관리 / 소방차량유지관리 / 사무관리비, 공공운영비

점검항목

❍ 유압, 사다리 장치, 아웃트리거, 턴테이블, 승강기(바스켓), 와이어 등

❍ 소방펌프, 진공펌프, 조작판, 물탱크, 크레인 등

Ⅳ		향후계획

소방차량 해체정비 요청서 제출[각 소방서]

사전검사 실시 결과서 접수[정비 또는 불용결정]

해체정비 수수료 입금

Ⅴ		행정사항

소방산업기술원은 일정 등 협의하여 기간 내 점검 및 정비가 이루어 질 수 있도록 하고,

수수료(사전검사, 해체정비) 납부 요청 시 소방재난본부로 문서통보하여 주시기 바랍니다.  끝.