암사아리수정수센터 자체 구매 목록

기 관 명	물 품 명	수량 (대)	단 가 (원)	산출가격 (원)	수질자동 측정기 여부	비고
암 사	pH측정기	1	8,000,000	8,000,000	수질자동측정기
	전기전도도계	1	7,000,000	7,000,000	수질자동측정기

수질시험 연구장비 연구원 구매 목록

기 관 명	물 품 명	수량	단 가 (원)	산출가격 (원)	세부규격(사양)
암 사	용존 산소측정기	1	5,000,000	5,000,000	- 측정범위 : 0~20 ppm 센 서 : OPTOD 정 확 도 : ± 0.1 ppm 무 게 : 휴대용
	여과사 체진동기	1	7,000,000	7,000,000	체범위 : 100, 200, 203 mm Diameter 내외 체방식 : 상하좌우 방식의 입체적인 Sieving 가능 여과사 실험에 적합해야 함
	수온계	1	4,000,000	4,000,000	- 온도범위 : - 200℃~1400℃ 정확도 : ± 0.2% 센 서 : Thermocouple 컴퓨터와 연결이 가능해야 함