문서번호	공원녹지정책과-1627
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
실무사무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
협 조

2015년 공원 해빙기 안전관리대책 추진 계획

2015. 1.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 공원 해빙기 안전관리대책 추진계획

공원 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 공원시설물을 사전 안전점검하고 각 위험시설물에 대한 안전관리대책을 수립하여 추진코자 함

공원현황

시 관리 직영공원 : 21개소

자치구관리 시공원 : 85개소(도시자연공원 19, 근린공원 62, 주제공원 4)

※ 자치구 관리 공원은 자체계획 수립하여 개별 시행

추진방법

사전대비기간 운영 : 2015. 2. 1 ~ 2. 14

- 해빙기 사전대비 전담 T/F 구성 및 운영

- 인명피해 위험시설 등 중점관리 대상시설 조사 및 책임자 지정

- 공원내 위험시설물 사전 안전점검

- 기관별 해빙기 비상연락망 및 인명피해 위험시설 지정현황 제출 : 2.10일까지

안전관리 대책기간 운영 : 2015. 2. 15 ~ 3. 31

- 해빙기 전담관리팀 가동 및 건설공사장 등 위험시설 특별관리

- 인명피해 위험시설 특별관리 : 주 1회 이상 정기점검, 수시점검 등

- 해빙기 주간실적(매주 목요일) 및 최종실적(3.31일까지) 제출

점검방법

사업소 및 자치구별 자체 안전점검 및 정비계획 수립 추진

시설물 특성에 따라 토목, 건축, 전기직 직원 등으로 점검반 편성

분야별 중점 점검사항 및 해빙기 안전 점검표에 의하여 시설물 점검 및 정비

위험요소 확인, 보수 및 보강 등 필요시 전문기관 정밀안전진단 의뢰

주요 점검대상

공사장 및 지반 관리

- 지반침하, 균열 및 변형여부, 경사지 침하 및 토사유실 상태

- 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부

- 표면수 유입방지 조치 및 토사유출 방지시설 설치 여부

- 공사장 안전관리 및 공사인부 안전장비 착용여부

축대․옹벽 등 구조물 관리

- 축대, 옹벽, 절개지 등의 균열, 훼손으로 인한 붕괴 우려여부

- 낙석방지책 등의 안전시설 설치 및 유지관리 상태

- 산마루측구, U형측구, 집수정 토사, 낙엽적치 등 배수시설 관리상태

- 기타 위험지역 출입통제 등 안내표지판 설치 여부

관리사무소․화장실 등 건축물 관리

- 건축물의 균열, 지반 침하 및 지붕누수 여부

- 건물내 소방, 방재시설 배치 및 관리상태

- 기타 주변환경 정비 및 청결 유지상태

유희시설 등 놀이시설

- 놀이시설 균열, 훼손 및 기초콘크리트 돌출 여부

- 구조물의 용접부분 균열, 부식 및 연결부 볼트․너트 풀림 여부

- 시설물 도색부분 부식, 탈색 및 놀이시설 바닥재 요철 및 파손여부

전기․기계시설

- 분전반 및 노출배선 안전관리(접지, 절연 등) 이상 유무

- 분수시설 등 각종 기계설비 작동 및 배관상태

- 공원등 고장 및 파손여부 등 작동상태

기타 시설물

- 저온에 약해 수목 짚싸기 시행한 짚 철거 및 동절기 관리용 잔재정리

- 겨울철 숙근초, 꽃묘 식재지 보온용 공석 철거

- 계류, 바닥분수 청소 등 수경시설 가동준비

- 수목 관리 및 맥문동 잎자르기 등 녹지대 관리

점검결과 조치

자체 정비 가능한 경미한 사항 : 2015.  3.  31 까지 정비완료

- 훼손시설물 철거 등 경미한 사항은 기동보수반 활용 즉시 정비

- 정비기간 동안 안내판 등을 설치하여 안전사고 예방

- 점검 내역 및 정비결과 제출

예산이 수반되는 정비대상 시설물 : 2015. 4. 30 까지 정비

- 축대, 옹벽 등의 균열, 훼손으로 인한 붕괴 우려시 정밀안전점검 시행

- 예산이 수반되는 시설물 정비는 확보된 예산으로 조기에 정비하고, 예산확보가 어려울 경우 우선 응급조치하여 위험요인 제거

행정사항

□ 공원관리청별 자체 세부 추진계획 수립 : 2015. 2. 5까지

□ 해빙기 안전점검 및 정비기간 : 2015. 2.5 ~ 2. 14

□ 기관별 해빙기 비상연락망 및 인명피해 위험시설 지정현황 제출 : 2.10일까지

□ 해빙기 주간실적(매주 목요일) 및 최종실적(3.31일까지) 제출

□ 공원점검 및 정비결과 제출 : 2013. 3. 31까지

※ 붙임서식 1~7은 건설안전과와 공원녹지정책과로 제출(자치구는 자치구 담당부서로 제출), 붙임서식 8은 공원녹지정책과로 제출

붙임 1. 해빙기 비상연락망 등 작성서식 각 1부

2. 해빙기 공원시설물 안전점검 및 정비결과 보고  1부. 끝.