문서번호	공원운영과-1653
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영과장	동부공원녹지사업소장
협 조
	공원여가과장
	시설과장
	조경지원과장
	서울숲공원관리사무소장

2015년 공원 해빙기 안전관리대책 추진 계획

2015.2.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2015년 공원 해빙기 안전관리대책 추진계획

봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 시설물 일제점검을 실시 안전사고 요인을 예방하고 노후 및 훼손된 시설물을 정비 공원이용 시민들에게 안전하고 쾌적한 휴식공간을 제공하고자함

추진근거

2015년 공원 해빙기 안전관리대책 추진계획(공원녹지정책과-1627,’15.1.30)

공원현황

점검대상 : 서울숲 등 6개소 공원

추진방법

사전대비 기간운영 : 2015. 2. 1 ~ 2. 14

- 해빙기 사전대비 전담 구성 및 운영

- 인명피해 위험시설 등 중점관리 대상시설 조사 및 책임자 지정

- 공원내 위험시설물 사전 안전점검

안전관리 대책기간 운영 : 2015. 2. 15 ~ 3. 31

- 해빙기 전담관리팀 가동 및 건설공사장 등 위험시설 특별관리

- 인명피해 위험시설 특별관리 : 주1회 이상 정기점검, 수시점검 등

점검방법

공원별 자체 안전점검 및 정비계획 수립 추진

시설물 특성에 따라 토목, 건축, 전기직 직원 등으로 점검반 편성

분야별 중점 점검사항 및 해빙기 안전 점검표에 의하여 시설물 점검 및 정비

위험요소 확인, 보수 및 보강 등 필요시 전문기관 정밀안전진단 의뢰

주요 점검대상

공사장 및 지반 관리

- 지반침하, 균열 및 변형여부, 경사지 침하 및 토사유실 상태

- 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부

- 표면수 유입방지 조치 및 토사유출 방지시설 설치 여부

- 공사장 안전관리 및 공사인부 안전장비 착용여부

축대․옹벽 등 구조물 관리

- 축대, 옹벽, 절개지 등의 균열, 훼손으로 인한 붕괴 우려여부

- 낙석방지책 등의 안전시설 설치 및 유지관리 상태

- 산마루측구, U형측구, 집수정 토사, 낙엽적치 등 배수시설 관리상태

- 기타 위험지역 출입통제 등 안내표지판 설치 여부

관리사무소․화장실 등 건축물 관리

- 건축물의 균열, 지반 침하 및 지붕누수 여부

- 건물내 소방, 방재시설 배치 및 관리상태

- 기타 주변환경 정비 및 청결 유지상태

유희시설 등 놀이시설

- 놀이시설 균열, 훼손 및 기초콘크리트 돌출 여부

- 구조물의 용접부분 균열, 부식 및 연결부 볼트․너트 풀림 여부

- 시설물 도색부분 부식, 탈색 및 놀이시설 바닥재 요철 및 파손여부

전기․기계시설

- 분전반 및 노출배선 안전관리(접지, 절연 등) 이상 유무

- 분수시설 등 각종 기계설비 작동 및 배관상태

- 공원등 고장 및 파손여부 등 작동상태

기타 시설물

- 저온에 약해 수목 짚싸기 시행한 짚 철거 및 동절기 관리용 잔재정리

- 겨울철 숙근초, 꽃묘 식재지 보온용 공석 철거

- 계류, 바닥분수 청소 등 수경시설 가동준비

- 수목 관리 및 맥문동 잎자르기 등 녹지대 관리

점검결과 조치

자체 정비 가능한 경미한 사항 : 2015.  3.  25 까지 정비완료

- 훼손시설물 철거 등 경미한 사항은 기동보수반 활용 즉시 정비

- 정비기간 동안 안내판 등을 설치하여 안전사고 예방

- 점검 내역 및 정비결과 제출

예산이 수반되는 정비대상 시설물 : 2015. 4. 27 까지 정비

- 축대, 옹벽 등의 균열, 훼손으로 인한 붕괴 우려시 정밀안전점검

- 예산이 수반되는 시설물정비는 확보된 예산으로 조기에 정비하고

예산확보가 어려울 경우 우선 응급조치하여 위험요인 제거

행정사항

해빙기 안전점검 및 정비기간 : 2015. 2.5 ~ 2. 14

해빙기 비상연락망 및 인명피해 위험시설 지정현황 제출 : 2. 9일까지

해빙기 주간실적(매주 목요일) 및 최종실적(3.31일까지) 제출

공원점검 및 정비결과 제출 : 2015. 3. 25까지

붙 임 :1. 해빙기 비상연락망 등 작성서식 각 1부

2. 해빙기 공원시설물 안전점검 및 정비결과 보고  1부. 끝.