2015년도 망원한강공원 제설대책

2015~16년도 강설에 대비하여 망원한강공원 제설구간(자전거도로, 산책로 등)에 신속하고 체계적인 제설작업을 실시하고자『2015년도 망원한강공원 제설대책』을 수립하고 보고함

Ⅰ		제설대책본부

본 부 장 (한강사업본부장)

통  제  관 (시설부장)

제 설 지 휘 반					행 정 반			확 인 점 검 반
시설관리과장			안 내 센 터		총 무 과 장			운 영 과 장
․ 상황실 운영 총괄 ․ 제설대책 지휘 등 ․ 장비,자재 지원 ․ 제설작업 점검			안내센터장		․ 행정, 인력 지원 ․ 근무실태 점검			․ 공원관리 및 안내센터장 지휘감독 ․ 제설 준비상태 점검 ․ 매점, 주차장 제설작업 확인
			․ 제설작업 실시 ․ 제설 상황 보고 ․ 매점, 주차장 등 제설작업 독려
8명			전직원		8명			8명

본부(시설부) 임무

❍ 제설대책본부 운영 및 상황유지

❍ 제설작업 총괄 및 상황유지, 기상보고

❍ 제설작업 확인점검 및 제설자재 지원

망원안내센터 임무

❍ 자체 제설대책 세부 실시계획수립

❍ 제설작업 실시 및 착수·완료 보고

Ⅱ		망원한강공원 제설대책 개요

제설기간 : 2015.11.15 ~ 2016. 3.15 (4개월)

-기상청: 기온은 평년과 비슷하겠고, 강설량은 평년과 비슷하거나 많을 것으로 전망

제설 인원, 장비, 구역

○ 인원

계	직원	청경	공익요원	공무직(환경)	공무직(녹지)	기타
30	4	13	5	5	3

○ 제설장비 및 제설도구

경운기	장착용 삽날	트럭	회전솔 제설기	넉가래	눈각삽	철각삽	빗자루
2	2	0	1	45	44	10	35

○ 제설자재

모래주머니	제설함	친환경제설제 (고상제설제)	현수막
200포	19개소	160포	5

○ 제설 구역

구분	연번	위치(구간)	규모(m)	제설함	비고
자전거도로 및 산책로	1	홍제천~욱천	∙폭 4m, 연장 7,400m	1
진출․입로	2	망원나들목 옆 강변북로 진출로(경사로)	∙폭 4m, 연장 30m	1
	3	제1안내소 입구(경사로)	∙폭 6m, 연장 200m	1
	4	제1주차장 진출입로(경사로)	∙폭 5m, 연장 150m	1
경사로	5	홍제천 상류	∙폭 4m, 연장 20m	1
	6	상수나들목 입구	∙폭 2m, 연장 20m	1
	7	봉원천변 접근로	∙폭 2m, 연장 50m	1
	8	강변삼성스위트 앞	∙폭 1.5m, 연장 150m	1
	9	욱천 하류	∙폭 3m, 연장 10m	1
계 단	10	만남의광장 나들목 입구	∙폭 3m, 연장 20m	1
	11	축구장뒤 성산나들목 입출구	∙폭 2m, 연장 40m	1
	12	양화대교 접근계단	∙폭 1.5m, 연장 30m	1
	13	마포나들목(계단/경사로)	∙폭 2m, 연장 40m	1
	14	마포대교옆 접근로	∙폭 1.5m, 연장 15m	1

제설 기본방향

❍ 친환경제설제 사용(과거 사용하던 제설소금 사용배제)

❍ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

❍ 응달, 상습 결빙구간 등에는 통행자제 등 안내 표지 설치

❍ 위탁시설은 수탁자 자체 제설작업 시행

❍ 대설주의보(5cm 이상) 강설시 연간단가 업체 인력․장비 투입 작업

※ 강설 상황에 따라 유동적인 투입

Ⅲ		망원한강공원 세부 제설대책

사전조치 사항

- 직원 비상연락망 정비

- 제설작업 구간 우선순위 부여

- 제설장비 및 자재 점검

- 취약지점 모래주머니 및 제설제 비치

망원한강공원 제설함 위치도

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

순번	위 치	순번	위 치	순번	위 치
1	원효동E/V 입구	8	현석나들목 입구	15	초록길공원 입구
2	현대차서비스센터 입구	9	봉원천 입구	16	성산나들목 입구
3	청암나들목 상류 (체육시설입구)	10	상수나들목 입구	17	망원 나들목 진입로
4	마포종점 청암나들목 입구	11	절두산순교 기념관앞	18	망원나들목 출입로
5	청암나들목하류 계단 입구	12	제1주창장 입구	19	성산대교하부(망원수영장 앞)
6	마포대교 경사로	13	양화대교 아래(1)	20
7	마포나들목 입구	14	양화대교 아래(2)	21

기상상황에 따른 조치사항

구 분	기상상황	근무기준	주요 조치사항
평 시	-일상예보 -강설확률 30%미만 또는 기온 2℃ 이상		직원 제설임무 숙지 취약지점에 제설제 비치, 제설장비 점검
1단계	-강설예보 -적설량 1~5㎝내외 예보 시	직원 1/4	제설 상황전파 취약지역 점검
2단계	-대설주의보 -적설량 5㎝이상 예보 시	직원 1/2	제설 상황전파 제설계획에 따라 제설실시 제설작업 착수 및 완료보고
3단계	-대설경보 -적설량 10㎝이상 예보 시	직원 1/2	제설 상황전파 제설계획에 따라 제설실시 제설작업 착수 및 완료보고

*폭설시 본부에 스키로다 및 용역인력 지원요청

제설 순서 및 제설 방법

❍ 제설 순서 : 공원이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

-1순위: 차량 진․출입 경사로

-2순위: 자전거도로, 산책로, E/V, 나들목, 보행육교 등 진입로 주변

-3순위: 주차장, 매점 주변 등

-4순위: 운동장 등 체육시설

❍ 제설 방법

-1단계(적설량 1~5cm)  : 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등

-2단계(적설량 5cm이상)  : 장비 + 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등

-3단계(적설량 10cm이상): 장비+밀어내기 + 제설제·모래 뿌리기 등

제설작업 추진 방향

❍ 친환경제설제 사용(한강공원내 염화칼슘․제설소금 사용 배제)

❍ 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙(친환경적 작업 우선)

❍ 계단부 및 경사로 등 취약구간 제설제 적정량 살포

❍ 초지 및 광장부 등 이용이 적은 구간은 제설제 사용 가능한 억제

❍ 주간 강설시: 상황에 맞춰 제설작업 시행

❍ 야간 강설시: 익일 07:00부터 제설작업 시행하여 오전중으로 제설완료

단계별 근무자

구 분	1 단계 (적설예보량 1~5㎝)	2단계 ~ 3단계 (적설예보량 5㎝이상)		비 고
		A조	B조
계	6명	12명	12명
직원	1명	김용대 김 영	전선훈 연영택
청원경찰	3명	6명 (근무조 + 다음근무조)	6명 (근무조 + 다음근무조)
환경공무직	박홍식	박홍식 이삼주	허인배 정종협
녹지공무직	박운학	박운학	윤광준
공익요원		차명관	조계진

제설구간별  책임자

연번	제설구간	책임자	비 고
1	성산대교 ~ 제1안내소 (차로, 진출입로, 진입 계단 등 )	김용대
2	홍제천 ~ 절두산 성지 (자전거도로, 진출입로, 계단 등)	전선훈
3	절두산 성지 ~ 서강대교 (자전거도로, 진출입로, 진입계단 등)	연영택
4	서강대교 ~ 원효대교 (자전거도로, 지하보도, 진입계단 등)	김 영

위탁시설구역 제설작업

- 매점, 테니스장, 주차장 등 위탁시설은 수탁자 자체제설 시행

행정사항

1. 제설상황 보고체계 <별첨1>

2. 제설대책 상황보고(착수) <별첨5>

3. 제설대책 완료보고(완료) <별첨6>

<별첨1>

제설상황 보고체계

본청 제설대책 상황실 ☎ 726 -2310～5 FAX 726 -2341～2
한강사업본부 당직실 일반 ☎ 461 - 0722 일반 ☎ 3780-0777(행 777, 778) FAX 3780 - 0779 시설관리과 ☎ 3780-0643,0647(행643,647) FAX 3780 - 0744
안내센터 ․ 광나루 ☎485-3091(행501) ․ 잠 실 ☎417-1348(행511) ․ 뚝 섬 ☎453-3028(행521) ․ 잠 원 ☎534-3263(행531) ․ 반 포 ☎591-5943(행541) ․ 이 촌 ☎796-2239(행551) ․ 여의도 ☎782-2895(행561) ․ 양 화 ☎2631-8290(행581) ․ 난 지 ☎306-0276(행611) ․ 망 원 ☎333-4125(행601) ․ 강 서 ☎2666-8290(행621)

<별첨5>

제설대책 상황보고(착수)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .   .    : 07:00시 현재)

1. 일기현황

구 분	금 일	내 일	비 고
날 씨
강설확률(%)
강 설 량(㎝)
기온(최고/최저)

2. 교통통제 지점

대 상 지 점	통 제 시 간	해제 예정시간	비 고

3. 제설 인력현황 (명)

계		일반직원	청원경찰	환 경 원	공익요원	기 타
금 회
누 계

4. 제설장비 및 제설제 현황

제 설 장 비								제설제(포)
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈 삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	전체	금회 사용량	잔량

5. 특기사항

◦

◦

○○ 안내센터장

<별첨6>

제설대책 상황보고(완료)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .    .    : 00시 현재)

1. 인력․장비 투입 현황

○ 인 력 (명)

계	일반직원	청원경찰	환 경 원	공익요원	기 타

○ 장비 및 자재사용

제 설 장 비								제설제(포)
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈 삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	전체	금회 사용량	잔량

2. 작업진행 현황

차량 진출입 경사로 (개소)		자동차 통과도로 (km)		경 사 로 (개소)		진입 계단 (개소)
설치개소	제설개소	대상구간	제설연장	설치개소	제설개소	설치개소	제설개소

자 전 거 도 로 (km)		산 책 로 (km)		청 사 주 변 (㎡)		기 타 (개소)
대상구간	제설연장	대상구간	제설연장	대상면적	제설면적	설치개소	제설개소

3. 기타사항

○

4. 제설작업 현황사진(완료)

차량도로 작업중	차량도로 작업후
자전거도로·산책로 작업중	자전거도로·산책로 작업후
진입로(계단, 경사로) 작업중	진입로(계단, 경사로) 작업후

○○ 안내센터장