문서번호	교통운영과-4173
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
협조

2015년 보행자 작동신호기 점검계획

2015. 3.

2015년 보행자 작동신호기 점검계획

운전자 및 보행자의 불필요한 신호대기를 줄이고자 설치하는 보행자 작동신호기의 분기별 정기점검을 시행하여 시민 불편사항을 사전에 예방하고자 함.

□ 점검개요

○ 관련근거

- 서울시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의2

○ 점검기간 : 4월, 7월, 10월

○ 점검방법 : 사업소별 점검계획 수립 후 점검 시행

○ 점검항목

- 구성 부분의 작동 및 설치(부착) 상태

- 운영조건에 따른 신호기 작동 여부

- 누전, 돌출부 등 이용자 안전 관련 사항

□ 설치현황

(2015. 1. 31)

사업소	점검개소(권역)	사업소	점검개소(권역)
동부	54 개소 (강남, 송파, 강동, 서초일부)	서부	106 개소 (마포, 서대문, 은평, 중구, 용산)
남부	68 개소 (동작, 서초, 관악, 금천, 영등포일부)	북부	172 개소 (강북, 성북, 종로, 도봉, 노원)
성동	80 개소 (성동, 광진, 동대문, 중랑)	강서	78 개소 (강서, 양천, 구로, 영등포)
합계(개소)
558

□ 세부점검 내용

○ 누름버튼, 안내표지, 각종 보드 등 설치(부착) 상태 등

○ 함체, 누름버튼 파손 및 고정밴드 돌출 여부 등

○ 누름버튼의 단계별 LED 발광 상태 등

○ 신호운영자료 입력에 맞는 신호현시 표출 상태 등

○ 민원, 현장여건 변화에 따른 설치 및 운영 조건의 적정성 등

□ 점검결과 조치

○ 누름버튼 고장, 안내표지 파손 등 경미한 사항은 즉시 조치하고,       즉시 정비가 어려운 개소는 안전조치 선행 후 보수 시행

○ 신호운영자료(DB) 및 제어기 등과 관련된 정비사항은 신호운영실과       협조하여 정비 시행

○ 당초 설치․운영 중이었으나 민원이나 현장 여건 변화 등의 이유로       미운영 또는 비정상운영 개소는 철거 또는 이설

□ 행정사항

○ 사업소별 점검계획 수립 및 점검시행

○ 보행자작동신호기 현황, 점검(정비) 결과 제출

붙임 : 1. 보행자작동신호기 운영현황.

2. 보행자작동신호기 동작상태 점검방법.   끝.