구분 일자	세 부 추 진 계 획											비 고
	기동장비(소방차량)			진압,구조장비 등			구급,기타장비 등			부책정리
	차량	세부내용		장비명	세부내용		장비명	세부내용
5(월) 2팀	22,32, 6-3호	수검표 작성 - 시동상태 점검 - 오일점검 및 오일누수 상태 점검 - 추진축 연결부위 점검 - 오일누유 상태 점검 - 각종 벨트 유격 및상태여부 -엔진오일,대우오일,및션오일 점검 및 교환(펌프,탱크,구급)		○소방이륜차량점검	적재비품확인 오일. 휠터 등		○기지용,이동용무전기 ○구강용,비강용기도기	○작동상태 기능 점검 및 사용법숙지		○장비관련 각종 부책정리		※각종장비 제원숙지
6(화) 2팀	22,32, 6-3호	각부 기능작동 점검 및 정비 - 캡틸팅장치 점검 - 엔진부분 청소 상태 - 에어크리나점검 및 교환 - pto오일 점검 및 보충 - 볼트 이완 상태 점검 - 기타 부분 점검		○동력절단기 1.분해,조립 2.시동줄교체방법 3.절단기날교체방법	1.기능점검 . 세척 2.부속품 정비 및 노후부품 교체 3.사용법숙지		○휴대용무전기, 휴대폰 ○후두경,튜브 세트	○작동상태 기능 점검 및 사용법숙지		○장비관련 각종 부책정리
7(수) 2팀	22,32, 6-3호	축전지(배선 및 액량, 각 부의 이상 유무)점검 및 정비 - 각종 볼트, 너트 점검 - 각 부분 오일 주입 - 타이어 마모상태 점검 - 휠너트 이완 여부 점검		○배연기 1.분해,조립 2.시동줄교체방법	1.기능점검 . 세척 3.부속품 정비 및 노후부품 교체 3.사용법숙지		○각종투여약품 (포도당 등)	○작동상태 기능 점검 및 사용법숙지 ○약품 유통기한 및 보관상태 확인		○장비관련 각종 부책정리
8(목) 2팀	22,32, 6-3호	휠 및 사이드림 손상 여부 점검 - 기능 점검 및 정비(외부광택및부분도색) - 각종 장치 작동상태 주유상태 여부 - 펌프 및 진공상태, 각종 밸브 점검 및 정비 - 각종 표지물 및 외장상태 부착물 등 점검 및 정비		○22.장비적재함청소 1.장비위치에라벨부착 2. 정.부 관리자 부착 3. 적재함목록.위치도	1.기타		○산소투여장비 (안면마스크 등)			○장비관련 각종 부책정리
9(금) 2팀	22,32, 6-3호	브레이크 유격 여부 상태 점검 - 제동 시 쏠림현상 점검 - 브레이크 라이닝 마모 상태 점검 - 클러치 기능 작동 상태 점검 및 정비 - 브레이크 기능 작동 상태 점검 및 정비		○32. 장비적재함청소 1.장비위치에라벨부착 2. 정.부 관리자 부착 3. 적재함목록.위치도	1.기타		○세균감영방지장비 (자외선소독기, 명균소독기)	○작동상태 기능 점검 및 사용법숙지		○장비관련 각종 부책정리

2015년 본부 소방장비 확인점검 대비 점검 ․ 정비 일정

구분 일자	세 부 추 진 계 획										비 고
	기동장비(소방차량)			진압,구조장비 등			구급,기타장비 등			부책정리
	차량	세부내용		장비명	세부내용		장비명	세부내용
12(월) 3팀	22,32, 6-3호	벨트점검 및 에어크리너 상태 점검 - 연료계통 (연료의 누유여부 및 각부의 기능상태) - 대후, PTO, 진공오일 점검 및 정비 - 예비 타이어 공기압 상태 점검 - 기타 부분 점검		○공기호흡기셋트 (등지개, 실린더 면체, 보조마스크)	1.밧데리점검 2.충전일시점검 3.실린더충전		○세균감영방지장비 (화상용키트, 분만세트)	○작동상태 및 외관정비 (밧데리 교체 및 점검시약 확인)		○장비관련 각종 부책정리	※각종장비 제원숙지
13(화) 3팀	22,32, 6-3호 이륜차	각종 지지부 - 전장 (각 조명장치, 경광등, 싸이렌, 계기류) 점검 - 각종 전기점검 및 정비 - 대후, PTO, 진공오일 점검 - 작동상태 점검 - 유동 느슨함 흔들림 및 조작 상태 점검 - 너클 및 볼조인트 연결부위 점검 - 파워라인 누유여부 점검 - 핸들유격 과다여부 점검 - 파워오일 오염여부 점검		○수관 등 정비 (수관연결금속구등) ○펌프(전기식) ○라이트라인	○기능점검, 세척, 부속품 정비 ○충전상태, 기능점검		○순환장비 (쇼크방지용하의)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리
14(수) 3팀	22,32, 6-3호	냉각계통(라바호스,누수여부 각 부 기능) 점검 및 정비 - 변속기 작동상태 점검 - 오일 적정 여부 - 계기판 점등상태 점검 - 경광등 경음기 작동상태 - 축전기액 및 충전상태 - 각종 조명등 점등상태 - 터미널 부착상태 및 배선연결 상태		○공기충전기	○기능점검, 세척, 부속품 정비		○순환장비 (심실제세동기)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리
15(목) 3팀	22,32, 6-3호	밸브개폐 상태 - 배관 연결상태 여부 - 각종 볼트이완 여부 - 방수 작동상태 여부 - 펌프상태 여부 - PTO오일 누유여부 - 각부 기능조작 및 구리스 및 윤활유 주입		○산불진압장비 (갈쿠리등)	○기능점검, 세척, 부속품 정비		○이송장비세트 (주들 것,보조들 것, 시트,모포등)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리
16(금) 3팀	22,32, 6-3호	PTO 오일 적정여부 - 구리스 주입(펌프차) - 내압시험 후 배관 누수여부 - 진공오일 적정여부 - 밸브작동 상태 - 각 램프 점등 상태 점검		○1층 창고정리	1.장비라벨부착 2.정.부 관리자 3.적재함목록및위치도		○감염관리 장비 (화학복 등)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리

구분 일자	세 부 추 진 계 획										비 고
	기동장비(소방차량)			진압,구조장비 등			구급,기타장비 등			부책정리
	차량	세부내용		장비명	세부내용		장비명	세부내용
19(월) 1팀	22,32, 6-3호 이륜차	펌프실 조작판 각 레바 작동상태 및 오일 주입 - 물탱크 청소 물 충만 상태 - 홈탱크 청소 및 홈 충만 상태 - 차량 외관 상태 점검 - 기타 미비 상태 점검		○지하장비창고 정리	1.장비라벨부착 2.정.부 관리자 3.적재함목록및위치도		○중추신경계보호장비(분리형들 것,척추고정대,고정장치,당김고정장치)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리	※각종장비 제원숙지
20(화) 1팀	22.32호 이륜차	전장 (각 조명장치, 경광등, 싸이렌, 계기류) 점검 - 각종 전기점검 및 정비 - 대후, PTO, 진공오일 점검 - 작동상태 점검 - 각종 벨트 유격 및 상태여부 - 연료계통 (연료의 누유여부 및 각부의 기능상태)		○시건개방기구 세트	1.기능점검, 세척, 2.부속품 정비		○환자감시장치(심전도모니터,산소포화농동기)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리
21(수) 1팀	22,32, 6-3호	대후, PTO, 진공오일 점검 및 정비 - 예비 타이어 공기압 상태 점검 - 기타 부분 점검 - 구리스 주입(탱크차)(구급차) - 축전지(배선 및 액량, 각 부의 이상 유무)점검 및 정비 - 각종 볼트, 너트 점검		○구조안전밸트 (상,하용/카라빈하 등)	1.기능점검, 세척, 2.부속품 정비		○호흡유지 기구 (수동식인공호흡기)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리
22(목) 1팀	22,32, 6-3호	변속기 작동상태 점검 - 오일 적정 여부 - 차고 바닥청소 및 차선라인도색 - 각 부분 오일 주입		○통신장비(무전기등)	1.기능점검, 세척 2.부속품 정비 3.밧데리충전		○중추신경계보호장비(진공,에어부목,목고정장치,머리고정장치)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리
23(금) 1팀	22,32, 6-3호	각 램프 점등 상태 점검 각종 전기장치 점검 - 펌프실 조작판 각 레바 작동상태 - 펌프실 조작판 각 레바 작동상태 및 오일 주입 P.T.구급차량 및 장비 전체세차 및 하부세차, 정비		○제논탐조등 및 연기투시기	1.밧데리충전 2.기능점검, 세척, 부속품 정비		○구급차량(유압장비) (수동식유압전단기)	○작동상태 기능 점검		○장비관련 각종 부책정리

구분 일자	세 부 추 진 계 획								비 고
	기동장비(소방차량)			진압,구조장비 등		구급,기타장비 등		부책정리
	차량	세부내용		장비명	세부내용	장비명	세부내용
25(일) 3팀	22,32, 6-3호	본부 확인점검 대비 (수검표, 결재판, 장갑, 펜, OVM 공구 준비) 최종 각종 전기장치 및 조작레버 확인 점검 위 사항을 차고바닥정리후 책상(수검표)등을 준비.
26(월) 2팀		본부 확인점검일(담당자 수검준비
※ 위 일정에 따른 정비 유무 표시할 것. ◯ 이상없음(완료) △ 정비중 X 미실시