- 2015년 상반기 특정관리대상시설 -

소방청사 안전점검 계획

2015. 2

서울특별시소방재난본부

(소방행정과)

2015년 상반기 특정관리대상시설

소방청사 안전점검 계획

소방기관별 특정관리대상시설(소방청사)에 대하여 정기 및 해빙기 안전점검을

실시하여 현황정비 및 안전등급 조정 등 소방청사 안전관리를 강화 하고자 함

Ⅰ				추 진 근 거
		c

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 같은법 시행령, 시행규칙

특정관리대상시설등 지정 ․ 관리 지침

소방행정과-27416(2014.10.31.)호「법정 안전점검 대상시설외 소규모

시설물에 대한 안전점검 추진계획 알림」

건설안전과-2549(2015.2.25.)호「특정관리대상시설 정기점검 조속실시

및 안전관리 만전」

Ⅱ				점 검 개 요
		c

점검기간 : 2015. 3. 1 ~ 4. 20.

점검대상 : 소방청사 133개소

❍ 연면적 660㎡이상 소방청사(99개소)

❍ 연면적 660㎡이하 소방청사(34개소)

❍ A, B, C등급 : 중점관리시설로 재난예방을 위하여 계속적으로 관리  하여야 할 건축 및 시설

❍ 신축 건축물중 연면적 660㎡ 이상인 건축물(A등급으로 분류)

점검반 구성

❍ 점검반 : 시설물 관리 ․ 감독 부서 총괄

❍ 구  성 : 해당분야별 공무원 및 전문가 등으로 편성 ․ 점검

※ 필요시 분야별 협회나 안전관리 자문단의 협조를 받아 구성

Ⅲ				점검내용 및 유의사항
		c

특정관리대상시설로 지정된 청사 전수조사 및 상태 점검

기존 및 신규 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가 등

기본계획 수립시 점검대상시설의 관리자를 지정하여 시설관리

책임을 명확히 구분

❍ 관리부서 ⇒ 총괄관리 : 시설관리부서장

분임관리 : 119안전센터장

신축된 건축물은 점검대상시설에서 누락되지 않도록 조치

❍ 건축물에 대하여는 건축물관리대장 등을 확인하여 지정

신규 점검시에는 향후 추적관리를 위하여 각종 시설물 관리대장, 위치도,  전경사진 등 필요한 자료를 수집하여 시설물별로 정리한 후 보관

Ⅳ				점검결과 조치
		c

「시설물 상태평가 기준(특정관리대상시설등 안전등급 결정방법)」에 의한 안전등급 평가

❍ 중점관리시설(A․B․C등급) 또는 재난위험시설(D․E등급)로 지정

국가재난관리정보시스템(NDMS) 점검결과 입력 철저(점검후 5일 이내)

❍ 해당시설물 세부현황 입력 철저 및 입력사항 미흡 시설물 보완입력 철저

(예, 준공년도, 구조, 면적, 위치도, 사진 등)

점검결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행 철저

Ⅴ				행 정 사 항
		c

「특정관리대상시설등 지정·관리 지침」개정 사항 및 점검 ․조사시 유의사항 준수 철저

D급시설 발생시 조사결과 및 해소계획 제출( 2015. 4. 20한)

안전점검결과 NDMS 입력 및 소방행정과 제출(2015. 4. 24한)