점검결과

지적사항

▸소방차량 분야

계	행정과	예방과	현장대응단	도봉	창동	쌍문
108	2	7	46	31	14	8

▸ 통신장비 분야

계	현장대응단	도봉	창동	쌍문
8	2	2	2	2

▸ 구조장비 분야

계	현장대응단	도봉	창동	쌍문
5	0	3	1	1

소방차량 확인 점검결과

구 분	차량번호	점 검 결 과	조 치 사 항
쌍 문	97소8471 (펌프)	PTO, 진공오일 부족 전체적 세차 불량	요 정비사항
쌍 문	92로1565 (탱크)	밧데리함 수입불량, 엔진 수입불량	시정조치
		펌프실 밸브(방수구,흡수구,중계구) 구리스 미주입 펌프 PTO 샤프트 등 구리스 미주입 (PTO 기어오일 교환요함	요 정비사항
쌍 문	72주2991 (구급차)	실내 세척 요	즉시시정
쌍 문	서울도봉자6196 (이륜차)	비상소화장치 열쇠 미비치	즉시시정

소방장비 확인 점검결과

구 분	차량번호	점 검 결 과	조 치 사 항
쌍 문	진압장비	공기호흡기셋트 정비 불량	현지시정
	구조장비	체인톱 장력조절 송풍기 시동절차 미흡 개인보호장비 면체 미결합	현지시정

통신장비 확인 점검결과

구분	센터	점 검 결 과	조치
공통	현장대응단, 도봉, 창동, 쌍문	축전지 충전 불량, 안테나 휨 교육 등 근무일지 기록유지 불량	현지시정