’15.10.15.(목)∼10.16.(금)

충청소방학교 훈련탑

현장에 강한 소방관 양성을 위한

2015. 소방전술 경연대회 운영요강

	중앙소방본부

			목 차

Ⅰ. 대회개요	1

Ⅱ. 평가방법	2

Ⅲ. 경기요강	3

Ⅳ. 평가표(종합)	11

Ⅴ. 평가표(조별)	12

Ⅵ. 경연대회 소요기자재	19

Ⅶ. 조정위원회 운영	20

Ⅷ. 경연순서	23

Ⅸ. 경연장 배치도	24

Ⅹ. 훈련탑 사용일정	25

Ⅰ		대회개요

❍ 일시·장소 : 2015. 10. 15.(목) 09:00 ~ 10. 16.(금) 12:00 예정,  충청소방학교(훈련탑)

* 1일차 오전경연 출전선수 및 평가관은 10. 15.(목) 08:30까지 도착 및 등록 완료

❍ 경연종목 : 화재진압 4인 조법(화재대응능력 2급 실기평가표 기준)

❍ 참가대상 : 95명(총 19팀) / ‘15. 9. 30(화)까지 시·도 출전선수 명단 제출

* 동일 119안전센터에 근무하는 현장대원으로 팀 편성(근무조 통합 선발 가능), 위반 시 자동탈락

❍ 복    장 : 참가자 전원 동활동복 및 활동화, 활동모 착용(시·도 평가관 포함)

❍ 팀 구 성 : 총 5명(지휘자 1, 관창수 1, 관창보조 2, 운전원 1)

* 지휘자는 소방경 또는 소방위로 하고, 지휘자와 운전원을 제외한 개별임무는 본선 당일 추첨 결정

→ 출전선수는 반드시 소방공무원증 지참(기 제출된 선수명단과 소속관서 확인 예정, 상이 할 경우 출전금지)

❍ 시    상 : 국민안전처장관상(최우수 1, 우수 1, 장려 2) ※ 시상은 소방기술경연대회 시상식과 병행(10. 16일)

-「국민행복 안전정책」평가지표 점수에 반영(최우수 10점, 우수 9점, 장려 8점, 본선 참가 5점)

- 입상 4팀 출전대원(지휘자 제외)에게는「소방공무원 가점평정 규정」에 따른 가점 부여

Ⅱ		평가방법

❍ 평가기준 : 화재대응능력 평가제 2급 실기평가표에 근거하여 완성도와 안전성을 평가

❍ 평 가 자 : 시·도에서 추천한 평가관(소방학교 교관 및 화재대응능력 1급, 19명)중 해당 시·도 추천자를 제외한 18명(3개 구간으로 구분하여 평가, 평가점수는 비공개)

❍ 평가방법

〈완성도〉

- 화재대응능력 평가제 2급 실기평가기준에 근거한 붙임 평가표에 평가관이 평점 부여, 조별(구간별 5~6명) 최고 및 최저점수를 제외한 심사위원 점수를 평균하여 합산

〈안전성〉

- 4인 조법의 실행절차 완수시간을 측정하되 제한시간(15분) 초과여부 확인(15분 초과 시 기본 2점 ＋ 10초 초과 시마다 1점 감점)

❍ 동점자 처리 시 우선순위

- 제한시간(15분) 준수정도, 평가표의 단계별 중요도 순(②→⑤→④→⑦→③→⑥→①→⑧)으로 점수가 높은 팀 우선

Ⅲ		경기요강

구분	행 동 요 령					평가 포인트
	지 휘 자	1번원	2번원	3번원	4번원
1	준비사항	경기시작 전 방화두건, 방화복 상․하의, 방수화, 헬멧, 방수장갑을 지정된 장소(집합선 앞)에 놓으며 공기호흡기(보조마스크 포함)는 무전기, 렌턴, 인명구조경보기를 결착하여 임무별 지정된 승차 위치에 놓는다. ※ 무전기, 렌턴, 인명구조경보기 OFF, 하차 전에 ON으로 전환(운전원은 무전기만 휴대) ※ 지휘자는 대원과 동일하게 복장을 착용하며, 공기호흡기는 착용하되 면체는 미착용하며 무전기, 랜턴, 인명구조경보기도 공기호흡기에 결착한다.
2	｢집 합｣	지휘자가 대기선에 있는 대원들에게「집합」이라고 구령하면 대원들은「집합」복창과 함께 집합선에 선다.
3	｢임무복창｣	지휘자가「임무복창」을 구령하면 대원들은 개인별 임무를 복창한다. ※ 1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 관창보조, 4번 운전원
4	｢상황부여｣	지휘자는 훈련 가상상황 및 현장안전관리에 대한 내용을 대원에게 설명한다. 「2층 상가 건물의 1층에서 화재가 발생하여 2층으로 연소확대 중인 상태로 선착대 4명이 1개 팀이 되어 65mm호스 2본을 연장, 1층의 화재를 진압하고 다시 40mm호스 2본을 연장, 사다리를 이용하여 2층의 화재를 진압해야 하는 상황」 ※ 현장안전관리 설명은 위험요소 설명, 주지, 구호제창 등 어떤 형태로든 가능				지휘자의 상황 부여 및 현장안전관리 시행 여부
5	｢4인 조법 훈련실시｣	지휘자의 ｢4인 조법 훈련실시｣ 구령에「실시」복창하고 방화두건, 방화복 상․하의, 방수화, 헬멧, 방수장갑을 착용한다.				훈련실시 구령에 시간측정 시작
6	「승 차」	방화복 착용완료 후 지휘자의「승차」구령에 복창하고 임무별 지정된 장소에 승차하여 공기호흡기(면체착용/양압)를 착용하고 하차한다. ※ 1번원(조수석), 2번원(운전석 뒤), 3번원(조수석), 4번원(운전석), 지휘자(승차안함) ※ 2번원은 하차하여 운전석 뒷바퀴 앞과 뒤에 고임목 설치, 4번원은 2번원 고임목 설치 수신호 확인 후 하차한다. ※ 면체 목걸이 걸어 → 등지게 장착 → 밸브개방 → 압력확인 → 장비(렌턴,무전기,경보기)구동 → 면체장착 → 끈 조임(가운데, 아래, 위 순서) → 양압 확인 → 대기호흡 전환 → 바이패스확인 → 방화두건, 헬멧, 장갑순으로 착용
7	「장비점검」	하차하여 지휘자의 구령에 개인안전장구 작동상태 점검 및 공기호흡기 압력(250㎏ 이상)을 확인하여 이상 유·무를 복창하고 임무별 1선 방수를 실시한다.				지휘자 장비점검 이행여부
8	｢1선 방수 실시｣	「실시」복창 후 관창을 들고 제1 소방호스 및 제2 소방호스 연장거리를 고려하여 신속하게 걸어가 펌프차를 향해 자세를 취한 후 제2 소방호스에 관창을 결합하고 목표지점을 향해 방수자세를 취한다.	「실시」복창 후 제1 소방호스(한겹말이)를 전개하고 암카플링을 4번원에게 인계 후 1번관창수의 뒤에서 관창보조 역할을 한다.	「실시」복창 후 제2 소방호스(한겹말이)를 제1 소방호스 전개거리를 고려하여 전개하고 펌프차를 향해 자세를 취한 후 제1․제2소방호스를 결합하고 2번 관창보조의 뒤에서 관창보조 역할을 한다.	「실시」복창 후 2번 관창보조가 건네준 제1 소방호스를 펌프차량 방수구에 결합하고 여유 소방호스(2~3m)를 확보한다. 자체급수밸브를 조작하여 배관 내 공기를 제거하고 방수준비를 한다.	안전사고 방지를 위해 하차시 소방차의 발판을 하나씩 모두 밟고 내려서야 하며, 차량에 고임목 설치여부와 방수자세를 확인
		제1․제2 소방호스 및 관창을 결합하여 1,2,3번원이 방수준비가 완료되면 1번원은 2번원에게 2번원은 3번원에게 방수개시를 요청을 한다. 요청받은 3번원은 뒤로돌아서 오른손을 위로 올리며 4번원에게 ｢방수개시｣라는 수신호를 보내고 4번원의「방수개시」수신호를 확인하고 뒤돌아 관창보조 역할을 한다. 4번원은 3번원의 ｢방수개시｣라는 수신호를 받고 3번원에게 오른손을 위로 올리며 펌프차「방수개시」라는 수신호를 보내고 방수구를 개방하여 엔진회전수(5kg/㎠이상~7kg/㎠이하)를 조정한 다음 방수방향을 향해 차려 자세를 취한다.				신속한 방수 및 상호 연락체계의 원활함을 확인하고, 전체적인 안전성을 평가
9	｢방수중지｣	타켓이 넘어가면 지휘자는 1번원에게 무전으로「방수중지」를 지시한다. 1번원은 2번원에게 2번원은 3번원에게「방수중지」요청을 한다. 요청을 받은 3번원은 뒤로 돌아서 오른손을 옆으로 수평이 되게 올려 4번원에게「방수중지」수신호를 보내고 4번원의「방수중지」수신호를 확인하고 뒤돌아 관창보조 역할을 한다. 4번원은 3번원의 ｢방수중지｣라는 수신호를 보고 오른손을 옆으로 수평이 되게 올려 펌프차 ｢방수중지｣라는 수신호를 보낸 후 엔진 회전수를 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 ｢방수중지 완료｣수신호와 함께 복창 후 그 자리에서 차려 자세를 취한다. 4번원이 방수중지 하면 1번원은 호스 내 압력제거 하고 2․3번원과 협력하여 관창과 호스를 바닥에 내려놓는다. ※ 지휘자는 관창을 내려놓으면「복식사다리를 이용한 화재진압 훈련 실시」를 무전으로 지시한다.				상호 연락체계의 원활함 및 4번원의 장비조작 능력을 확인
10	｢복식사다리를 이용한 화재진압훈련 실시｣	펌프차에 적재된 20m로프를 목에 걸고, 한손에 파괴기구(도끼)휴대, 다른 손으로 접은 소방호스 2본을 연장하여 사다리 옥외진입구 위치로 이동한다.	2번원은 펌프차에 적재 된 개인로프를 휴대하고 3번원과 함께 사다리를 옥외진입구 위치까지 메고 와서 지상에 내려 놓은 후 사다리를 선단부 세 번째 가로대까지 연장한다. 사다리 하단부 네 번째 가로대에 말뚝매기 후 옭매듭으로 결속한다.		40㎜ 소방호스는 방수구 쪽에 여유소방호스(2~3m)을 확보해 두고, 65㎜ 소방호스를 사용하여 소화전을 점령하고 펌프차에 급수하며 방수준비를 한다.	2․3번원은 사다리운반 및 설치법(2급)에 의거 평가, 소화전 점령방법 등을 확인
11	｢진 입｣	「진입」복창하고 3번원에게 ｢사다리 지지｣를 구령하면 3번원이 ｢사다리지지 끝｣을 복창하면 「등반」구령 후 파괴장비 파지한 상태로 사다리 등반,「등반완료」구령 후 화점층으로 진입한다. 휴대한 로프를 지지물에 결착 후「로프내려」구령 후 2번원이 복창하면 내려준다. 관창과 호스에 매듭을 실시한 2번원이 「호스 올려」구령하면 복창 후 로프를 당겨 올려 호스의 매듭을 풀고 방수준비 자세를 취한다.	3번원과 함께 사다리 연장 후 1번원이 내려준 로프로 관창과 호스에 매듭을 실시하고 「호스 올려」구령 후 올려준다. 지휘자의 「진입」구령에 복창하고 3번원에게 ｢사다리 지지｣ 구령 후 3번원이 ｢사다리지지 끝｣을 복창하면 「등반」구령 후 사다리를 등반,「등반완료」구령 후 화점층으로 진입한다. 휴대한 개인로프를 이용 소방호스에 감아매기(2회)하고 지지물에 결착 후 관창보조 역할을 한다.	2번원과 함께 사다리 연장 후 1번원과 2번원의 ｢사다리 지지｣를 구령하면 3번원이 ｢사다리 지지 끝｣을 복창하고 사다리를 올라갈 때 사다리를 지지한다. 2번원이 등반완료 구령하면 2층으로 전개된 소방호스를 수직이 되도록 확보한다.		․매듭방법, 로프를 이용한 상층으로의 소방호스 견인방법, 전체적인 안전성을 확인 ․진입시 사다리 운용 안정성 및 복명복창 확인 평가 ․지휘자의 임무수행여부 및 로프매듭 확인평가
		※ 지휘자의 임무 : 1번원 진입 지시, 2층 화재 상황보고 무전송신, 2번원 진입 지시 - (진입지시) 1번원은 2번원 사다리 설치 끝 복창 후, 2번원은 1번원이 견인하여 관창을 잡은 후 / (화재상황보고) 1번원의 등반완료 구령 후
12		1,2번원은 방수준비가 완료되면 1번원이 2번 관창보조에게 방수개시 명령을 하고 2번원은 3번원에게 ｢방수개시(오른손 사용)｣를 구령 후 관창보조 역할을 한다. 3번원은 4번원에게 수신호로 ｢방수개시(오른손 사용)｣라는 연락을 취한다. 호스내 압력이 가해지면 1번원은 관창을 열어 목표지점에 방수한다. ※ 수신호 시 2번 관창보조가 손을 위로 올리며 ｢방수개시(오른손 사용)｣라고 3번 사다리 지지자에게 전달하고, 3번원은 4번원에게 같은 방법으로 이를 전달한다. 4번원은 3번원의 ｢방수개시(오른손 사용)｣전달에 이를 복창한 후 펌프를 작동하여 방수한 다음 ｢방수중지 완료｣수신호와 함께 복창 후 차려 자세를 바로 한다.				상호 연락체계의 원활함을 확인하고, 전체적인 안전성을 평가
13		1번원이 목표지점(타켓)에 방수가 완료되면 방수개시 명령과 마찬가지로 ｢방수중지｣ 수신호에 의해 4번원에게 전달한다. 4번원은 ｢방수중지｣라는 수신호를 보고 펌프차 ｢방수중지(오른손 사용)｣라는 수신호를 보낸 후 엔진 회전수를 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 그 자리에서 자세를 바로 한다. ※ 수신호시 2번 관창보조가 3번 사다리 지지자에게 손을 옆으로 수평이 되게 들어 ｢방수중지(오른손 사용)｣라고 전달하고 3번원은 4번원에게 같은 방법으로 이를 전달한다. 4번원은 3번원의 ｢방수중지(오른손 사용)｣전달에 이를 복창하고 엔진회전을 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 차려 자세를 바로 한다. ※ 지휘자 임무 : 운전원이 방수구 개폐밸브 닫으면 무전으로「철수」지시				상호 연락체계의 원활함을 확인하고, 전체적인 안전성을 평가
14	｢철 수｣	「철수」지시에 호스 내 압력을 제거하고 관창을 내려놓는다. 로프로 도끼에 매듭을 실시하여「도끼 내려」구령 후 2번원이 복창하면 내려준다. 2번원 매듭을 풀고「로프 올려」구령에 복창하고 로프를 올려 호스 및 관창에 매듭을 실시하고 감아매기 매듭을 풀어「호스 내려」구령 후 2번원이 복창하면 호스를 2번원과 협력하여 지상으로 안전하게 내린다. 3번원에게「사다리지지」를 구령하고 3번원이「사다리지지 끝」복창하면「하강」구령 후 지상으로 내려온다.	「철수」지시에 1번원이 호스 내 압력을 제거하면 호스를 내려놓는다. 3번원에게「사다리 지지」라고 구령하고 3번원이 「사다리지지 끝」 복창하면「하강」구령 후 지상으로 내려온다. 내려와서 1번원의 「도끼 내려」구령에 복창하고 도끼가 내려지면 매듭을 풀고「로프 올려」구령한다. 1번원의 「호스 내려」구령에 복창 하고 1번원과 협력하여 호스를 안전하게 내린다.	설치된 사다리를 지지함과 동시에 1․2번원의 사다리지지 구령에 ｢사다리지지 끝｣이라고 복창한다.	「철수」지시에 차량 시동을 끄고, 소화전을 점령한 65mm 소방호스를 어깨접이식 방법으로 회수하여 소방차량에 적재한다.	․로프를 이용하여 지상으로 도끼·호스를 내려주는 방법 및 매듭상태, 복식사다리를 내려오는 방법 등 전체적인 안전성을 확인하여 평가 ․운전원 차량조작 확인 및 소방호스 철수방법 확인평가
15	｢점검보고｣	각 대원은 집합선에 돌아가 정렬하면 지휘자는 대원들에게 ｢점검보고｣를 지시한다. 대원은 개인안전장비 및 공기호흡기 등을 점검확인하고 1번원부터 차례로 지휘자에게 이상 유·무를 보고한다. ※ (점검요령) 공기호흡기 대기호흡 전환 → 실린더 밸브잠금 → 무릎 앉아 → 장갑, 헬멧, 방화두건, 면체, 순으로 벗고 → 잔압 제거(바이패스) → 면체 확인 → 랜턴, 무전기, 경보기를 OFF → 헬멧 착용→ 장갑 착용 → 일어서 “이상 유·무 보고“ ※ (보고요령) “1번 이상없음, 2번 이상없음, 3번 이상없음, 4번 이상없음”				복장상태 및 보고 등 평가
16	｢해 산｣	보고를 받은 지휘자는 ｢해산｣을 구령하면 일제히 ｢해산｣이라고 복창하면서 전체 해산한다.				해산과 동시에 시간 종료

Ⅳ		평가표(종합)

화재진압 4인조법 세부내용 〔제한시간 15분〕					배점
1. 대기선에서 지휘자의 “4인조법 훈련실시”라는 구령에 방화두건, 방화복, 헬멧, 방수장갑, 방수화를 착용 후 지정된 위치에 승차 한다. <승차 후 공기호흡기(보조마스크 포함) 및 방화두건 착용, 운전원(무전기만 착용) (1번원:조수석, 2번원:운전석 뒤좌석, 3번원:조수석 뒤좌석, 4번원:운전석) ※ 지휘자 임무 : 집합, 임무복창, 상황부여 및 안전관리(구호제창 또는 위험주지), 4인조법 훈련실시(구령) ※ 지휘자 복창 : 방화복 및 공기호흡기 착용(면체 미착용)					5점
감점	①지정위치 승차 미흡 ②복장 착용상태 미흡 ③ 차량 승차 시 발판 미사용 ④차량조작(시동→PTO연결→매인밸브 개방)미흡 ⑤지휘자의 임무 미흡
2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 각 임무를 실시하고, 1선 방수를 실시한다. (1번원:관창 휴대 후 1선방수 지점까지 이동, 2번원:고임목 설치, 1호스 연장 후 운전원 인계 및 관창보조, 3번원:2호스 연장 후 1호스 결합 및 관창보조, 방수중계, 4번원:1호스 방수결합 및 방수) ※ 지휘자 임무 : 개인안전장구 작동상태 확인 및 공기호흡기 압력 확인					25점
감점	①차량 하차 시 발판 사용 미흡(2) ②공기호흡기 착용상태 및 순서 미흡(3) ③고임목 미고정(2) ④호스운반법 부적정 및 호스 전개시 호스라인 이탈(3) ⑤관창, 소방호스, 방수구 결합 미흡(분출되는 누수)(2) ⑥자체급수밸브 조작 미흡(2) ⑦소방차량 방수조작 미흡(5~7kg/㎠)(3) ⑧호스전개(방수구 쪽에 여유호스 2~3m)미흡(2) ⑨방수개시 및 중지 복명복창과 수신호 미흡(2) ⑩1선 방수시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡(2) ⑪지휘자의 임무 미흡(2)
3. “방수중지” 1선방수가 종료되면 운전원 RPM(엔진회전수)를 줄여 방수를 중지하고 관창수는 호스내 압력을 제거 후 관창을 제자리에 내려 놓는다. ※ 지휘자 임무 : 타켓이 넘어지면 무전으로 “방수중지” 1번원에게 무전 송신					10점
감점		①소방차량 방수중지 미흡(3) ②소방호스 내 압력제거 미실시(2) ③복명복창과 수신호 미흡(3) ④지휘자의 임무 미흡(2)
4. “복식사다리 이용한 화재진압 실시” 각 대원별 임무를 실시한다. (4번원:소화전 점령, 1번원:로프 및 파괴장비 휴대 후 접은 호스 연장, 2,3번원:복식사다리 운반 및 설치) ※ 지휘자 임무 : 관창을 내려 놓으면 “복식사다리를 이용한 화재진압 훈련 실시” 무전 지시					20점
감점	①복식사다리 운반 이동자세 미흡(4) ②복식사다리 전개 조작 미흡, 장비(도끼 등)휴대자세 미흡(5) ③접은호스 허리 휴대자세 미흡(2) ④4번원 호스운반법 부적정 및 소화전 점령 미흡(2) ⑤소화전 호스결합상태 미흡(3) ⑥소방차량 방수구와 호스결합 미흡(2) ⑦지휘자의 임무 미흡(2) ※ ①,②는 사다리 설치 및 등반법(2인조법) 실기평가표에 의거 평가를 실시함.
5. “복식사다리 등반” 각 대원별 임무를 실시한다. (1번원:파괴장비(도끼) 파지(세로대에 부착 후 밀면서 등반) 후 복식사다리를 등반하여 지지점에 매듭(말+옭매듭) 실시 후 반대쪽 로프를 내려 관창을 끌어 올린 후 방수자세, 2번원:소방호스 기구 묶기 후 사다리 등반, 소방호스에 감아매기(2회), 지지점에 매듭(말+옭매듭) 실시 후 관창보조, 3번원:복식 사다리지지 및 방수중계) ※ 지휘자 임무 : “1,2번원 진입(등반)” 지시 및 1번원 등반완료 2층 화재상황 무전보고 송신 여부					15점
감점	①복식사다리지지 자세 미흡(2) ②복식사다리 등반 시 복명복창 미흡(2) ③복식사다리 등반자세 및 장비휴대 미흡(2) ④호스결속(감아 매기)미흡(2) ⑤관창 기구묶기 및 견인 미흡(3) ⑥지지물에 로프매듭 미흡(2) ⑦지휘자의 임무 미흡(2)
6. “방수개시 및 방수중지” 1,2번원은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번원에게 수신호를 하고, 3번원은 4번원에게 수신호를 한다.					5점
감점	①2선 방수 및 중지 복명복창 미흡(1) ②관창수 및 관창보조 자세 미흡(2) ③ 3번원 호스확보 미흡(1) ④소방차량 방수조작 미흡(1)
7.“철수”라는 복창과 함께 파괴장비 및 관창 순으로 지면까지 철수 후 대기선에 정렬한다. ※ 지휘자 임무 : 4번원이 방수구 밸브를 닫으면 무전으로 “철수” 지시					15점
감점	①지휘자의 임무 미흡(2) ②관창 및 도끼 기구묶기 및 견인 미흡(5) ③복식사다리 하강시 복명복창 미흡(2) ④복식사다리 지지자세 미흡(2) ⑤차량조작(매인밸브 폐쇄→PTO차단→시동OFF)(2) ⑥운전원 65mm 호스 철수 미흡(2)
8. 지휘자의 “점검보고” 구령에 맞추어 이상유·무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다. ※ 지휘자 임무 : “점검보고” 실시					5점
감점	①대원별 방화복 및 공기호흡기 착용상태 미흡(헬멧, 장갑 포함) ②점검보고 요령 미흡(대기호흡 전환→실린더 밸브잠금→무릎 앉아→장갑, 헬멧, 방화두건, 면체, 순으로 벗고→잔압 제거(바이패스)→면체 확인→랜턴, 경보기, 무전기를 OFF→헬멧착용→장갑착용→일어서 “이상 유·무 보고 후 ”해산“ ③지휘자의 임무 미흡
공통감점			① 제한시간(15분 초과시 기본감점 2점, 10초 초과 시 마다 감점1점) ②안전사고(1회/5점) ※ 제한시간은“훈련실시”부터 8번 “해산”까지 측정한다.
점수합계				점

Ⅴ		평가표(조별)

구 분	A조	B조	C조
완성도 및 안정성 (100)	□평가요소 및 배점 ⇨ 5점
	1-① 지정위치 승차 미흡 1-② 복장 착용상태 미흡 1-③ 차량 승차시 발판 미사용 1-④ 차량 조작(시동→PTO연결→ 매인밸브개방) 미흡 1-⑤ 지휘자의 임무 미흡
	□평가요소 및 배점 ⇨ 12점	□평가요소 및 배점 ⇨ 13점
	2-① 차량 하차시 발판 미사용(2) 2-② 공기호흡기 착용상태 및 순서 미흡 또는 경보기 비상경보음 작동(3) 2-③ 고임목 미고정(2) 2-⑥ 자체급수밸브 조작 미흡(2) 2-⑦ 소방차량 방수 조작(5~7㎏/㎠) 미흡(3)	2-④ 소방호스 운반법 및 호스 전개시 라인 이탈상태(3) 2-⑤ 방수구, 호스, 관창 결합상태(2) 2-⑧ 여유호스 확보 상태(2~3m)(2) 2-⑨ 방수 개시․중지 복명복창, 전달순서, 수신호(2) 2-⑩ 1선 방수 관창수 및 보조 주수자세(2) 2-⑪ 지휘자의 임무 미흡(2)
	□평가요소 및 배점 ⇨ 3점	□평가요소 및 배점 ⇨ 7점
	3-① 소방차량 방수 중지 미흡(3)	3-② 호스내 압력제거 미실시(2) 3-③ 복명복창과 수신호 미흡(3) 3-④ 지휘자의 임무 미흡(2)
	□평가요소 및 배점 ⇨ 7점	□평가요소 및 배점 ⇨ 13점
	4-④ 4번원 소방호스 운반법 및 소화전 점령 미흡(2) 4-⑤ 소화전 결합상태 미흡(3) 4-⑥ 방수구와 호스관 결합상태 미흡(2)	4-① 2단 사다리 운반 이동자세(4) 4-② 2단사다리 전개 조작(멈춤세 상부 2번째) 및 장비(도끼 등) 휴대자세 미흡(5) 4-③ 접은호스 허리 휴대 자세 미흡(2) 4-⑦ 지휘자의 임무 미흡(2)
		□평가요소 및 배점 ⇨ 8점	□평가요소 및 배점 ⇨ 7점
		5-① 2단 사다리지지 자세 미흡(2) 5-② 2단 사다리 등반시 복명복창(2) 5-③ 2단 사다리 등반자세 및 장비휴대 미흡(2) 5-⑦ 지휘자의 임무 미흡(2)	5-④ 호스결속(감아매기) 미흡(2) 5-⑤ 관창 기구묶기 및 견인 미흡(3) 5-⑥ 지지물에 로프매듭 미흡(2)
	□평가요소 및 배점 ⇨ 1점	□평가요소 및 배점 ⇨ 1점	□평가요소 및 배점 ⇨ 3점
	6-④ 소방차량 방수조작 미흡(1)	6-③ 3번원 호스 확보상태 미흡(1)	6-① 방수 개시․중지 복명복창, 전달순서, 수신호 미흡(1) 6-② 관창수 및 관창보조 자세 미흡(2)
	□평가요소 및 배점 ⇨ 6점	□평가요소 및 배점 ⇨ 2점	□평가요소 및 배점 ⇨ 7점
	7-① 지휘자의 임무 미흡(2) 7-⑤ 차량조작(매인밸브→PTO→ 시동OFF)(2) 7-⑥ 운전원 65㎜ 호스 철수(2)	7-④ 2단 사다리 지지자세 미흡(2)	7-② 관창․도끼 기구묶기(2) 및 견인 미흡(2) 7-③ 개인장비 휴대미흡(1) 2단 사다리 하강시 복명복창(2)
	□평가요소 및 배점 ⇨ 5점
	8-① 대원별 방화복 및 공기호흡기 착용상태 미흡(헬멧, 장갑 등)(2) 8-② 개인장비 휴대미흡(1) 8-③ 공기호흡기 잔압제거 순서 및 점검 보고 요령 미흡(1) 8-④ 지휘자의 임무 미흡(1)
	□계 : 39점	□계 : 44점	□계 : 17점

※ 제한시간(15분) 초과 시 기본감점 2점 + 10초 초과 시마다 감점 1점, 안전사고 1회시마다 5점 감점

화재진압 4인조법 세부 평가표 - A구역

순번	시도명	심사위원 (서명)	부산	광주	충남	전남	경남	창원

구분	화재진압능력평가 (세부 감점표)		항목점수	감 점	평가점수
완성도 및 안전성	1. 대기선에서 지휘자의「4인조법 훈련실시」라는 구령에 방화두건, 방화복,헬멧, 방수장갑, 방수화를 착용 후 지정된 위치에 승차한다.		5
	감점	▸ 지정위치 승차 미흡 (1) ▸ 복장 착용상태 미흡 (1) ▸ 차량 승차시 발판 미사용 (1) ▸ 차량조작((시동→PTO연결→매인밸브개방) 미흡 (1) ▸ 지휘자의 임무 미흡 (1)
	2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 각 임무를 실시하고, 1선 방수를 실시한다.		12
	감점	▸ 차량 하차시 발판사용 미흡 (2점) ▸ 공기호흡기 착용상태 및 순서 미흡 또는 경보기 비상경보음 작동 (3점) ▸ 고임목 미고정 (2점 ▸ 자체급수밸브 조작 미흡 (2점) ▸ 소방차량 방수조작 미흡(5~7kg/㎠) (3점)
	3.「방수중지」1선방수가 종료되면 운전원 RPM(엔진회전수)를 줄여 방수를 중지하고 관창수는 호스 내 압력을 제거 후 관창을 제자리에 내려 놓는다.		3
	감점	▸ 소방차량 방수중지 미흡 (3점)
	4.「복식사다리를 이용한 화재진압실시」각 대원별 임무를 실시한다.		7
	감점	▸ 4번원 소화전 점렴 미흡 (2점) ▸ 호스운반법 부정적 및 소화전 결합상태 미흡 (2점) ▸ 소방차량 방수구와 호스결합 상태 미흡 (3점)
	6.「방수개시 및 방수중지」 1,2번원은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번원에게 수신호를 하고, 3번원은 4번원에게 수신호를 한다.		1
	감점	▸ 소방차량 방수조작 미흡 (1점)
	7.「철수」라는 복창과 함께 파괴장비 및 관창 순으로 지면까지 철수 후 대기선에 정렬한다.		6
	감점	▸ 지휘자의 임무 미흡 (2점) ▸ 차량 조작(매인밸브 닫음→PTO차단→시동OFF) 미흡 (2점) ▸ 운전원 65㎜ 소방호스 철수 미흡 (2점)
	8. 지휘자의 “점검보고” 구령에 맞추어 이상유·무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.		5
	감점	▸ 대원별 방화복 및 공기호흡기 착용 상태 미흡(헬멧, 장갑 등) (2점) ▸ 개인장비 휴대미흡(1점) ▸ 공기호흡기 잔압제거 순서 및 점검보고 요령 미흡(1점) ▸ 지휘자의 임무 미흡(1점)
소 계			39
기타 감점 / 안전사고 : 회
최 종 점 수			점

※ 제한시간(15분) 초과 시 기본감점 2점 + 10초 초과 시마다 감점 1점, 안전사고 1회시마다 5점 감점

화재진압 4인조법 세부 평가표 - B구역

순번	시도명	심사위원 (서명)	서울	대구	대전	경기북부	강원	경북	제주

구분	화재진압능력평가 (세부 감점표)		항목점수	감 점	평가 점수
완성도 및 안 전 성	2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 각 임무를 실시하고, 1선 방수를 실시한다.		13
	감점	▸ 호스전개시 라인 이탈 상태 (3점) ▸ 방수구, 호스, 관창 결합상태(누수 불량) (2점) ▸ 호스운반법 부정적 및 호스전개(여유수관 2~3m) 미흡 (2점) ▸ 방수 개시 및 중지 복명복창, 전달순서, 수신호 미흡 (2점) ▸ 1선 방수시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡 (2점) ▸ 지휘자의 임무 미흡(2점)
	3.「방수중지」1선방수가 종료되면 운전원 RPM(엔진회전수)를 줄여 방수를 중지하고 관창수는 호스내 압력을 제거 후 관창을 제자리에 내려 놓는다.		7
	감점	▸ 소방호스 내 압력제거 미실시 (2점) ▸ 복명복창과 수신호 미흡 (3점) ▸ 지휘자의 임무 미흡 (2점)
	4.「복식사다리를 이용한 화재진압실시」각 대원별 임무를 실시한다.		13
	감점	▸ 2단사다리 운반 이동자세 미흡 (4점) ▸ 2단사다리 전개 조작 및 장비(도끼 등) 휴대자세 미흡 (5점) ▸ 접은호스 허리 휴대자세 미흡 (2점) ▸ 지휘자의 임무 미흡 (2점)
	5.「복식사다리 등반」각 대원별 임무를 실시한다.		8
	감점	▸ 2단사다리지지 자세 미흡 (2점) ▸ 2단사다리 등반시 복명복창 미흡 (2점) ▸ 2단사다리 등반자세 및 장비휴대 미흡 (2점) ▸ 지휘자의 임무 미흡 (2점)
	6.「방수개시 및 방수중지」1, 2번은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번에게 수신호를 하고, 3번은 4번에게 수신호를 한다.		1
	감점	▸ 3번원 수관확보 미흡 (1점)
	7.「철수」라는 복창과 함께 역순으로 수관과 파괴장비를 지면까지 철수후 대기선에 정렬한다.		2
	감점	▸ 2단사다리 지지자세 미흡 (2점)
소 계			44
① 초 기타 감점 / 시간초과 : ② 초 점, 안전사고 : 회 점 ③ 초
최 종 점 수			점

※ 제한시간(15분) 초과 시 기본감점 2점 + 10초 초과 시마다 감점 1점, 안전사고 1회시마다 5점 감점

화재진압 4인조법 세부 평가표 - C구역

순번	시도명	심사위원 (서명)	인천	울산	세종	경기	충북	전북

구분	화재진압능력평가 (세부 감점표)		항목점수	감 점	평가점수
완성도 및 안전성	5.「복식사다리 등반」각 대원별 임무를 실시한다.		7
	감점	▸ 소방호스 결속(감아매기) 미흡 (2점) ▸ 관창 기구묶기 및 견인 미흡 (3점) ▸ 지지물에 로프매듭 미흡(2점)
	6.「방수개시 및 방수중지」1, 2번은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번에게 수신호를 하고, 3번은 4번에게 수신호를 한다.		3
	감점	▸ 방수 개시 및 중지 복명복창, 전달순서, 수신호 미흡 (1점) ▸ 2선 방수시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡(2점)
	7.「철수」라는 복창과 함께 역순으로 수관과 파괴장비를 지면까지 철수후 대기선에 정렬한다.		7
	감점	▸ 관창․도끼 기구묶기 미흡(2점) 기구 견인미흡(2점) ▸ 개인장비 휴대미흡(1점) ▸ 2단 사다리 하강시 복명복창 미흡 (2점)
소 계			17
기타 감점 / 안전사고 : 회
최 종 점 수			점

※ 제한시간(15분) 초과 시 기본감점 2점 + 10초 초과 시마다 감점 1점, 안전사고 1회시마다 5점 감점

[참고자료]

경기규칙에 관한 세부 평가기준

□ A구역 감점처리 기준

1. 공기호흡기 보조마스크는 어깨끈에 붙어 있는 홀더에 호스를 고정한 것만 인정

⇒ 벨크로나 다른 방법을 이용 하였을 경우 5점 감점(안전사고 발생 우려로 간주)

2. 운전원은 65mm 소방호스 회수 시 암카프링(소화전 방향) 부터 회수

⇒ 소방호스 역방향 회수 시 2점 감점(7-⑥ 운전원 65mm 호스철수 미흡 및 소화전 개폐기 미회수 시)

3. 인명구조경보기 종류가 시·도별로 통일 되어 있지 않으나 대원들의 안전을 고려하여 예비경보음 작동 시 조치는 인정, 다음 단계인 비상경보음 작동 시에는 감점

⇒ 신속히 조치하지 않아 비상경보음 작동 시 3점 감점(2-② 공기호흡기 착용 미흡 적용)

4. 차량고임목 설치시 고임목밴드를 부착 하여야 함

⇒ 고임목밴드 미설치 시 감점.(2-③ 고임목 미고정 감점 2점 적용)

□ B구역 감점처리 기준

1. 1번원 2선 방수시 소방호스는 사다리 밖으로 전개

⇒ 소방호스가 건물 벽과 사다리 사이에 있으면 5점 감점(안전사고 발생 우려로 간주)

2. 사다리 등반시 출렁거림이 심할 때 감점

⇒ 상단부(2개 지지대)가 벽과 떨어짐 또는 좌우로 이동(10cm이상)시 5점 감점(안전사고 발생 우려로 간주)

3. 1선 방수 시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡

3-1. 1․2선 방수 시 오른손으로 관창에 손잡이를 잡고 왼손으로 관창을 조작한다.

⇒ 2-⑩ 오른손으로 관창 조작 시 2점 감점

3-2. 1․2선 방수 시 관창수와 관창보조는 적당한 간격을 유지한다.

(관창수 뒷발과 관창보조 앞발의 간격은 약 50cm 정도 유지)

⇒ 2-⑩ 서로 발이 붙거나 너무 멀리 떨어지면 2점 감점

3-3. 방수자세 시 왼발을 앞으로 내어 앞굽이 자세로 방수자세를 취한다.

⇒ 2-⑩ 자세 불안정 및 오른발이 앞으로 나올 경우 2점 감점

4. 복식사다리 전개시 1단 고정식사다리 선단부 두 번째 가로대에 멈춤세가 걸려 있어야 한다.

⇒ 4-② 다른 가로대에 멈춤세가 걸려 있으면 사다리 전개 조작 미흡으로 5점 감점

□ C구역 감점처리 기준

1. 로프는 매듭 후 남는 부분이 10~20cm이내 이어야 함

⇒ 이보다 짧거나 길 경우 감점 2점 (5-⑥ 최종 소방호스 철수시 매듭 길이 확인예정)

2. 복식사다리 등반 및 하강 종료 후 사다리 지지자에게 “등반완료”, “하강완료”라고 복창할 것

⇒ 5-② 복창 미이행시 2점 감점

3. 도끼 기구묶기 경우 두겹8자 매듭과 옭매듭의 매듭부분이 일직선상에 놓이게 한다.

⇒ 7-② 매듭부분이 일직선상에 놓이지 않을 경우 2점 감점

4. 2선 방수 종료 후 1번원이 도끼를 내릴 때, 도끼가 지면에 닿는 것을 확인하고 다가가서 매듭된 로프를 풀 것

⇒ 7-② 도끼가 지면에 닿기 전에 앞으로 다가가면 2점 감점

5. 2선 방수시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡

5-1. 1․2선 방수 시 오른손으로 관창에 손잡이를 잡고 왼손으로 관창을 조작 한다.

⇒ 2-⑩ 오른손으로 관창 조작 시 2점 감점

5-2. 1․2선 방수 시 관창수와 관창보조는 적당한 간격을 유지한다.

(관창수 뒷발과 관창보조 앞발의 간격은 약 50cm 정도 유지)

⇒ 2-⑩ 서로 발이 붙거나 너무 멀리 떨어지면 2점 감점

5-3. 방수자세 시 왼발을 앞으로 내어 앞굽이 자세로 방수자세를 취한다.

⇒ 2-⑩ 자세 불안정 및 오른발이 앞으로 나올 경우 2점 감점

□ 공통사항 감점처리 기준

1. 도중에 무전기, 랜턴, 인명구조경보기 등 개인장비를 떨어뜨리지 않도록 한다.

⇒ 탈착되어 바닥에 떨어질(닿을) 경우 5점 감점(안전사고 발생 우려로 간주)

Ⅵ		경연대회 소요 기자재

○ 경연대회에 필요한 장비 및 수량

참가인원	장비 및 수량
5명 1. 지휘자(소방위․경) 2. 관창수 3. 관창보조 4. 관창보조 5. 운전원	펌프차, 소방호스(40㎜) 2본․(65㎜) 3본, 관창 2개(40.65㎜), 2단사다리 1, 도끼 1, 개인복장(방화복, 방수화, 방수모, 방화장갑, 방화두건) 및 안전장비(렌턴, 무전기, 인명구조경보기), 공기호흡기 4, 로프 20m(11㎜) 개인로프 3m(11㎜), 소화전 개폐기, 호스렌치
	※ 복식사다리, 소방호스, 관창은 시․도별 준비가능

○ 경연대회 장비준비 현황

경기운영본부 준비	시․도 출전선수 준비
펌프차, 소방호스(40㎜) 4본․(65mm) 6본, 관창 각 4개(40,65㎜), 2단사다리 2, 도끼 2	특수방화복(상․하), 방수모, 안전화, 공기호흡기세트(보조마스크 포함), 방화장갑, 방화두건, 개인로프 3m(11㎜ 이상), 로프 20m(11㎜ 이상), 랜턴, 무전기, 인명구조경보기 ※ 내부복장 및 장비 규격준수 - 동활동복, 활동화, 장비(로프 길이 등)
※ 표적판 2개, 초시계 3개, 호각 2개, 필기구 및 체크리스트판, 임무 추첨함

Ⅶ		조정위원회 운영

1) 구  성 : 위원장 1, 위원 4

① 위원장 : 국민안전처 중앙소방본부 방호조사과장

② 위  원 : 국민안전처 방호계장, 시·도 평가관중 구간별 조장 3명(해당 시·도 평가관 제외)

2) 운  영

① 조정 요구사항에 대한 결정은 조정위원회 전원(위원장 포함) 합의가 원칙이나, 전원합의가 곤란(위원장이 판단)할 경우 표결(다수결)로 결정할 수 있다.

② 어떠한 경우라도 조정위원회 결정사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.

③ 조정위원회는 필요한 경우 관계자 및 전문가의 의견을 청취할 수 있다.

④ 경기 진행을 위해 불가피한 경우에 한하여 위원장 판단으로 조정신청을 접수하지 아니할 수 있다.

⑤ 조정결과는 결정통지서 [별지 1]에 따라 통지한다.

3) 조정요구

① 사    유 : 대회운영본부의 결정 또는 심판관의 판정에 불복하는 경우 등

② 요구시기 : 불복사유 발생 직후(30분 이내)

③ 절    차 : 시·도 선수단장이 [별지2] 조정요구서를 작성하여 조정위원회에 제출

[ 별지 1 ]

결 정 통 지 서
접수번호 : 2015 -
신 청 인 : 시․도 : 성명 :
조정 요구내역	조 정 결 과
2015. 10. . : 전국소방전술경연대회 조정위원장 (서명)

[ 별지 2 ]

조 정 요 구 서
접수번호 : 2015 -
분 야
내 용
요구사항
위와 같이 조정을 요구함 2015. 10. . : 신청인 소속 계급 성명 (인/서명)
조정의견	위 원	위 원	위 원	위 원	위원장
서 명
결정내용

Ⅷ		경연순서

경연순서	1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번
시․도명	전남	창원	세종	부산	충북	대전	경북
경연순서	8번	9번	10번	11번	12번	13번	14번
시․도명	인천	대구	강원	충남	경남	광주	경기북부
경연순서	15번	16번	17번	18번	19번
시․도명	제주	경기	서울	울산	전북

※ 1일차(10.15) : 1 ~ 12번,  2일차(10.16) : 13 ~ 19번 / 경연장 일정 등에 따라 변경될 수 있음

Ⅸ		경연장 배치도

※ 경연장 여건 등에 따라 변경 가능

Ⅹ		충청소방학교 훈련탑 사용일정

일자별	훈 련 일 정
	오 전	오 후
9. 18(금)	전남	창원
9. 21(월)	세종	부산
10. 1(목)	충북	대전
10. 2(금)	경북	인천
10. 5(월)	대구	강원
10. 6(화)	충남	경남
10. 7(수)	광주	경기북부
10. 8(목)	제주	경기
10. 12(월)	서울	울산
10. 13(화)	전북	-

※ 참고사항

1) 훈련탑 사용일정은 추첨(8.21)에 의한 순서이며, 일정변경이 필요한 경우 해당 시․도와 협의 후 변경 가능

2) 훈련시 안전책임관 지정 및 개인보호장구 착용 등 안전사고 절대방지

3) 훈련시설물, 장비 파손 시 원상복구 원칙

4) 충남본부 및 충청소방학교에서는 훈련장소 및 차량지원 등에 적극협조

※ 훈련탑 사용관련 문의(충청소방학교 교육훈련팀 ☎ 041-590-6423)