문서번호	교량안전과-8649
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
협 조
	교량관리팀장
	교량기획팀장
	강남일반교량팀장
	강북일반교량팀장
	특수교량팀장
	기술점검팀장

2015년 여름철 종합대책 수립

2015. 5.

도시안전본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘15년 여름철 종합대책 수립

여름철 우기 시에 예상되는 각종 안전사고를 사전에 방지하고 수해 발생시 긴급조치가 가능하도록 한강상의 교량/고가․공사장에 대한 안전관리 및 수방대책을 수립하여 시민 불편사항을 최소화 하고자 함.

■ 추진기간 : 2012.5.15~10.15(5개월)

■ 중점 추진사항

○ 교량/고가 공사장 안전관리대책 수립

○ 재해발생 및 비상시 비상근무체계 확립

■ 추진방향

○ 재해 취약시설(지역) 사전점검 및 정비

- 교량/고가 공사현장 특별관리

- 공사장에 대한 순찰점검 강화로 재해 사전 예방

-   ○ 신속한 응급조치 및 항구복구 시행

- 수방자재 ․ 장비 ․ 인력 등 한강교량/고가 일상유지업체의 동원태세를

확립하여 수해 발생시 신속한 조치로 피해확산 방지

- 항구복구를 위한 보수계획 수립 시행하여 시설물의 안전성 확보

- 수상부유물 발생시 신속한 청소로 시민들에게 쾌적한 환경 제공

1		교량/고가 안전관리 계획

가 관리대상 시설물

○ 한강교량 20개소

- 광진, 천호, 올림픽, 잠실철교, 잠실, 영동, 성수, 동호, 한남, 반포,   동작, 한강,  원효, 마포, 서강, 양화, 성산, 가양, 행주, 구리암사

○ 일반교량 16개소

- 영동6교, 탄천1교, 봉은교, 구룡교, 금천교, 이화교, 용비교, 샛강다리  비우당교, 성북천교, 신정교, 양평교, 양화교, 월드컵대교(접속교), 숯내교, 응봉교

○ 고가도로 15개소

- 모래내, 두무개다리, 한남1, 서울역, 광명, 도림천, 광명, 영등포역,

보라매, 이수, 선암, 사당, 워커힐, 오류, 선유, 서해안연결램프

나. 추진방법

○ 교량/고가별 관리책임자 매주 1회 이상 순찰점검 실시

○ 호우 예보 시에는 위험시설물에 대한 순찰 및 점검 강화

○ 점검 확인사항은 기록 관리하고 적출사항은 즉시 조치

다. 중점 점검내용

○ 교면포장 상태

○ 교대부 지반 침하 유실 등

○ 신축이음장치 파손 여부

○ 콘크리트 구조물의 균열 및 파손 여부

○ 각종 배수시설(빗물받이 등) 막힘 및 파손 상태

라. 조치사항

○ 경미한 사항은 즉시 보수 조치

○ 상태불량 및 위험시설물은 즉시 응급조치하고, 정비계획 수립 후 보수

2		교량/고가 공사장 수방계획

가. 대    상 : 한강교량일상유지보수공사, 교량/고가일상유지보수공사

동호대교 외 10개소(성산,원효,천호,동호,동작,가양,잠실철도, 영동, 성수, 광진교) 보수공사

서울역고가 외 2개소(선유고가, 모래네고가) 보수공사

나. 추진기간 : 2012.5.15～10.15(5개월)

다. 추진방법 : 시공사․ 감리사․ 교량안전과 합동으로 수시점검 실시

라. 중점 추진내용

○ 수방대책 계획수립 여부 및 적정성 검토

○ 교량/고가 공사장의 하천 유수 지장물 존치 여부

○ 절개지 보호 및 토사유출 방지 시행 여부

○ 수방자재 및 장비 사전 확보 비치

○ 현장주변 정리정돈 상태 및 교통소통 지장요인

○ 재해대책반 운영 및 비상연락망 정비

○ 기타 안전 저해요인 및 시민불편 사항

마. 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치

○ 중대한 이상 징후 발견시 별도 대책 강구 시행

3		재해상황 발생 보고 및 복구

○ 재해발생 시 행동요령

- 서울시 재해대책 상황실 보고

※ 대규모 피해상황 및 중요 특기사항(대피, 돌발사태 발생 등)에 대하여는 사고발생 현장에서 교량안전과로 즉시 연락하고, 담당자는 시 재해대책본부에 직접 보고 및 신속히 자체 응급조치 시행

- 담당 시설물 업무당당자는 피해 분야별 원인분석 등 복구계획(응급 및 항구) 수립 시행

-  현장에서는 복구시행 이전에 긴급조치를 위하여 유관부서(기관)의 협조가 필요한 경우 신속한 협조요청 등의 조치

교량안전과 및 담당자에게

신속보고

교량안전과

(상황발생 현장 : 시설물 및 공사 현장)

교량안전과장 및 담당팀장에 신속보고

도시안전본부

하천관리과

교량안전과

4		잠수교 침수 시 통행제한 계획

가. 통행제한 위치

○ 교량 북단

- 차량통제 : 반포로 한강중학교앞(서빙고로 유턴차로와 갈림길)

- 보행통제 : 한강공원 북단 자전거 도로 연결 횡단보도

○ 교량 남단

- 차량통제 : 반포대교 남단(강남터미널고가앞 반포대교와 잠수교 갈림길)

- 보행통제 : 한강공원 남단(세빛둥등섬 진입로앞 횡단보도)

나. 통행제한 인원 및 장비 현황

○ 인   원  : 2개조 12명(공무원 4명, 유지보수업체 8명)

○ 투입장비

차단봉	차단밸트	통행제안 안내간판	라바콘	작업차	사인카
2조(4개)	2조(4개)	13개	20개	1대	2대

다. 차량 및 보행통제

○ 잠수교 북단 : 용산경찰서/ 잠수교 남단 : 서초경찰서

라. 통행제한 시기 : 제한수위 도달시

○ 보행자(자전거) 통행제한 수위 : 5.5m(침수위-1.0m)

○ 차량포함 모든 교통수단통제 수위 : 6.2m(침수위 -0.3m)

○ 잠수교 침수수위 : 6.5m

마. 사전훈련 실시 및 보완계획

○ 일  시 : 2015. 5. 14(목), 16:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 잠수교 남, 북단

○ 참석자 : 8명

- 교량안전과 강구조교량팀장외 2명

- 한강일상유지보수공사 1공구 업체 소장외 3명, 감리단 1명

○ 훈련방법

- SMS를 통한 비상근무자에 메시지 시달

- 메시지에 따라 잠수교 가상통제

※ 별첨 잠수교 침수 시나리오에 의거 시행

○ 훈련사항 모니터링 결과 및 조치계획

- 잠수교 차단시설(차단봉, 차단밸트) 부족

- 통행제한 안내간판 문안 수정필요(도시안전실 → 도시안전본부)

※ 모니터링결과 지적사항은 ‘15년 한강일상유지보수공사로 구매하여 관리

5		단계별 비상근무조 편성

○ 수방대비 교량안전과 근무조 편성 및 활동업무

구분	기 상 상 황	대상 인원	근 무 자				활 동 방 법	일상유지업체
			1조	2조	3조	4조
강우시	기상예보 발표에 따라 상황 유지나 예방활동 필요시	상황요원 1명	보안 담당				- 기상예보 접수 및 시달 - 강우량 수위 - 팔당방류량 접수, 기록 - 수상장비자재 대피	비상 연락체계 구축
1단계 (주의)	․ 호우주의보 발령시 - 6시간 70mm이상 예보시 - 12시간 110mm이상 예보시 ․ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ․ 태풍주의보(20m/s)	수방대책 요원 1개조	교량관리팀 장 김귀용 임동운 김근섭 조용준	특수교량팀 장 노창근 이정원 박소미 이정훈	강북교량팀 장 오석관 우창원 기효상 정운영	기술점검팀 장 백운경 조현범 유진호 이회진 이보람	- 수방자재 및 장비점검 확보 - 기동력 확보 - 공사장 상황 파악 조치 및 유관기관 협조업무 조치	한강1 : 2명 한강2 : 2명
2단계 (경계)	․ 호우경보 발령시 - 6시간 110mm이상 예보시 - 12시간 180mm이상 예보시 ․ 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) ․ 태풍경보(순간풍속26m/s, 총강우량 200mm이상)	수방대책 요원 2개조	1조 + 3조		2조 + 4조		- 둔치내 이동시설물 대피준비 - 반별 임무 수행 - 수해발생시 장비 및 인원 신속한 동원	한강1 : 3명 한강2 : 3명
3단계 (심각)	․ 호우경보 발령시 ․- 한강대교 수위 10.5m예상시	수방대책 요원 전원근무 (1/2교대)	수방대책 요원 전원근무(1/2 교대)				- 둔치내 모든 이동시설물 대피 - 군경지원 요청 - 방호활동 - 복구계획 작성	한강1 : 4명 한강2 : 4명

※ 재난안전대책본부 상황근무자 : 김시련, 배상현, 이기승

※ 지원업무 수행팀 : 교량기획팀장, 강남일반교량팀장, 구성철, 양철수, 나혜정, 박경숙

※ 잠수교 통제자(수방열외) : 이제택, 나용수, 이우근, 전봉재

※ 교량안전과 수방담당 : 유현선

○ 잠수교 통제근무조 편성 및 활동업무

근무조	통제 전담 근무자	활 동 업 무	비 고
A 조	남단 : 직원 전봉재 시공사 박장규 북단 : 직원 이제택 시공사 최영길	- 기상예보(팔당방류량, 잠수교 수위 등) 수시 체크 - 보행자 및 차량 통제상황 파악 및 교량안전과와 서울시재해대책본부로 수시 보고 - 잠수교 수위 변화에 따라 유관기관과 협조체계 구축
B 조	남단 : 직원 이우근 시공사 김광재 북단 : 직원 나용수 시공사 김영재

6		행정사항

○ 수방기간 동안 유관기관과 비상연락 체계 유지

- 관할경찰서, 구청 , 한강사업본부 등 유관기관 협조공문 발송

○ 수방근무자는 ‘15년 여름철 종합대책에 의거 업무숙지 및 근무

○ ‘15년 한강일상유지보수공사로 비상근무한 경우 공사비 반영

(추후 설계 변경)

○ 암사대교는 도시기반시설본부에서 공사중에 있으므로 준공후 교량안전과로 관리이전시부터 수방관리코자 함.

붙임 1. 잠수교 수위상승(하강)에 따른 관계기관별 수행 업무 1부.

2. 잠수교 교통(보행)통제 관련 참고 사항 1부.

3. 잠수교 침수 등 대비 현장비상근무 결과 1부.  끝.

수방대책 기간중 근무조 편성

(기간 : 2015. 5. 15 ～ 10. 15)

□ 상황실 근무자  : 김시련, 배상현, 이기승

□ 교량관리과 근무자

ｏ 1조 : 교량관리팀장, 김귀용, 임동운, 김근섭, 조용준

ｏ 2조 : 특수교량팀장, 노창근, 이정원, 이정훈, 박소미

ｏ 3조 : 강북교량팀장, 오석관, 우창원, 기효상, 정운영

ｏ 4조 : 기술점검팀장, 백운경, 조현범, 유진호, 이회진, 이보람

ｏ 지원업무 수행팀 : 교량기획팀장, 강남일반교량팀장, 구성철, 양철수, 나혜정, 박경숙

□ 잠수교 통제자(수방열외) : 이제택, 나용수, 이우근, 전봉재

□ 단계별 근무

【1단계 발령시 : 1개조 근무】

과    장

1조			2조			3조			4조
월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자
5 월	15, 19, 23, 27, 31		5 월	16, 20, 24, 28		5 월	17, 21, 25, 29		5 월	18, 22, 26, 30
6 월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,		6 월	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29		6 월	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30		6 월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,
7 월	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30		7 월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31		7 월	4, 8, 12, 16 20, 24, 28,		7 월	1, 5, 9, 13 17, 21, 25, 29
8 월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31,		8 월	4, 8, 12, 16 20, 24, 28		8 월	1, 5, 9, 13 17, 21, 25, 29		8 월	2, 6, 10, 14 18, 22, 26, 30
9 월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28		9 월	1, 5, 9, 13 17, 21, 25, 29,		9 월	2, 6, 10, 14 18, 22, 26, 30		9 월	3, 7, 11, 15 19, 23, 27,
10 월	2, 6, 10, 14,		10 월	3, 7, 11, 15		10 월	4, 8, 12,		10 월	1, 5, 9, 13

【2단계 발령시 : 2개조 근무】

과    장

1조 + 3조						2조 + 4조
월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자
5 월	15, 19, 23, 27, 31		5 월	17, 21, 25, 29		5 월	16, 20, 24, 28		5 월	18, 22, 26, 30
6 월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,		6 월	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30		6 월	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29		6 월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,
7 월	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30		7 월	4, 8, 12, 16 20, 24, 28,		7 월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31		7 월	1, 5, 9, 13 17, 21, 25, 29
8 월	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31,		8 월	1, 5, 9, 13 17, 21, 25, 29		8 월	4, 8, 12, 16 20, 24, 28		8 월	2, 6, 10, 14 18, 22, 26, 30
9 월	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28		9 월	2, 6, 10, 14 18, 22, 26, 30		9 월	1, 5, 9, 13 17, 21, 25, 29,		9 월	3, 7, 11, 15 19, 23, 27,
10 월	2, 6, 10, 14,		10 월	4, 8, 12,		10 월	3, 7, 11, 15		10 월	1, 5, 9, 13

【3단계 발령시 : 수방대책 요원 전원근무】

※ 근무발령 시간은 당일 09:00 ~ 익일 09:00시를 기준으로 한다.

(예 : 10일 새벽 3시에 재해대책 1단계 비상 발령시 9일 근무자가 근무함)

※ 본부근무자는 재난안전대책본부에서 작성한 단계별 근무체계대로 근무에 임함.

붙임 1. 잠수교 남북단 진입로 현황 1부.

2. 잠수교 수위상승(하강)에 따른 관계기관별 수행 업무 1부.

3. 잠수교 교통(보행)통제 관련 참고 사항 1부.

4. 잠수교 침수 등 대비 현장비상근무 결과 1부.

5. 잠수교 침수에 따른 SMS 훈련 시나리오 1부. 끝