2015년도 일상유지보수공사 보수물량

【일반교량】- 18개소

연번	시 설 명	보 수 내 용	소요금액 (천원)	비고
1	목동교	※ 중차량노선 성능개선공사 추진(도기본)-10,931백만원 : 바닥판교체 B=20.4m, L=240m, 하부구조 보수․보강 ․ 연석부 보수 100㎡, 신축이음보수 10m, 기타	30,000	유태용
2	신정2교 (오금교)	․ 연석도장박리 216㎡, 신축이음 5m, 강박스도장 200㎡ ․ 교각 균열(0.3mm이하) 60m, 바닥판 단면보수 2㎡	81,000	김규춘
3	오목교	․ 연석도장박리 670㎡, 교량받침 도장박리 204EA, ․ 바닥판,교대,교각 0.3mm이상균열 25m	61,000	김규춘
4	고척교	※ 2015.6월까지 고척교 확장공사 시행중(도기본)	0	류춘광
5	서울교	․ 단일공사 시행 (1,023백만원) : 교면방수 및 재포장 61@, 기타 보수	0	류춘광
6	여의2교	․ 신축이음보수 165m, 단면보수 172㎡	220,000	김규춘
7	안양교	․ 상판보수 50㎡ ․ 배수구 정비 5개소	50,000	유태용
8	행주1교	․ 없음	0	류춘광
9	행주2교	․ 없음	0	류춘광
10	개화교	․ 없음	0	류춘광
11	개봉교	․ 아스콘포장 보수 12.78㎡ ․ 신축이음 후타재 보수 0.14㎡ ․ 슈청소 60개소, 교량받침콘크리트 단면보수 9.26㎡ ․ 단면보수(방청) 1.3㎡ (거더·가로보, 교각P1 철근노출) ․ 비둘기 접근 방지시설 설치 (교대 2, 교각 3)	25,000	류춘광
12	광명교	․ 없음	0	류춘광
13	구로 도림교	․ 신축이음 교체 60m, 교대 균열보수 10m	64,000	김규춘
14	구로1교	․ 신축이음교체 25m, 표면보수 88.1m, 받침장치보수 70개소	26,000	김승진
15	신정교 접속교	․ 신축이음 유간 부족 2개소	18,000	조정갑
16	광복교	․ 바닥판 및 교각 균열(0.03mm이상) 15m 연석부 균열 14m, 표면처리 80㎡	10,000	김규춘
17	역곡천교	․ 없음	0	조정갑
18	선유교	․ 교좌장치 도색 등	15,000	유태용
소계			600,000

【고가차도】- 7개소

연번	시 설 명	보 수 내 용	소요금액 (천원)	비고
1	개봉고가	․ 없음	0	류춘광
2	구로고가	․ 난간도장(양구간) 306m, 신축이음교체 44.4m	110,000	김승진
3	가리봉철도	․ 바닥판하면 단면보수(방청) 53.42㎡, 표면보수 504㎡ ․ 단면보수 112㎡, 신축이음하부 유도배수관 설치 100m, ․ 균열보수 11m, 후타재 보수 27.01㎡ 등	14,000	김규춘
4	개봉철도	․ 시건장치 보수 1식 ․ 슬래브하면 단면보수 100㎡	31,000	유태용
5	화곡고가	․ 아스콘포장 15@, 단면보수 200㎡	120,000	유태용
6	오류철도	․ 아스콘포장 1.1@, 교면방수 110㎡, 단면보수 29.6㎡	26,000	김승진
7	가마산고가	․ 아스콘포장 2.9@, 균열보수 29.3m, 단면보수 5.0㎡	9,000	김승진
소계			310,000

【입체교차】- 6개소

연번	시 설 명	보 수 내 용	소요금액 (천원)	비고
1	영등포R IC	․ 신축이음교체 45m, 균열보수 63.1m	36,000	김승진
2	공단IC	․ 받침장치 강재 부식 32EA, 무수축몰탈파손 4EA 표면처리 460㎡	46,000	김규춘
3	개화IC	․ 연석철근노출 6.75㎡, 균열보수 10.8m	3,000	김규춘
4	시흥IC	․ 바닥판하면 단면보수 118㎡, ․ 연석부 보수 154.6㎡ ․ 거더 보수도장 90.9㎡	75,000	유태용
5	신월IC	․ 교면방수, 포장 9.6@, 신축이음보수 20m, 강재도장 2,406㎡, 표면보수 250㎡, 단면보수 40㎡	165,000	유태용
6	오류IC	․ 신축이음보수 10m, 강재도장 200㎡, 콘크리트 단면보수 50㎡ ․	25,000	유태용
소계			350,000

【지하차도】- 17개소

연번	시 설 명	보 수 내 용	소요금액 (천원)	비고
1	외발산 지하차도	․ 단일공사 시행 (400백만원) : 아스콘포장 14@, 신축이음교체 200m, 단면보수 143㎡, 균열보수 530m 등	0	김승진
2	서부트럭 터미널앞	․ 없음	0	김승진
3	오금지하	․ 균열(0.3mm이상):61m 망상균열:15㎡ 누수:10m ․ 박락 철근노출 : 1㎡	14,000	조정갑
4	구로지하	․ 박스 상부: 균열(0.3mm이상)18m, 망상균열3.44㎡ ․ 옹벽구간 포장부 미끄럼 방지 망상균열192㎡ ASP 소성변형553㎡ 신축이음장치 파손2m 후타재 파손0.28㎡	20,000	조정갑
5	공항입구 지하	․ 균열보수 105.4m, 단면보수 385㎡, 유도배수관 정비 2개소	160,000	김승진
6	등촌지하	․ 콘크리트 단면보수 260㎡, 균열보수 90m ․ 신축이음하부 유도배수관 설치 80m, ․ 타일보수 586개, 아스팔트 포장보수 1식 등	150,000	유태용
7	오목지하	․ 절삭후 재포장 3.8*395=1,501㎡*55,000원*1.5 ․ 균열(0.3mm이상) : 95m ․ 타일 탈락 : 100EA	150,000	조정갑
8	신도림지하	․ U-Type 구간 및 박스상부를래브 표면처리 755㎡ 신축이음부 손상 25㎡	32,000	김규춘
9	가마산지하	․ 균열보수 103.4m, 유도배수관 정비 4개소, 포장균열 136m	24,000	김승진
10	국회앞지하	․ 중앙분리대 설치(옹벽구간), 단면보수 400㎡, 균열보수 200m	220,000	유태용
11	성산지하	․ 이상 없음	0	조정갑
12	오목교서측지하	․ 표면보수(구체강화) 48㎡ (슬래브, 벽체, 거더, 연석 38㎡ 등) ․ 거더 균열(0.3㎜) 주입보수 4.6m 등	5,000	류춘광
13	서울교접속지하	․ 이상 없음	0	조정갑
14	구로역지하	․ 표면처리 80㎡, 단면보수 111㎡, 포장신축이음보수30m	53,000	김규춘
15	개화지하	․ 단면보수 10.7㎡, 균열보수 5.0m	5,000	김승진
16	목동교서측지하	․ 배수로 정비 1식	5,000	유태용
17	고척2지하	․ 단일공사 시행 (450백만원) : 아스콘포장 1.4@, 단면보수 520㎡, 누수보수 143㎡, 균열보수 300m 등	0	김승진
소계			838,000

【터널】- 5개소

연번	시 설 명	보 수 내 용	소요금액 (천원)	비고
1	궁동터널	․ 없음	0	류춘광
2	작동터널	․ 없음	0	유태용
3	생태터널	․ 없음	0	류춘광
4	범박터널	․ 없음	0	조정갑
5	화곡터널	․ 균열보수 65.2m, 신축이음보수 105m	85,000	김승진
소계			85,000

【복개구조물】- 4개소

연번	시 설 명	보 수 내 용	소요금액 (천원)	비고
1	도림천 (좌안)복개	․ 단일공사 시행 (983백만원) : 교면방수 및 재포장 40@, 단면, 표면보수 960㎡ 등		김규춘
2	개화천복개	․ 균열(0.3㎜이상) 주입보수 85m (슬래브 30m, 벽체 55m) ․ 벽체 단면보수(방청) 1㎡ (철근노출)	10,000	류춘광
3	염창IC하부복개	․ 바닥판 하면 : 콘크리트 열화 158㎡,조인트 박리0.27㎡ 조인트 누수 4m 콘크리트 박리 박락 1.3㎡ ․ 기둥 : 백태0.58㎡,콘크리트 박리0.5㎡ 콘크리트파손, 철근 노출1.4㎡	15,000	조정갑
4	도림천 하류복개	․ 유도배수관 누수 2EA, 교대 누수 및 백태 70㎡ 바닥판하면 균열 및 백태 46㎡	23,000	김규춘
소계			48,000