2015년도 화재발생현황 분석결과

(1. 1 ~ 12. 31)

화재건수 : 44,432건

▶ 전년대비 : 2,297건 증가(5.5%)

인명피해 : 2,086명

▶ 전년대비 :  95명 감소(-4.4%)

재산피해 : 4,420억원

▶ 전년대비 : 367억원 증가(9%)

(중앙소방본부)

목    차

Ⅰ. 최근 5년간 화재발생 현황 ……………………………1

Ⅱ. 사망자발생 현황………………………………………3

Ⅲ. 화재 세부현황…………………………………………4

1. 화재장소………………………………………………………4

2. 발화요인………………………………………………………5

3. 발화열원………………………………………………………6

4. 최초 착화물…………………………………………………7

5. 연소확대사유 ………………………………………………8

6. 소방방화시설 작동현황…………………………………9

Ⅳ. 화재피해 현황……………………………………………11

1. 인명피해현황……………………………………………11

2. 재산피해현황…………………………………………………17

Ⅴ. 시․도별 화재현황 ………………………………………19

1. 시․도별 화재 통계…………………………………………19

2. 시․도별 인구대비 화재 통계…………………………………20

Ⅰ		최근 5년간 화재발생 현황

□ 발생현황

○ 연평균 : 42,925건 발생 / 사망 283명 / 재산피해 278,055억원

구분	화재건수	인명피해(명)			재산피해 (억원)
		계	사망	부상
2015	44,432	2,086	253	1,833	4,420
2014	42,135	2,181	325	1,856	405,357
2013	40,932	2,184	307	1,877	434,423
2012	43,249	2,223	267	1,956	289,526
2011	43,875	1,862	263	1,599	256,548
5년 합계	214,623	10,536	1,415	9,121	1,390,274
5년 평균	42,925	2,107	283	1,824	278,055

○ 2015년도 : 44,432건 / 사망 253명 / 재산피해 4,420억원

- 화재건수 5.5% 증가 / 사망 22.2% 감소 / 재산피해 9% 증가

⇩

대형화재 발생이 재산피해 증가의 핵심 요인(931억)

□ 대형화재의 특성

○ 전체화재 1만건당 1.4건 정도가 발생하고 있으나 피해가 막대함

- 전체 화재 대비 사망자는 381배, 재산피해는 1,560배 위험

○ 화재초기부터 확대속도가 매우 빠르고 사망자의 대부분이 발생

- 화재로 인한 사망자의 70%가 유독가스 흡입으로 발생

○ 건축구조(샌드위치패널 등), 이용자특성(노유자시설 등) 등이 결합되면 위험도 가중

□ 전년대비 현황

구 분 연도별		화재발생	인 명 피 해(명)			재산피해 (억원)
			계	사망	부상
2015년		44,432	2,086	253	1,833	4,420
2014년		42,135	2,181	325	1,856	4,054
누계 대비	건수	2,297	-95	-72	-23	367
	비율(%)	5.5	-4.4	-22.2	-1.2	9

○ 화재건수 : 5.5%(2,297건) 증가

⇒ 봄철 건조한 날씨로 임야(420건) 및 쓰레기화재(1,181건) 증가

○ 사망피해 22.2%(72명) 감소

⇒ 의정부 대봉그린아파트 (5명), 강화도 캠핑마을(5명), 경남 대우조선해양 (5명) 사망

* 2014년 고양시 종합터미널 (8명), 전남 효사랑 (21명), 전남 담양펜션 (4명) 사망

○ 재산피해 9%(367억) 증가

⇒ 경기 제일모직 319억, 경기 진양폴리우레탄 326억, 경남 대우조선해양 150억

□ 2015년 대형화재

순번	화재일시	대상명	인명(명)	사망	부상	재산피해(억원)
	계		148	13	135	931.05
1	1.10. 09:16	경기 의정부 대봉그린아파트	130	5	125	46
2	3.22. 02:13	인천 강화도 캠핑마을	7	5	2	0.05
3	4.03. 01:53	부산 연제구 부산오토마트	1	0	1	90
4	5.25. 02:16	경기 제일모직 물류창고	1	1	0	319
5	8.21. 01:55	경기 평택 진양폴리우레탄	0	0	0	326
6	8.24. 09:44	경남 거제시 대우조선해양	9	2	7	150

Ⅱ		사망자 발생 비교 현황

□ 시‧도별 화재사망자 (’12년 ~ ‘14년)               ※ 위험 3명 이상 증가, 관심 3명 미만 증가

구 분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	경기 북부	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	창원	제주
3년 평균 사망자 수(A)	300	33	22	13	12	7	6	5	3	36	28	13	12	20	12	32	17	18	2	8
15년 사망자수(B)	253	27	17	7	16	3	3	6	1	37	26	13	18	17	10	11	18	14	4	5
사망자수 증감(B-A)	-47	-6	-5	-6	4	-4	-3	1	-2	1	-2	0	6	-3	-2	-21	1	-4	2	-3
비율(%)	-15.6	-17.3	-23.9	-47.5	29.7	-55.0	-47.1	28.6	-66.7	2.8	-7.1	2.6	45.9	-15.0	-18.9	-66.0	3.8	-22.2	71.4	-34.8
위험지수	7본부	안정	안정	안정	위험	안정	안정	관심	안정	관심	안정	안정	위험	안정	안정	안정	관심	안정	관심	안정

○ (분석결과) 위험 : 인천, 충북   관심 : 울산, 경기, 경북, 창원

□ 3년 평균대비 2015년 사망자 분석 결과

○ (총괄진단) 3년 평균대비 2015년 시‧도별 사망자를 살펴보면 충북 6명, 인천 4명, 창원 2명, 울산, 경기, 경북이 각 1명 증가.

※ 화재사망자 증가 시‧도 발생장소별 현황

(충북) 단독주택 9명, 공동주택 3명, 숙박시설 2명, 종교시설․산불․들불․자동차 각 1명 순

(인천) 단독주택 3명, 공동주택 2명, 음식점 1명, 일상서비스․자동차 각 1명 순

(창원) 단독주택 3명, 판매시설 1명 순

(경북) 단독주택 18명, 산불 2명, 공장시설․기타건축물․들불․숙박시설․음식점․야외 각 1명 순

(경기) 단독주택 12명, 공동주택 6명, 자동차 6명, 야외 3명, 창고 2명, 공장․기타건축물․농업기계․들불․산불․숙박시설․일반업무․일상서비스 각 1명 순

(울산) 공동주택 3명, 자동차 2명, 공장시설 1명 순

Ⅲ		화재 세부현황

□ 화재장소

구 분(건)		계	주거	비주거	차량	위험물. 가스제조소등	철도선박. 항공기등	임야	기타
2015년		44,432	11,587	14,712	5,028	26	120	3,341	9,618
2014년		42,135	10,860	14,961	4,823	22	111	2,921	8,437
전 년 대 비	건수	2,297	727	-249	205	4	9	420	1,181
	증감	5.5	6.7	-1.7	4.3	18.2	8.1	14.4	14.0

○ (증가사유) 전년대비 장소별로 분석한 바 임야 14.4%(420건), 기타* 14%(1,181건) 증가에 기인함. *기타 : 쓰레기 화재 등

○ (발생순서) 2015년 화재장소별 발생순서는 비주거 14,712건(33.1%), 주거 11,860건(26.1%), 차량 5,028건(11.3%), 임야 3,341건(7.5%), 철도․선박․항공기등 120건(0.3%), 위험물․가스제조소등 26건(0.1%) 순임.

○ (세부분석) 비주거(14,712건)에서 화재발생현황을 살펴보면, 음식점 2,701건(18.4%)로 가장 높은 발생률을 보였고, 다음으로 공장시설 2,447건(16.6%), 생활서비스 1,152건(7.8%), 창고시설 1,136건(7.7%), 판매시설 904건(6.1%), 업무시설 888건(6.0%),  동식물시설 867건(5.9%) 순으로 나타남.

↳ 음식점 화재원인(2,701건) : 부주의 1,305건, 전기적요인 774건, 기계적요인 252건

↳ 부주의 세부원인(1,305건) : 음식물조리중 627건, 불씨,화원방치 221건, 담배꽁초 202건

※ 비주거 : 교육시설, 판매․업무시설, 집합시설, 의료복지시설, 산업시설, 운수․자동차시설, 문화재시설, 생활서비스시설, 기타 건축물․시설물

□ 발화요인

구 분(건)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가스 누출	화학적요인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
2015년		44,432	8,967	4,510	146	451	522	23,516	855	283	465	794	3,923
2014년		42,135	9,445	4,064	168	360	511	21,489	866	243	478	948	3,563
전 년 대 비	건수	2,297	-478	446	-22	91	11	2,027	-11	40	-13	-154	360
	증감	5.5	-5.1	11.0	-13.1	25.3	2.2	9.4	-1.3	16.5	-2.7	-16.2	10.1

○ (증가사유) 전년대비 발화요인별로 분석한 바 화학적 요인 25.3%(91건), 자연적 요인 16.5%(40건), 부주의 9.4%(2,027건), 순으로 증가함.

○ (발생순서) 2015년 발화요인별 발생순서는 부주의가 23,516(52.9%)로 가장 높은 발생율을 보였고, 다음으로 전기적요인 8,967건(20.2%), 기계적요인 4,510건(10.2%), 방화와 방화의심 1,259건(2.8%), 교통사고 522건(1.2%) 순으로 나타남.

○ (세부분석) 부주의(23,516건)로 인한 화재발생현황을 살펴보면, 담배꽁초 방치 6,840건(29.1%), 음식물조리중  4,515건(19.2%), 쓰레기소각 3,441건(14.6%), 불씨․불꽃․화원방치 2,865건(12.2%), 용접․절단․연마 1,103건(4.7%), 논․임야태우기 1,098건(4.7%),  가연물근접방치 998건(4.2%), 불장난 389건(1.7%), 빨래삶기 185건(0.8%), 유류취급 91건(0.4%), 폭죽놀이 28건(0.1%) 순으로 나타남.

□ 발화열원

구 분(건)		계	작 동 기 기	담배, 라이 터불	마찰, 전도, 복사열	불 꽃, 불 티	폭발물, 폭 죽	화학적 발화열	자연적 발화열	기타	미상
2015년		44,432	15,242	9,588	4,126	8,940	47	340	241	1,420	4,488
2014년		42,135	14,803	9,752	3,593	7,799	57	287	182	1,434	4,228
전 년 대 비	건수	2,297	439	-164	533	1,141	-10	53	59	-14	260
	증감	5.5	3.0	-1.7	14.8	14.6	-17.5	18.5	32.4	-1.0	6.1

○ (증가사유) 전년대비 발화열원별로 분석한 바 자연적발화열 32.4%(59건), 화학적발화열 18.5%(53건), 마찰,전도,복사열 14.8%(533건) 순으로 증가함.

○ (발생순서) 2015년 발화열원별 발생순서는 작동기기가 15,242건(34.3%)로 가장 높은 발생율을 보였고, 다음으로 담배․라이터불 9,588건(21.6%), 불꽃․불티 8,940건(20.1%), 마찰․전도․복사열 4,488건(10.1%), 화학적 발화열 340건(0.8%), 자연적발화열 241건(0.5%), 폭발물․폭죽 47건(0.1%)순으로 나타남.

○ (세부분석) 작동기기(14,798건)로 인한 화재발생현황을 살펴보면, 전기적아크(단락) 8,258건(54.2%), 기기전도․복사열 3,370건(22.1%), 불꽃․스파크․정전기 1,974건(13.0%), 기타작동기기 1,595건(10.5%), 역화 45건(0.3%) 순으로 나타남.

□ 최초 착화물

구 분(건)		계	가 구	침구, 직물류	종이, 목재등	합성 수지	간판, 차양 막등	식품	전기, 전자	위험 물등	가연성 가 스	운송 수단	쓰레 기류	기타	미상
2015년		44,432	232	1,583	11,601	4,638	237	3,877	7,702	936	308	2,158	5,023	2,982	3,155
2014년		42,135	245	1,641	10,928	4,582	217	3,064	7,755	973	301	2,005	4,717	2,717	2,990
전 년 대 비	건수	2,297	-13	-58	673	56	20	813	-53	-37	7	153	306	265	165
	증감	5.5	-5.3	-3.5	6.2	1.2	9.2	26.5	-0.7	-3.8	2.3	7.6	6.5	9.8	5.5

○ (증가사유) 전년대비 최초착화물별로 분석한 바, 식품 26.5%(813건), 간판,차양막등 9.2%(20건), 운송수단 7.6%(153건), 쓰레기류 6.5%(306건), 순으로 증가하였음

○ (발생순서) 2015년 최초착화물별 발생 순서를 살펴보면, 종이․목재 등 11,601건(26.1%)으로써 가장 높은 발생율을 보였으며, 다음으로 전기․전자 7,702건(17.3%), 쓰레기류 5,023건(11.3%), 합성수지 4,638건(10.4%),  식품 3,877건(8.7%), 운송수단 2,158건(4.9%), 침구․직물류 1,583건(3.6%), 위험물등 936건(2.1%), 가연성가스 308건(0.7%), 간판․차양막 등 237건(0.5%), 가구 232건(0.5%) 순으로 발생함.

○ (세부분석) 종이․목재 등(10,929건)에 대한 현황을 살펴보면, 풀․나뭇잎 3,372건(29.1%), 종이 2,854건(24.6%), 건초 1,604건(13.8%), 목재․합판 1,449건(12.5%), 나무 691건(6.0%) 잔디 343건(3.0%),, 톱밥 148건(1.3%) 순으로 나타남.

□ 연소확대 사유

구 분(건)		계	화재인지 . 신고지연	가연성 물질의 급격한 연소	현장진 입지연 (불법 주차)	현장도 착지연 (교통 사고)	원거리 소방서	방화구 획기능 불충분	덕트, 샤프트 의연통 역활	인접 건물과의 이격거 리협소	목조 건물의 밀집등	기상 (건조, 강풍등)	기타	미상
2015년		17,433	5,190	7,684	113	146	741	211	57	458	30	1,554	1,197	52
2014년		17,555	5,170	7,950	118	132	769	266	86	483	23	1,215	1,295	48
전 년 대 비	건수	-122	20	-266	-5	14	-28	-55	-29	-25	7	339	-98	4
	증감	-0.7	0.4	-3.3	-4.2	10.6	-3.6	-20.7	-33.7	-5.2	30.4	27.9	-7.6	8.3

○ (증가사유) 전년대비 연소 확대를 분석한 바 목조건물의 밀집등 30.4%(7건), 기상(건조강풍등) 27.9%(339건), 현장도착지연 10.6%(14건), 화재인지․신고지연 0.4%(20건) 순으로 증가함.

○ (발생순서) 연소확대된 화재 17,433건의 연소 확대 사유를 분석한 바 가연성물질의 급격한 연소가 7,684건(44.1%)로 가장 큰 요인으로 분석되었으며, 다음으로 화재인지․신고 지연 5,190건(29.8%), 기상․건조․강풍 등 1,554건(8.9%), 원거리소방서 741건(4.3%), 인접건물과의 이격거리협소 458건(2.6%), 방화구획기능 불충분 211건(1.2%), 교통사고로 인한 현장도착 지연 146건(0.8%), 불법주차로 인한 현장진입지연 113건(0.6%) 순으로 분석됨.

□ 소방방화시설 작동현황

가. 자동화재탐지설비

구 분(건)		계	작동	미작동	소규모 화재로 미작동	미상
2015년		3,061	1,962	139	887	73
2014년		3,053	1,962	156	844	91
전 년 대 비	건수	8	0	-17	43	-18
	증감	0.3	0.0	-10.9	5.1	-19.8

○ (발생순서) 자동화재탐지설비가 작동한 경우 1,962건(64.1%), 작동하지 않은 경우가 139건(4.5%), 소규모화재로 작동하지 않은 경우 887건(29.0%)으로 나타남.

나. 비상경보설비

구 분(건)		계	경보	미경보	미상
2015년		1,518	976	415	127
2014년		1,586	993	423	170
전 년 대 비	건수	-68	-17	-8	-43
	증감	-4.3	-1.7	-1.9	-25.3

○ (발생순서) 비상경보설비가 작동한 경우가 976건(64.3%), 작동하지 않은 경우가 415건(27.3%)으로 나타남.

다. 스프링클러설비

구 분(건)		계	효과적 작동	소규모 화재로 미작동	미작동, 효과없음	미상
2015년		979	448	452	60	19
2014년		930	454	411	65	260
전 년 대 비	건수	-211	-6	41	-5	-241
	증감	-17.7	-1.3	10.0	-7.7	-92.7

○ (발생순서) 화재 시 스프링클러설비가 효과적으로 작동된 경우가 448건(45.8%), 소규모화재로 미 작동된 경우 452건(46.2%), 미 작동효과 없음 60건(6.1%)으로 나타남.

Ⅳ		화재피해 현황

□ 인명피해현황

가. 발화요인별

1) 인명피해(사망, 부상) : 2,086명

구 분(건)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가 스 누 출	화학적 요 인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
2015년		2,086	304	94	94	38	33	842	41	2	140	103	395
2014년		2,181	335	90	234	49	18	711	37	2	176	119	410
전 년 대 비	건수	-95	-31	4	-140	-11	15	131	4	0	-36	-16	-15
	증감	-4.4	-9.3	4.4	-59.8	-22.4	83.3	18.4	10.8	0.0	-20.5	-13.4	-3.7

○ (감소사유) 전년대비 인명피해 감소사유를 분석한 바 가스누출 –59.8%(140명), 화확적요인 –22.4%(11명), 방화 –20.5%(36명), 방화의심 –13.4%(16명), 전기적요인 –9.3%(31명) 순으로 감소함.

○ (발생순서) 인명피해 발생순서를 살펴보면 부주의 842명(40.4%)로 인한 인명피해가 가장 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 전기적요인 304명(14.6%),  방화 140명(6.7%), 방화의심 103명(4.9%), 기계적요인․가스누출 각 94명(4.5%), 화학적요인 38명(1.6%), 교통사고 33명(1.6%) 순으로 나타남.

○ (세부분석) 부주의(709명)로 인한 인명피해를 살펴보면 음식물조리중 143명(17.0%), 불씨․불꽃․화원방치 114명(13.5%), 담배꽁초 83명(9.9%), 용접․절단․연마 61명(7.2%), 쓰레기소각 49명(5.8%), 가연물 근접방치 46명(5.5%), 유류취급 39명(4.6%),  논․임야태우기 31명(3.7%), 불장난 5명(0.6%) 순으로 발생함.

2) 사 망 : 253명

구 분(건)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가 스 누 출	화학적 요 인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
2015년		253	35	5	2	1	4	59	5	0	30	24	88
2014년		325	31	6	11	1	3	70	7	0	62	42	92
전 년 대 비	건수	-72	4	-1	-9	0	1	-11	-2	0	-32	-18	-4
	증감	-22.2	12.9	-16.7	-81.8	0.0	33.3	-15.7	-28.6	0.0	-51.6	-42.9	-4.3

○ (감소사유) 전년대비 사망자는 전체적으로 –22.2%(72명) 감소하였으며, 그 중에서 가스누출 –81.8%(9명), 방화 –51.6%(32명), 방화의심 –42.9%(18명), 기계적요인 –16.7%(1명) 순으로 감소함.

○ (발생순서) 사망 발생비율은 부주의 59명(23.3%), 전기적요인 35명(13.8%), 방화 30명(11.9%), 방화의심 24명(9.5%), 기계적요인 5명(2.0%) 순으로 나타남.

○ (세부분석) 방화 또는 방화의심 화재로 인하여 54명의 사망자가 발생하였으며, 방화동기를 살펴보면 비관자살 15명(27.8%),가정불화 8명(14.8%), 단순 우발적 4명(7.4%), 불만해소․정신이상 각 3명(5.6%), 채권채무 2명(3.7%) 순으로 나타남.

- 부주의로 인한 사망자(59명)를 살펴보면 음식물조리중 11명(18.6%),  논,임야태우기 9명(15.3%), 담배꽁초 7명(11.9%), 용접,절단,연마․불씨,불꽃,화원방치 각 6명(10.2%), 쓰레기소각․유류 취급중 각 2명(3.4%), 가연물근접배치․불장난 각 2명(2.9%)으로 나타남.

3) 부상 : 1,833명

구 분(건)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가 스 누 출	화학적 요 인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
2015년		1,833	269	89	92	37	29	783	36	2	110	79	307
2014년		1,856	304	84	223	48	15	641	30	2	114	77	318
전 년 대 비	건수	-23	-35	5	-131	-11	14	142	6	0	-4	2	-11
	증감	-1.2	-11.5	6.0	-58.7	-22.9	93.3	22.2	20.0	0.0	-3.5	2.6	-3.5

○ (감소사유) 전년대비 부상자는 전체적으로 –1.2%(23명) 감소하였으며, 그 중에서 가스누출 –58.7%(131명), 화학적요인 –22.9%(11명), 전기적요인 –11.5%(35명), 방화 –3.5%(4명) 순으로 감소함.

○ (발생순서) 부상자 발생현황을 살펴보면 부주의 783명(42.7%)로 인한 부상율이 가장 높은 것으로 나타났으며, 그 다음으로 전기적요인 269명(14.7%), 방화 110명(6.0%), 가스누출 92명(5.0%), 기계적요인 89명(4.9%), 방화의심 79명(4.3%), 화학적요인 37명(2.0%), 교통사고 29명(1.6%) 순으로 나타남.

○ (세부분석) 부주의로 인한 부상자(783명)를 분석한 바, 음식물조리 132명(16.9%), 불씨․불꽃화원방치 108명(13.8%), 담배꽁초 76명(9.7%), 용접․절단․연마 55명(7.0%), 쓰레기소각 47명(6.0%), 가연물근접방치 45명(5.7%), 유류취급 37명(4.7%), 논․임야태우기 22명(2.8%), 순으로 나타남.

나. 장소별(사망, 부상) : 2,086명

구 분(명)		계		주거		비주거		차량		위험물. 가스제조소등		철도선박. 항공기등		임야		기타
2015년		2,086		1,048		670		150		12		37		61		108
사망/부상		253	/1833	167	/881	38	/632	21	/129	0	/12	6	/31	9	/52	12	/96
2014년		2,181		930		916		128		15		11		68		113
사망/부상		325	/1856	187	/743	88	/828	24	/104	0	/15	2	/9	18	/50	6	/107
전 년 대 비	명수	-95		118		-246		22		-3		26		-7		-5
	증감	-4.4		12.7		-26.9		17.2		-20.0		236.4		-10.3		-4.4

○ (감소사유) 전년대비 사상자는 전체적으로 –4.4%(95명) 감소하였으며, 그 중에서 비주거 –26.9%(246명), 위험물․가스제조소등 –20%(3명), 임야 –10.3%(7명) 순으로 감소함.

○ (발생순서) 인명피해 발생순서는 주거 929명(48.2%), 비주거 914명(47.5%), 차량 128건(6.6%), 임야 68건(3.5%), 위험물․가스제조소등 15건(0.8%), 철도선박‧항공기 11건(0.6%) 순으로 나타남.

○ (세부분석) 건축물중 주거용 건물에서 11,587건의 화재가 발생하여 167명이 사망하였고, 비주거용 건물에서 14,712건의 화재가 발생하여 38명이 사망하여 주거용이 비주거용보다 화재로 인한 사망률이 4.4배나 높음.

○ (시간대별) 사망자는 00~02시 48명(19.0%), 09~11시 42명(16.6%), 15~17시 39명(15.4%), 21~23시 35명(13.8%), 12~14시 25명(9.9%), 18~20시 22명(8.7%), 03～05시에 21명(8.3%), 06~08시 21명(8.3%) 순으로 발생한 것으로 분석됨.

다.  주거종류별 인명피해 현황(사망 167, 부상 881)          (단위:명)

구분	부주의		전기적 요인		기계적 요인		가스누출(폭팔)		화학적 요인		교통사고		자연적인 요인		기타		미상		방화		방화의심
주거종류	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상
합계	37	410	25	127	2	21	1	46	0	8	0	0	0	1	2	9	64	149	19	59	17	51
단독주택 (소계)	25	138	15	50	1	5	1	21	0	4	0	0	0	1	2	7	48	79	14	28	11	26
단독주택	15	105	12	38	1	4	0	14	0	4	0	0	0	1	2	5	41	59	9	18	9	15
다중주택	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
다가구 주택	7	17	2	8	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	5	9	1	6
상가주택	3	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5
기타 단독주택	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0
공동주택 (소계)	12	264	10	69	1	15	0	24	0	3	0	0	0	0	0	2	14	68	5	24	6	22
아파트	5	81	5	45	0	10	0	10	0	2	0	0	0	0	0	2	11	43	3	14	4	16
주상복합아파트	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
연립주택	0	18	4	9	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	1
다세대 주택	2	33	0	10	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	23	2	7	1	1
기숙사	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 공동주택	5	131	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
기타주택 (소계)	0	8	0	8	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	0	3
비닐 하우스	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
컨테이너 (주거용)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
기타 주택	0	6	0	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	3

라.  주거종류별 연령대별 인명피해 현황(사망 167, 부상 881)        (단위:명)

구분	부주의		전기적 요인		기계적 요인		가스누출(폭팔)		화학적 요인		교통사고		자연적인 요인		기타		미상		방화		방화의심
주거종류	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상	사망	부상
합계	37	410	25	127	2	21	1	46	0	8	0	0	0	1	2	9	64	149	19	59	17	51
단독주택 (소계)	25	138	15	50	1	5	1	21	0	4	0	0	0	1	2	7	48	79	14	28	11	26
단독주택	15	105	12	38	1	4	0	14	0	4	0	0	0	1	2	5	41	59	9	18	9	15
다중주택	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
다가구 주택	7	17	2	8	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	5	9	1	6
상가주택	3	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5
기타 단독주택	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0
공동주택 (소계)	12	264	10	69	1	15	0	24	0	3	0	0	0	0	0	2	14	68	5	24	6	22
아파트	5	81	5	45	0	10	0	10	0	2	0	0	0	0	0	2	11	43	3	14	4	16
주상복합아파트	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
연립주택	0	18	4	9	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	1
다세대 주택	2	33	0	10	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	23	2	7	1	1
기숙사	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 공동주택	5	131	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
기타주택 (소계)	0	8	0	8	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	0	3
비닐 하우스	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
컨테이너 (주거용)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
기타 주택	0	6	0	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	3

□ 재산피해 현황

가. 발화요인별

구 분 (백만원)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가 스 누 출	화학적 요 인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
2015년		442,040	77,069	29,411	2,059	11,311	5,718	86,857	9,276	1,289	36,687	3,755	178,608
2014년		405,357	75,081	35,408	15,198	30,943	4,762	64,290	9,814	1,088	5,634	3,939	159,200
전년 대비	금액 (백만원)	36,683	1,988	-5,996	-13,138	-19,632	956	22,568	-538	201	31,053	-184	19,405
	증감	9.0	2.6	-16.9	-86.4	-63.4	20.1	35.1	-5.5	18.5	551.2	-4.7	12.2

○ (증가사유) 전년대비 발화요인별 재산피해는 전체적으로 9%(36,683백만원) 증가하였으며, 그 중에서 방화 551.2%(31,053백만원), 부주의 35.1%(22,568백만원), 교통 20.1%(956백만원), 자연적요인 18.5%(201백만원), 전기적요인 2.6%(1,988백만원) 순으로 증가함.

○ (발생순서) 발화요인별 재산피해 발생순서는 부주의(19.6%)에 의한 재산피해액이 가장 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 전기적요인(17.4%),  방화(8.3%), 기계적요인(6.7%), 화학적요인(2.6%), 교통사고(1.3%), 방화의심 (0.8%), 가스누출(0.5%), 자연적요인(0.3%) 순으로 나타남.

○ (세부분석) 부주의로 인한 재산피해내역을 살펴보면 용접,절단,연마 29,222백만원(33.6%), 담배꽁초 15,126백만원(17.4%), 불씨,불꽃,화원방치 11,648백만원(13.4%), 쓰레기소각 5,879백만원(6.8%), 음식물조리중 5,017백만원(5.8%), 가연물 근접방치 4,190백만원(4.8%), 논,임야태우기 1,253(1.4%), 유류취급중 645백만원(0.7%), 불장난 295백만원(0.3%) 순으로 나타남.

나. 화재장소별

구 분 (백만원)		계	주거	비주거	차량	위험물. 가스제조소등	철도선박. 항공기등	임야	기타
2015년		442,040	53,097	328,398	26,854	2,660	21,454	2,883	6,694
2014년		405,357	49,463	320,660	24,619	146	2,023	2,181	6,265
전 년 대 비	금액 (백만원)	36,683	3,634	7,738	2,235	2,514	19,431	702	428
	증감	9.0	7.3	2.4	9.1	1721.7	960.8	32.2	6.8

○ (증가사유) 전년대비 장소별 재산피해 증가사유를 분석한 바 위험물․가스제조소등 1,721.7%(2,514백만원), 철도선박,항공기등 960.8%(19,431백만원), 임야 32.2%(702백만원), 차량 9.1%(2,235백만원), 주거 7.3%(3,634백만원) 순으로 증가함.

○ (발생순서) 장소별 재산피해 발생순서를 살펴보면 비주거가 74.3%로써 가장 높은 피해를 나타냈으며, 주거(12.0%), 차량(6.1%), 철도․선박․항공기(4.9%), 임야(0.7%), 위험물․가스제조소등(0.6%) 순으로 발생하였음.

※ 비주거 : 교육시설, 판매․업무시설, 집합시설, 의료복지시설, 산업시설, 운수․자동차시설, 문화재시설, 생활서비스시설, 기타 건축물․시설물

Ⅴ		시‧도별 화재현황

□ 시․도별 화재 통계(전년 같은 기간 대비)

구분	'15. 12월말					'14. 12월말					증감률 (%)
	건수	인명피해			재산 피해 (천원)	건수	인명피해			재산 피해 (천원)	건수	인명피해			재산 피해 (천원)
							계	사망	부상
												계	사망	부상
		계	사망	부상
합계	44,432	2,086	253	1,833	442,039,984	42,135	2,181	325	1,856	405,356,513	5.5	-4.4	-22.2	-1.2	9.0
서울	5,921	249	27	222	14,692,208	5,815	301	36	265	20,052,979	1.8	-17.3	-25.0	-16.2	-26.7
부산	1,973	101	17	84	17,741,245	2,026	105	19	86	8,433,712	-2.6	-3.8	-10.5	-2.3	110.4
대구	1,817	82	7	75	7,958,383	1,767	90	19	71	7,462,623	2.8	-8.9	-63.2	5.6	6.6
인천	1,875	104	16	88	16,288,633	1,818	85	12	73	15,595,630	3.1	22.4	33.3	20.5	4.4
광주	1,006	20	3	17	3,022,684	1,010	28	5	23	3,678,484	-0.4	-28.6	-40.0	-26.1	-17.8
대전	1,254	47	3	44	3,248,504	1,291	67	5	62	33,744,479	-2.9	-29.9	-40.0	-29.0	-90.4
울산	874	51	6	45	4,400,104	890	45	6	39	7,455,437	-1.8	13.3	0.0	15.4	-41.0
세종	252	6	1	5	1,240,542	223	7	1	6	1,023,281	13.0	-14.3	0.0	-16.7	21.2
경기	10,332	673	63	610	238,776,992	9,675	635	77	558	181,242,957	6.8	6.0	-18.2	9.3	31.7
강원	2,485	120	13	107	14,734,749	2,182	116	20	96	13,466,380	13.9	3.4	-35.0	11.5	9.4
충북	1,373	69	18	51	13,508,677	1,316	77	6	71	14,008,756	4.3	-10.4	200.0	-28.2	-3.6
충남	3,031	62	17	45	17,281,830	2,838	86	21	65	20,475,505	6.8	-27.9	-19.0	-30.8	-15.6
전북	1,962	70	10	60	7,538,438	1,652	70	13	57	10,166,416	18.8	0.0	-23.1	5.3	-25.8
전남	2,646	112	11	101	19,520,101	2,620	174	43	131	20,606,435	1.0	-35.6	-74.4	-22.9	-5.3
경북	3,067	131	18	113	17,666,478	2,803	154	20	134	18,797,795	9.4	-14.9	-10.0	-15.7	-6.0
경남	3,960	158	18	140	40,099,992	3,622	110	17	93	27,408,231	9.3	43.6	5.9	50.5	46.3
제주	604	31	5	26	4,320,424	587	31	5	26	1,737,413	2.9	0.0	0.0	0.0	148.7

○ (시․도별) 지역별로 보면 전년대비 전국에서 화재사망자 증가율이 가장 높은 시․도는 충청북도이며, 감소율이 가장 높은 시․도는 전라남도로 나타남.

□ 시도별 인구 1만명당 화재발생 비율

구 분	인구수 (천명)	2015-01-01 ~ 2015-12-31			인구1만명당 비율
		건수	인명피해 (명)	재산피해 (천원)	건수	인명피해 (명)	재산피해 (천원)
합계	51,156	44,433	2,086	442,034,264	8.69	0.41	86409.07
서울특별시	10,143	5,921	249	14,692,208	5.84	0.25	14485.07
부산광역시	3,527	1,973	101	17,741,245	5.59	0.29	50301.23
대구광역시	2,502	1,817	82	7,958,383	7.26	0.33	31808.09
인천광역시	2,882	1,875	104	16,288,633	6.51	0.36	56518.5
광주광역시	1,474	1,006	20	3,022,684	6.82	0.14	20506.68
대전광역시	1,533	1,254	47	3,248,504	8.18	0.31	21190.5
울산광역시	1,157	874	51	4,400,104	7.55	0.44	38030.29
세종특별자치시	124	252	6	1,240,542	20.32	0.48	100043.71
경기도	12,246	10,333	673	238,776,992	8.44	0.55	194983.66
강원도	1,541	2,485	120	14,729,029	16.13	0.78	95580.98
충청북도	1,573	1,373	69	13,508,677	8.73	0.44	85878.43
충청남도	2,048	3,031	62	17,281,830	14.8	0.3	84383.94
전라북도	1,872	1,962	70	7,538,438	10.48	0.37	40269.43
전라남도	1,906	2,646	112	19,520,101	13.88	0.59	102413.96
경상북도	2,698	3,067	131	17,666,478	11.37	0.49	65479.9
경상남도	3,335	3,960	158	40,099,992	11.87	0.47	120239.86
제주특별자치도	595	604	31	4,320,424	10.15	0.52	72612.17

○ (인구별) 인구 1만명당 화재건수가 가장 많은 지역은 세종특별자치시이며, 가장 적은 지역은 부산광역시로 나타남.

- 인구 1만명당 인명피해가 가장 많은 지역은 강원도이며, 가장 적은 곳은 광주광역시로 나타남.

【참고 1】

전국 대형화재 발생 현황(‘10년 ~ ‘15년)

연도	일시	대 상 명	인명피해(명)			재산피해 (억원)
			계	사망	부상
`15년	1.10. 09:16	경기 의정부 대봉그린아파트	130	5	125	46
	3.22. 02:13	인천 강화도 캠핑마을	7	5	2	0.05
	4.03. 01:53	부산 연제구 부산오토마트	1	0	1	90
	5.25. 02:16	경기 제일모직 물류창고	1	1	0	319
	8.21. 01:55	경기 평택 진양폴리우레탄	0	0	0	326
	8.24. 09:44	경남 거제시 대우조선해양	9	2	7	150
`14년	3. 9. 07:06	경기 안성 (주)DAP	0	0	0	257
	4.28. 14:51	대전 아모레퍼시픽	0	0	0	138
	5.26. 09:02	경기 고양종합버스터미널	124	8	116	145
	5.28. 00:27	전남 장성 효사랑병원	29	21	8	0.15
	9.30. 20:55	한국타이어 대전공장	0	0	0	155
	11.15. 21:45	전남 담양 황토흙집펜션	10	4	6	0.15
`13년	3.14. 20:59	대림산업(주) 여수HDPE 공장	17	6	11	0.50
	‘5. 3. 01:10	(주)코리아냉장(안성)	0	0	0	989
`12년	8. 1. 16:19	부산 (주)빅토스	12	2	10	13
	8.13. 11:23	국립현대미술관 신축공사장(서울)	28	4	24	2.5
	8.23. 10:16	LG화학 청주공장	15	2	13	0.06
	5. 5. 20:52	부산 시크노래타운 3층	42	9	33	0.8
`11년	8.27. 13:34	경북 구미 TK케미칼 연구실	7	5	2	1.9
	9. 4. 06:35	경기 수원 황제모텔	12	2	10	0.5
`10년	10. 1. 11:33	부산 우신 골든 스위트	7	0	7	58
	11.12. 04:24	포항 인덕노인요양센터	10	10	0	0.1
	11.22. 16:53	서울 강남 임성빌딩	28	4	24	0.9
계			489	90	399	2,693.61