문서번호	공원녹지정책과-6558
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
실무사무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
협 조
	공원녹지정책팀장

2015년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2015.  4.  .

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2015년 여름철 태풍･호우 대비 공원에서 발생하기 쉬운 재해 및 안전사고 예방을 위해 풍수해 안전대책 추진계획을 수립 시행코자 함

Ⅰ
		추진개요

운영기간 : 2015. 5. 15 ～ 10. 15(5개월간)

대상공원 : 총 109개 공원

서울시 직영공원 21개소

자치구 관리 시공원 88개소(도시자연공원 19, 근린공원 65, 주제공원 4)

중점추진사항

공원시설물 안전점검 및 정비

▸등산로변, 시설물 설치장소 연약지반 등 수해예방을 위한 사전 점검

▸경사면, 공사장 안전관련 취약부분 점검 및 안전관리대책 수립

▸놀이시설의 기초부분 균열 및 파손 여부 확인

▸건축물 벽체 균열 및 누수 등으로 인한 붕괴 우려 여부 확인

공원내 수경시설 등 수질관리

▸공원내 분수, 계류 등 수경시설 수질관리

공원내 편익시설 관리 및 질서유지

▸각종 편익시설 순찰점검 및 수시정비 등으로 이용시민 불편 해소

▸불법․무질서 행위 계도 및 지속적인 단속

풍수해 대책반 운영

▸근무조 편성 : 4개반 28명

▸재난안전대책본부 실무반 파견 : 실무자 1명

Ⅱ
		세부추진계획

풍수해 대비 공원시설물 사전 안전점검 및 정비

점검일시 : 2015. 4. 27 ~ 5. 15 까지

점검방법 : 사업소․자치구별 자체 점검반 편성하여 산하공원 점검

중점 점검사항

▸ 공원시설물

․ 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 실태

․ 우기시 붕괴우려 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 실태

․ 등산로변 시설물 설치지역 등 연약지반 수해 취약지역

․ 공사장 안전관련 취약부분(절토, 터파기 지역 등), 경사면 점검

․ 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손여부

․ 각종 구조물의 용접부분, 이음새부분 탈락여부

․ 산림내 계곡주변 토사유실 여부 및 절단목, 넘어진수목 등 방치여부

․ 위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 방치여부 등

▸ 공원내 전기시설

․ 누전차단기 등 스위치 정상 작동여부

․ 전기설비 정기점검 이행 여부(한국전기안전공사)

․ 절연저항 및 접지저항 측정․기록(케이블 선로 등)

․ 공원등 및 분전함 침수 우려 여부

점검결과 조치

▸ 경미한 사항은 자체 기동보수반 활용 즉시 보수

▸ 상태불량 및 위험시설물은 응급조치 후 근본대책 강구

▸ 우기시 위험시설 순찰 강화(순찰, 점검사항 기록유지)

▸ 위험시설물별 관리자 지정운영 및 위험요인 사전제거

점검결과 정비사항 보고 : 2015. 5. 18까지

공원내 수경시설 수질관리

수경시설중 바닥분수, 계류 등 이용시민의 신체와 직접 접촉하는 시설은 수영장 수질관리 기준인 환경부의 “물놀이형 수경시설의 수질관리 지침”에 준하여 관리

수영장 수질기준

검사항목	기 준	비 고
수소이온농도	5.8 ~ 8.6㎎/ℓ
유리잔류염소	0.4 ~ 1.0㎎/ℓ
탁 도	4.0NTU 이하
과망간산칼륨소비량	12.0㎎/ℓ이하
대장균군	200이하(100㎖당)	100㎖당 대장균군이 200이하 검출시 적합

분수대 수질검사 및 관리방법

관리분야		3~6월	7~8월	9~11월
기기 점검		수시	수시	수시
설비 등 안전점검		월1회	월1회	월1회
저수조 물교체		주1회	주3회	주1회
수질검사	수시	주1회	일1회	주1회
	정기	월1회	월2회	월1회
소독 등 위생상태 점검		일1회	일1회	일1회

※ 부적합 판정시 : 청소, 물교체 등 수질개선 후 가동

공원내 편익시설 관리 및 질서유지

편익시설 관리

▸ 공원내 편익시설을 수시 점검하여 이용시민 불편 해소

공원 질서유지

▸ 공원내 노숙행위, 심한 소음행위 등 불법․무질서 행위 계도단속

Ⅲ
		풍수해 대책반 운영

단계별 근무인원(재난안전대책본부와 연계시행)

구분	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단기준	□ 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 □ 한강대교 수위 4.5m 도달시 □ 태풍주의보(순간풍속 20m/s)	□ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 □ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 □ 태풍경보(순간풍속26m/s), 총 강우량 200㎜ 이상)	□ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 □ 태풍경보 1급(33m/s 이상) □ 이재민 다수 발생
근무 인원	□ 비상근무 없음	□ 비상근무 조별 3명이상 (부서장 포함)	□ 비상근무 조별로 근무 (필요시 전직원 1/2근무)

단계별 근무방법

1단계 : 재난안전대책본부 요청시 상황실 근무자(현장복구반) 파견 1명

2단계 : 당일 근무조 인원 1/2 이상 근무

재난안전대책본부 상황실 근무자(현장복구반) 파견 1명

3단계 : 1개조 근무

근무시간 : 09:00부터 다음날 09:00까지

※ 09:00 이전 비상발령시 해당일 근무자가 근무

※ 재난안전대책본부 “시설응급복구반” 지정(공원녹지정책과)

- 공원 및 녹지 등 공공시설에 대한 피해 조사 및 복구 지원

근무내용

우기기간 강우예보시 단계별 상황유지

기상예보 및 예비특보시 판단기준에 따라 비상근무

피해발생지역 신속한 피해조사 및 응급복구 조치

- 공원, 등산로 등 시설 파손시 신속한 현장 응급복구

근무조 편성 : 4개조 28명

구 분		1조	2조	3조	4조
근무자	조장	김현경	문길동	윤보영	문근식
	조원	유형석, 김동완, 유미정, 송형남, 고희경, 신재원	조윤주, 백명철, 정상범, 박미성, 최은정, 김중헌	배희정, 최영준, 유희숙, 허향미, 전정아, 허현일	김효형, 이수연, 임종필, 구혜선, 강건영, 김인선
근무일	5월	15,19,23,27,31	16,20,24,28	17,21,25,29	18,22,26,30
	6월	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27
	7월	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27,31	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29
	8월	3,7,11,15,19,23,27,31	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30
	9월	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27
	10월	2,6,10,14	3,7,11,15	4,8,12,	1,5,9,13

※ 재난안전대책본부 근무자 파견 : 1명 (안규문)

※ 단계별 근무방법

○ 1 단계   : 재난안전대책본부 요청시 상황실 근무자(현장복구반) 파견 1명

○ 2 단계   : 당일 근무조 인원 1/2 이상 근무

재난안전대책본부 상황실 근무자(현장복구반) 파견 1명

○ 3 단계   : 1개조 근무

○ 근무시간 : 09:00부터 다음날 09:00까지

※ 09:00 이전 비상발령시 해당일 근무자가 근무

Ⅲ
		행정사항

자치구․사업소별 자체 세부계획 수립 시행

위험시설물 정비는 타사업에 우선하여 조치

공원시설물 점검 및 정비결과는 201. 5. 18까지 제출

붙임 1. 풍수해 대비 공원시설물 정비결과 보고서식 1부.

2. 풍수해 대비 공원시설물 관리실태 점검표 1부.  끝.

[붙임 1]

풍수해 대비 공원시설물 점검결과

□ 총   괄

구 분	대 상	지적건수	지적사항 조치내역			비 고
			조치완료	조 치 중	검 토 중
계
도시자연공원 근 린 공 원 어린이공원 체 육 공 원 소 공 원 묘 지 공 원

□ 정비추진계획

공 원 별	정비대상(지적사항)	추 진 사 항			비 고
		정비실적	진 도(%)	완료예정일

※ 총괄표상의 조치중 및 검토중인 정비대상시설에 대한 추진계획임

[붙임 2]

풍수해 대비 공원시설물 관리실태 점검표

공 원 명
소 재 지	구 동 번지
점검일시	2014. . .
점 검 자	직 : 성 명 : (인) 직 : 성 명 : (인)
점 검 사 항		점 검 결 과
풍수해 대비 공원시설물 자체세부추진계획 수립 여부(안전관리, 시민보건 및 위생관리, 행락질서 확립 등)
우기시 붕괴우려 절개지․축대 등 위험시설 안전관리 실태
산림내 계곡주변 토사유실 여부 및 절단목, 넘어진 수목 등 방치여부
공사장 안전관련 취약부분(절토, 성토 등)에 대한 위해여부 및 안전관리 대책 수립여부
분전함, 공원등 등 전기시설물의 안전관리 상태
화장실, 음수대 등 편익시설물 유지관리 실태
그네, 미끄럼틀 등 유희시설 훼손여부
약수터, 수영장, 분수대 유지관리실태
의자, 휴게소(정자) 등 휴양시설 유지관리실태
매점 등 판매시설 관리실태 및 기타 시민불편 사항 등