해빙기 국토종주자전거길 일제정비 계획

◇ 해빙기이후 본격적인 자전거이용을 대비하여 국민들이 안전하게 자전거를 이용할 수 있도록 국토종주자전거길 주요시설 및 낙석위험지구 등에 대한 일제점검 및 정비추진

□ 점검계획

❍ 기간‧대상 : ‘15.2.24～3.6/ 국토종주자전거길

※ 아라, 한강(서울), 북한강, 남한강, 새재, 금강, 오천, 낙동강, 섬진강, 영산강 자전거길

❍ 점검방법 : 지자체 자율 점검‧정비, 행자부 정비실태 확인점검

- 행자부 정비실태 현지점검 : ‘15.3.9～3.13(점검일정 별도통보)

❍ 주요 점검‧정비분야

- 겨울철 동해로 파손시설 또는 시설보수가 필요한 자전거길 정비

* 차선도색, 노면보수, 낙석구간, 안전시설, 안내간판(부처명 수정) 정비 등

* 경사구간, 급커브구간, 교량‧데크구간 등 구조물 및 안전시설 점검‧보수

- 자전거길 모래‧자갈, 쓰레기, 적치물 등 위험요소 제거 및 청소

- 화장실, 식수대, 거치대 등 자전거이용 편의시설 사용실태 점검

□ 주요일정 및 협조사항

❍ 자체 점검반 편성 및 정비계획 수립 등 / 2. 23일限

❍ 자전거길 점검 및 정비 추진 / 2. 24 ~ 3. 6

❍ 자체 점검결과 및 후속 조치계획 보고 / 3. 17일限

* 시․도에서 해당 자치단체별 자료(체크리스트)를 취합하여 제출 요망

별첨 1	국토종주 자전거길 일제정비 체크리스트

(00시/군/구)

구 분	점검내용	점검결과
포 장	노면 균열 및 파손 여부
	노면 물고임 등 배수불량 여부
	암적색 포장구간 포장파손 여부
	노면 잔설, 결빙구간 제거 여부
배수시설	배수구 이물질 퇴적여부
	배수구 측구, 덮개 파손 여부
구 조 물	교량, 데크 바닥재 손상여부
	교량, 데크 안전휀스 고정･손상여부, 표면도장상태
	터널내 누수, 결빙여부
	터널 조명등 작동상태, 청소
교통안전시설	관련규정에 따른 안전표지 설치여부
	위험구간 경고표지 설치 여부
	안전휀스 고정･손상여부, 표면도장상태
	안전표지 부착상태, 반사상태, 파손여부
	각종 안내표지 부착상태, 반사상태, 파손여부
	안내표지 크기 부합여부 (75cm×75cm)
	자전거신호등 작동상태
	시선유도시설 반사상태, 파손여부
	규제봉(볼라드) 파손, 녹 발생, 탈색 등
조명시설	조명기구 작동상태
	조명시설 청소 및 도장상태
노면표시	노면표시･차선 마모여부, 반사상태
	관련규정에 따른 노면표시 여부
편의시설	화장실, 쉼터 등 시설물 내ㆍ외부 청소상태
	화장실 개방여부
	자전거 보관대 파손, 부식발생, 탈색 등
기 타	안내표지판 중앙부처 명칭 변경 여부(현 행정자치부)
	자전거길 주변 낙석 여부
	자동차 불법주정차 여부
	불법 노점상･적치물, 불법 광고물 여부
	자전거길 노면 청소상태

※ 점검결과는 이상유무와 정비내용을 간략하게 표기, 동기간 중 정비가 어려운 구간은【별첨 2】로 작성

별첨 2	정비가 장기간 필요한 구간

위 치	*** 자전거길 ***시․군 ***구간
정비내용 (조치계획)
현장사진	(사진1)	(사진2)

※ 일제정비기간(2.24∼3.6)내 정비가 어려운 내용은 향후 조치계획을 표기

※ 시․도에서는 해당 자치단체 자료를 취합하여 3.17(화)까지 제출바랍니다.

(행자부 담당자) 김영진 주무관,  (전화번호) 02-2100-1681, (메일) kyj4745@korea.kr