1월중 운전원 소양교육 계획 일정 및 장비관리 요령

날짜	안전운전 교육 내용	장비관리요령
1	주택가나 이면도로에서 어린이나 자전거 주의, 급핸들 조작금지 횡단하려는 보행자에게 소방차 접근 확인 시킬것,	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
2	출동전 미리 도로상태를 점검한다, 빗길 운행시 주의할점 교육 교차로 예측신호 출발금지, 급정거 대비 차간거리 확보	발전기차 안전관리 수칙 발전 이상 및 응급조치 요령
3	출동전 차량의 적재물 점검 철저, 차량 운행시 시계확보 후 운행 도로상황을 미리 예측하고 앞을 내다보는 운전	조연차 안전 관리 수칙 조명 발전기 사용요령
4	이륜운행시 과속, 급정지, 급핸들 조작금지 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명, 커브길 및 이면도로 감속운행	고가사다리차 안전관리 수칙 보조 엔진 사용요령
5	급정지시 대비하여 차간거리 확보, 신호는 자기 눈으로 확인한다 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명	굴절사다리차 안전관리 수칙 보조엔진 사용요령
6	출동전 미리 도로상태를 점검한다, 빗길 운행시 주의할점 교육 교차로 예측신호 출발금지, 급정거 대비 차간거리 확보	굴절사다리차 안전관리 수칙 보조엔진 사용요령
7	출동전 차량의 적재물 점검 철저, 차량 운행시 시계확보 후 운행 도로상황을 미리 예측하고 앞을 내다보는 운전	경량사다리차 안전관리 수칙 차량하체 점검요령 및 응급조치
8	이륜운행시 과속, 급정지, 급핸들 조작금지 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명, 커브길 및 이면도로 감속운행	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
9	급정지시 대비하여 차간거리 확보, 신호는 자기 눈으로 확인한다 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명	발전기차 안전관리 수칙 발전 이상 및 응급조치 요령
10	커브길 및 이면도로 감속운행, 출동시 과격한 운전 배제 현장활동시 반드시 고임목을 고일것, 출동시 좌우측이 불확실할 때에는 앞지르기 금지	조연차 안전 관리 수칙 조명 발전기 사용요령
11	비탈길의 고갯마루 부근, 가파른 비탈길 앞지르기 금지, 신호무시 보행자나 차량주의 신호대기 및 정차중일 때는 브레이크 페달을 밟고 있을것.	고가사다리차 안전관리 수칙 보조 엔진 사용요령
12	주택가나 이면도로에서 어린이나 자전거 주의, 급핸들 조작금지 횡단하려는 보행자에게 소방차 접근 확인 시킬것,	굴절사다리차 안전관리 수칙 보조엔진 사용요령
13	출동전 미리 도로상태를 점검한다, 빗길 운행시 주의할점 교육 교차로 예측신호 출발금지, 급정거 대비 차간거리 확보	경량사다리차 안전관리 수칙 차량하체 점검요령 및 응급조치
14	출동전 차량의 적재물 점검 철저, 차량 운행시 시계확보 후 운행 도로상황을 미리 예측하고 앞을 내다보는 운전	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
15	이륜운행시 과속, 급정지, 급핸들 조작금지 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명, 커브길 및 이면도로 감속운행	발전기차 안전관리 수칙 발전 이상 및 응급조치 요령
16	주택가나 이면도로에서 어린이나 자전거 주의, 급핸들 조작금지 횡단하려는 보행자에게 소방차 접근 확인 시킬것,	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
17	출동전 미리 도로상태를 점검한다, 빗길 운행시 주의할점 교육 교차로 예측신호 출발금지, 급정거 대비 차간거리 확보	발전기차 안전관리 수칙 발전 이상 및 응급조치 요령
18	출동전 차량의 적재물 점검 철저, 차량 운행시 시계확보 후 운행 도로상황을 미리 예측하고 앞을 내다보는 운전	조연차 안전 관리 수칙 조명 발전기 사용요령
19	이륜운행시 과속, 급정지, 급핸들 조작금지 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명, 커브길 및 이면도로 감속운행	고가사다리차 안전관리 수칙 보조 엔진 사용요령
20	급정지시 대비하여 차간거리 확보, 신호는 자기 눈으로 확인한다 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명	굴절사다리차 안전관리 수칙 보조엔진 사용요령
21	커브길 및 이면도로 감속운행, 출동시 과격한 운전 배제 현장활동시 반드시 고임목을 고일것, 출동시 좌우측이 불확실할 때에는 앞지르기 금지	경량사다리차 안전관리 수칙 차량하체 점검요령 및 응급조치
22	비탈길의 고갯마루 부근, 가파른 비탈길 앞지르기 금지, 신호무시 보행자나 차량주의 신호대기 및 정차중일 때는 브레이크 페달을 밟고 있을것.	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
23	주택가나 이면도로에서 어린이나 자전거 주의, 급핸들 조작금지 횡단하려는 보행자에게 소방차 접근 확인 시킬것,	발전기차 안전관리 수칙 발전 이상 및 응급조치 요령
24	출동전 미리 도로상태를 점검한다, 빗길 운행시 주의할점 교육 교차로 예측신호 출발금지, 급정거 대비 차간거리 확보	경량사다리차 안전관리 수칙 차량하체 점검요령 및 응급조치
25	출동전 차량의 적재물 점검 철저, 차량 운행시 시계확보 후 운행 도로상황을 미리 예측하고 앞을 내다보는 운전	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
26	커브길 및 이면도로 감속운행, 출동시 과격한 운전 배제 현장활동시 반드시 고임목을 고일것, 출동시 좌우측이 불확실할 때에는 앞지르기 금지	경량사다리차 안전관리 수칙 차량하체 점검요령 및 응급조치
27	비탈길의 고갯마루 부근, 가파른 비탈길 앞지르기 금지, 신호무시 보행자나 차량주의 신호대기 및 정차중일 때는 브레이크 페달을 밟고 있을것.	화학차 안전관리 수칙 폼 사용 요령
28	주택가나 이면도로에서 어린이나 자전거 주의, 급핸들 조작금지 횡단하려는 보행자에게 소방차 접근 확인 시킬것,	발전기차 안전관리 수칙 발전 이상 및 응급조치 요령
29	출동전 미리 도로상태를 점검한다, 빗길 운행시 주의할점 교육 교차로 예측신호 출발금지, 급정거 대비 차간거리 확보	조연차 안전 관리 수칙 조명 발전기 사용요령
30	출동전 차량의 적재물 점검 철저, 차량 운행시 시계확보 후 운행 도로상황을 미리 예측하고 앞을 내다보는 운전	고가사다리차 안전관리 수칙 보조 엔진 사용요령
31	급정지시 대비하여 차간거리 확보, 신호는 자기 눈으로 확인한다 출동시 경광등 및 경음기의 정확한 취명	굴절사다리차 안전관리 수칙 보조엔진 사용요령