2015년 3/4분기 보행자작동신호기 점검결과

시설현황(개소)							점검결과(건)					비고
계		당초	신설		철거		적합	부적합
								소계		정비완료	정비중
74		74	-		-		67	7		7	-
부적합 및 조치 세부사항
번호	위치			교차로명		점검결과			조치내용				비고
1	영등포구 영등포동2가 11-12			영등포주유소		압버튼 고장			압버튼 교체하여 정상작동
2	양천구 목동 906-1			양천도서관(연동)2		D/B 삭제되어 있음			신호운영실에서 D/B 입력 등 조치완료후 정상작동
3	양천구 신정동 327-2			목동1333동앞		D/B 삭제되어 있음			신호운영실에서 D/B 입력 등 조치완료후 정상작동
4	양천구 목동 900-9			양평교밑(연동)열병합발전소앞		D/B 삭제되어 있음			신호운영실에서 D/B 입력 등 조치완료후 정상작동
5	양천구 목동 900-9			양평교밑(연동)열병합발전소2		D/B 삭제되어 있음			신호운영실에서 D/B 입력 등 조치완료후 정상작동
6	구로구 오류동 9-209			아이천국어린이집		압버튼 고장			압버튼 교체하여 정상작동
7	구로구 궁동 26-4			서서울생활과학고위		D/B 삭제되어 있음			신호운영실에서 D/B 입력 등 조치완료후 정상작동