2015년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(동부수도사업소 시설관리과)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 8,600m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(80%)			연간단가(20%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	4,300	3,498	2건	3,450	2,900	850	598
동대문구			2건	3,450	2,900
						850	598

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 건		200～300	3,450	2,900
1		200~300	2,030	1,800
2		200~300	1,420	1,100

- 사업물량 산출근거

구분	주소로 변경바람.	연장 (m)	구경 (㎜)	관 종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		4,300	100～ 300
용마43 소블록	장안동 369-1~430-2	970	300	CIP (세척갱생관)	1980(91)	누수발생9건 및 적수출수
용마43 소블록	장안동 387-2~395-3	860	200~300	CIP (세척갱생관)	1980(90)	누수발생4건 및 적수출수
용마40 소블록	장안동 401-6~399-1	200	300	CIP (세척갱생관)	1980(91)	누수발생3건 및 적수출수
용마13 소블록	용두동 39-186 ~39-117	440	200	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생6건 및 적수출수
용마18 소블록	휘경동 265-10~270-1	290	200	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생6건 및 적수출수
용마7 소블록	청량리동 318-4~445-32	390	300	CIP (세척갱생관)	1980(90)	누수발생4건 및 적수출수
용마40 소블록	답십리동 12-3~2-11	300	200	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생4건 및 적수출수
용마30 소블록	전농동 206-5~183-5	240	200	CIP (세척갱생관)	1980(91)	누수발생5건 및 적수출수
용마30 소블록	전농동 294-5~90-7	190	150	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생4건 및 적수출수
용마31 소블록	전농동 60-73~90-11	150	200	CIP (세척갱생관)	1984(92)	누수발생3건 및 적수출수
용마40 소블록	답십리동 53-21~53-33	110	150	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생2건 및 적수출수
용마31 소블록	전농동 2-43~107-8	160	150	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생2건 및 적수출수