2015년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(강동수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 7,300m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(80%)			연간단가(20%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	7,300	5,879	0건	0	0	0	0
송파구	3,650	2,940
강동구	3,650	2,939	2	2,840	2,390	810	549

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 2건		150~300	2,840	2,390
1	성내동 416-7~449-13번지 외 4개소 배급수관 정비공사	150~300	1,330	1,117
2	고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사	150~300	1,510	1,273

- 사업물량 산출근거

구분	주소	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		3,650	80~300	CIP
광암74 소블록	성내동 416-7~ 449-13	630	300	CIP	1983	노후관 적수출수
광암74 소블록	성내동 446-32~446-11	130	80	CIP	1989	노후관,단절관 적수출수
길동50 소블록	천호동 41~42	150	200	CIP (세척갱생관)	1980(90)	노후관 심도장애(4m) 계속공사 구간
길동50 소블록	천호동 42~44	160	300	CIP (세척갱생관)	1984(88)	노후관 누수발생 1건 계속공사 구간
길동56 소블록	길동 340-1~ 90-3	260	150	CIP (세척갱생관)	1984(92)	노후관
길동6 소블록	고덕동 668~646	330	250	CIP (세척갱생관)	1982(92)	노후관 누수발생 2건
길동10 소블록	고덕동 158~212	410	300	CIP (세척갱생관)	1982(92)	노후관 누수발생 2건 이물질 출수
길동11 소블록	고덕동 191-4~ 201-4	210	100	CIP (세척갱생관)	1982(92)	노후관 이물질 출수
길동25 소블록	명일동 40~257	270	350	CIP (세척갱생관)	1984(92)	노후관 계속공사 구간
길동33 소블록	상일동 457-3~ 358-2	290	200	CIP (세척갱생관)	1982(93)	노후관 누수발생 2건 관노후도 심함
길동10 소블록	고덕동 142~ 151-4	114	200	CIP (세척갱생관)	1982(92)	노후관 이물질 출수
길동62 소블록	둔촌동 600-8~ 602-10	140	300	CIP	1985	노후관 회주철관 발견
길동62 소블록	둔촌동 609-5~ 630	70	300	CIP	1985	노후관 회주철관 발견
광암71 소블록	둔촌동 70-1~ 76-6	150	200	CIP	1983	노후관 회주철관 발견
길동38 소블록	천호동 328-1~ 330-5	100	80	CIP	1985	노후관 회주철관 발견
광암68 소블록	성내동 145-4~ 26-2	40	200	CIP	1985	노후관 회주철관 발견
길동62 소블록	둔촌동 77-3~ 144-4	196	300	CIP (세척갱생관)	1984(91)	노후관 누수발생 1건