2015년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(동부수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 8.6km

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(80%)			연간단가(20%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	8,600	6,997	5	7,110	5,826	1,490	1,171
광진구	2,100	1,749.5	2	1,850	1,526	250	223.5
성동구	2,200	1,749.5	1	1,800	1400	400	349.5
동대문구	4,300	3,498	2	3,460	2,900	840	598

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 1건		150~300	8,600	6,997
1	중곡동253번지 외 4개소 배급수관정비공사	150	875	723	단위공사
2	자양동796번지 외 2개소 배급수관정비공사	150	975	803	단위공사
3	광진구 관내 상수도공사	150~200	250	223.5	연간단가
4	용답동 226번지외 1개소 배급수관정비공사	150	1,800	1,400	단위공사
5	성동구 관내 상수도공사	300	400	349.5	연간단가
6	장안동369번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1,850	1,650	단위공사
7	용두동외39번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1,610	1,250	단위공사
8	동대문구 관내 상수도 공사	150~300	840	598	연간단가

- 사업물량 산출근거(광진구)

구분	주소	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
계		2,100	150～300
아차산07	중곡동253-9~253-31	136	80	DCIP	1985	누수발생5건 및 적수출수 민원 다량발생
아차산07	중곡동254-1~254-60	127	80	DCIP	1985	적수출수 민원 다량발생
아차산1-1	중곡동67-1~70-1	240	80	DCIP	1985	누수발생2건 및 적수출수 민원 다량발생
아차산6	중곡동39-1~39-62	72	80	DCIP	1985	누수발생2건 및 적수출수 민원 다량발생
아차산6	중곡동150-153~39-1	300	80	DCIP	1985	누수발생5건 및 적수출수 민원 다량발생
아차산39	자양동796~808-6	270	150	CIP	1981 (1991)	누수발생4건 및 적수출수 민원 다량발생
아차산39	자양동223-1~230-1	200	80	DCIP CIP	1985 1981	누수발생3건 및 적수출수 민원 다량발생
아차산21	능동236-10~247-7	505	80	DCIP	1985	누수발생8건 이물질,적수출수 민원 다량발생
아차산20	군자동503~362-3	80	200	CIP	1980 (1987)	누수발생2건 노후세척관
아차산1-2	중곡동104-5~104-45	70	100	CIP	1981	노후관개량
아차산39	자양동229-67~612-15	100	150	CIP	1981 (1991)	누수발생1건 및 적수출수 민원 다량발생

- 사업물량 산출근거(성동구)

구분	주소	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
계		2,200	150～300
면목58 소블록	용답동226-7~236-10	1400	150	CIP (세척갱생)	1980 (1988)	누수발생12건 및 적수출수
아차산50 소블록	송정동 66-246~ 73-488	400	150	CIP (세척갱생)	1983 (1993)	누수발생2건 및 적수출수
대현산66소블록	하왕십리동 974-7~ 1062	400	300	CIP	1980	누수발생2건 및 적수출수

- 사업물량 산출근거(동대문구)

구분	주 소	연장 (m)	구경 (㎜)	관 종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		4,300	150～ 300
용마43 소블록	장안동 369-1~430-2	980	300	CIP (세척갱생관)	1980(91)	누수발생9건 및 적수출수
용마43 소블록	장안동 387-2~395-3	870	200~300	CIP (세척갱생관)	1980(90)	누수발생4건 및 적수출수
용마13 소블록	용두동 39-186 ~39-117	450	200	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생6건 및 적수출수
용마7 소블록	청량리동 318-4~445-32	400	300	CIP (세척갱생관)	1980(90)	누수발생4건 및 적수출수
용마40 소블록	답십리동 12-3~2-11	310	200	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생4건 및 적수출수
용마30 소블록	전농동 206-5~183-5	280	200	CIP (세척갱생관)	1980(91)	누수발생4건 및 적수출수
용마30 소블록	전농동 294-5~90-7	170	150	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생4건 및 적수출수
용마21 소블록	휘경동 276-1~286-1	80	300	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생1건 소출수 민원
용마21 소블록	휘경동 286-1~286-73	70	300	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생1건 소출수 민원
월곡79 소블록	회기동 286-1~16-58	210	200	무라이닝관	1985	누수발생3건 및 적수출수
용마31 소블록	전농동 60-73~90-11	150	200	CIP (세척갱생관)	1984(92)	누수발생3건 및 적수출수
용마40소블록	장안동 401-6~399-1	210	300	CIP (세척갱생관)	1980(91)	누수발생2건 및 적수출수
용마40 소블록	답십리동 53-21~53-33	120	150	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생2건 및 적수출수