2015년 송배수관 정비사업 계획

.

동부수도사업소

구분	연번	공 사 명	수계	공사개요			기존관 현황					사업선정사유	비고
				구경 ㎜	연장 m	소요예산 (백만원)	관종	관경	부설 연도	누수 건수	적수발생건수
		계(2건)
급수	1	장한평역주변 배수관정비공사	용마산	400	500	1,200	SP	600	1979	3회		노후 및 누수다발	성동구
시설	2	상봉역~면목역간 송배수관정비공사	용마	700	700	1,800	SP	700	1980			노후관로	중랑구

첨 부 : 공사현황 2 부

□ 사업개요(동부수도- 급수운영과)

○ 공 사 명 : 장한평역 주변 배수관 정비 공사

○ 위    치 : 성동구 용답동 232-6 ~ 236-10

○ 개    요 : D=400㎜, L=500m

○ 소요예산 : 1,200백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D600㎜ (1979, SP)

○ 노후로 인한 누수다발(3회) 및 빈번한 적수발생가 발생하는 상수도관을 교체하여 맑고 깨끗한 물 공급 관로 구축을 위한 사업

※ 용접이 불가능 할 정도로 관이 노후됨

□ 검토결과(본부)

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

D 600 (SP)

D=400mm, L=500m

□ 사업개요(동부수도-시설관리과)

○ 공 사 명 : 상봉역 ~ 면목역간 송배수관 정비 공사

○ 위    치 : 상봉동 100-15 ~ 면목동 121-26호 (면목로)

○ 개    요 : D=700㎜, L=700m

○ 소요예산 : 1,800백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D700㎜ (1980,  SP)

○ 노후 상수도관을 교체하여 맑고 깨끗한 물을 시민에게 안전하게 공급하기 위함

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출