고 장  보 고 서

태일환경관리(주) 15-09-04

1.	설비명	: 1오니장 탈수기 3호기 프레스롤러 5번
2.	점검일자	: 2015. 09. 04.
3.	점검자	: 전경필, 류근명, 신우섭(3명)
4.	점검 및 고장 내용	: 프레스롤러 5번 전단으로 가동 불가
		(설치일자 : 1995년)

5. 보수 요망사항

○ 프레스롤러 5번 전단으로 인한 교체

- 품  명 : 프레스롤러 5번

- 형  식 : ∅220 × 3200L

- 베어링 : #23218, 2개

2015년  09월 4일

태일환경관리(주)