한강공원 승강기 시설 현황

2015.1.1 현재

시설위치		규격	준 공 검사일	공 사 부 서	하자 기간	용도및 형 태	정격하중 (kg)	정격속도 (m/min) 구동방식	정지층수 /열림방식	모터 (Kw)	메인로프	완충기	레일	인터폰	전원 (동력,조명)	운 행 필 증	공사비
합계		27대					1150~ 1350 (15~20인승)	45~60	1 ~ 3층	125.8	5~8본			유선 21 무선 4
전망 카페 (6대)	잠실대교 (남단)	17인승 1대	09.12.29	도시기반시설본부	09.12.29 12.12.28	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-3F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유 선 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.4.16	1,700,490
	한남대교 (남단)	17인승 1대	09.12.29	도시기반시설본부	09.12.29 12.12.28	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-3F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유 선 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.4.16
	동작대교 (남단)	17인승 2대	09.12.29	도시기반시설본부	09.12.29 12.12.28	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-3F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유 선 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.10.09
	한강대교 (북단)	17인승 2대	09.12.29	도시기반시설본부	09.12.29 12.12.28	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-3F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유 선 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.10.14
교량 (2대)	양화대교 (남단)	경사형 17인승 2대	09.12.29	도시기반시설본부	09.12.29 ~ 12.12.28	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	30 (VVVF)	1F-2F 2사이드 개폐	5.5	Ø10×5본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 24Kg/M	무선IP 인터폰 (자가)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.11.23
전망 (4대)	뚝섬공원	17인승 4대	10.01.01	한강사업본부	10.01.01 ~ 12.12.31	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-4F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유 선 인터폰 (자가)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.12.31	752,400
생태 (2대)	난지공원	15인승 2대	10.02.01	한강사업본부	10.02.01 ~ 13.04.30	승객용	1000kg (15인승)	45 (VVVF)	1F-3F 2door중앙개폐	6.7	Ø10×5본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 13Kg/M C.W.T 8Kg/M	유 선 인터폰 (자가)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.11.10
자 전 거 (3대)	가양대교 (북단)	20인승 1대	10.10.14	도시기반시설본부	09.10.14 ~ 12.10.13	승객용, 전망형	1350kg (20인승)	60 (VVVF)	1F-2F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	무선IP 인터폰 (자가)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.10.12	181,775
	성수대교 (남단)	20인승 1대	10.10.14	도시기반시설본부	10.11.25 ~ 10.10.13	승객용, 전망형	1350kg (20인승)	60 (VVVF)	1F-2F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	무선IP 인터폰 (자가)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.10.12	181,775
	잠실철교 (남단)	15인승 1대	11.11.25	한강사업본부	11.11.25 ~ 14.11.24	승객용 전망형	1000kg (15인승)	45 (VVVF)	1F-2F 1door 중앙개폐	6.7	Ø10×6본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 13K CWF 8K/m	유선IP 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	11.4.8	170,967
역사 (3대)	옥수역	17인승 1대	09.11.17	한강사업본부	09.11.17 ~ 12.11.16	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-3F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유선IP 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.11.16	556435
	잠 실 나루역	17인승 1대	09.11.17	한강사업본부	09.11.17 ~ 12.11.16	승객용	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-2F 2door중앙개폐	7.9	Ø8× 8본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 13Kg/M C.W.T 8Kg/M	유선IP 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.11.13
	당산역	17인승 1대	09.11.17	한강사업본부	09.11.17 ~ 12.11.16	승객용, 전망형	1150kg (17인승)	45 (VVVF)	1F-2F 2door중앙개폐	11	Ø10×7본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 24Kg/M C.W.T 13Kg/M	유선IP 인터폰 (자가)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	09.11.12
나들목 (1대)	한 남 나들목	15인승 1대	10.11.05	도시기반시설본부	10.11.05 ~ 13.11.04	승객용 전망형	1000kg (15인승)	45 (VVVF)	B1-1F 2door 중앙개폐	6.7	Ø10×6본	CAR OIL BUFFER CWT OIL BUFFER	CAR 13K CWF 8K	유 선 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	10.7.16	143,000
보행 육교 (4대)	성수구름다리	15인승 2대	11.11.14	한강사업본부	11.11.14 ~ 14.11.13	승객용 전망형	1000kg (15인승)	45 (VVVF)	1F-2F 2door 중앙개폐	6.7	Ø10×6본	CAR OIL BUFFER CWT OIL BUFFER	CAR 13K CWF 8K	유선IP 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	11.10.03	336,127
	가양구름다리	15인승 2대	11.11.14,11.11.25	한강사업본부	11.11.14 ~ 14.11.1314.11.24	승객용 전망형	1000kg (15인승)	45 (VVVF)	1F-2F 2door 중앙개폐	6.7	Ø10×6본	CAR OIL BUFFER CWT OIL BUFFER	CAR 13K CWF 8K	유선IP 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	11.10.03	374,803
	현대서비스앞보도육교	15인승 2대	14.05.20	용산구청	14.05.20 ~ 17.05.19	승객용 전망형	1000kg (15인승)	60 (VVVF)	1F-2F 1F-3F 2door 중앙개폐	6.4	∅10×5본	CAR SPRING C.W.T SPRING	CAR 13Kg/M C.W.T 8Kg/M	유선IP 인터폰 (KT)	동력:AC-3PH380V 조명:AC-1PH220V	14.5.15	225,776