2015 상수도사업본부 학습동아리

상상마당 연구 발표 경진대회 연구계획서

소속기관

뚝도아리수정수센터

동아리명

아리수테크노피아

동아리 임원

회장(동아리장) : 최양교

- 사무실 전화 : 02-3146-5571

- 휴  대   폰 : *************

총무 : 정인영

- 사무실 전화 : 02-3146-5534

- 휴  대   폰 : *************

회 원 수

회원수(계)

내부

외부

회원의 주 소속

17명

17명

명

뚝도아리수정수센터

정수시설과

선정 과제명

부식가스 제거 및 유지관리 용이성 확보를 위한

슬라이딩형 경량덮개 제품 개발

과제선정

사유

○ 정수센터내 강판덮개(맨홀) 설치 현황

- 제3정수지 유입밸브실 외 23개소

○ 문제점

≪악취가스 발생으로 주변 환경 저해≫

- 정수센터내 주요처리 공정중 도수로에 유입되는 물에는 약품

과의 반응으로 악취, 부식가스 및 거품이 발생되는데,

- 부식가스는 기존 시설물의 부식을 발생시키며, 악취 및 거      품은 외관상 깨끗한 정수장의 이미지를 악화시키고 있는 실      정으로 이를 방지하기 위하여 천막 또는 고정식 덮개를 설치      하고 있는 실정임

≪점검불편 및 안전사고 발생 우려≫

- 점검을 하기위한 맨홀설치시 그레이팅 또는 강판으로 제작하      여 설치하고 있으나 무게가 무거운 관계로 점검시 열고 닫을      때 최소2~4명 이상이 힘겹게 들어야 하고,

※ 예) 흡수정 맨홀뚜껑 무게 : 약 140kg(아래 사진 참조)

- 맨홀뚜껑을 열고 닫을 때 서로 호홉이 안맞아 순간적으로 내       려 놓을 때 강판끝부분이 날카로운 관계로 손과발이 크게       다치는 안전사고가 종종 일어나고 있는 실정으로,

- 이러한 문제점으로 인하여 점검횟수 빈도가 크게 줄어들어       시설물 유지관리에 지장을 초래하고 있는 실정임

≪노출배관 등 시설물 부식 심화≫

- 맨홀뚜껑이 밀폐되거나 유지관리 불편성(맨홀뚜껑이 무겁고        들어올리기가 불편함)으로 인하여 개폐횟수가 줄어들면 밸        브실에 설치된 노출배관이 부식 진행속도가 빨라 내구성        및 정수장 미관에 크게 지장을 초래 하고 있는 실정임

≪맨홀 내부 산소농도 저하 초래 ≫

- 맨홀뚜껑이 밀폐되거나 개폐횟수가 줄면 공기순환이 안되어        산소농도가 안전기준(18%이하) 이하로 내려갈 우려가 있어       각종 점검시 질식사고 발생우려가 있어 이에대한 개선이 절       실히 필요함

※ 최근 송수밸브실 산소농도를 체크한 결과 17%임

(아래 사진 참조)

- 문제점 사진

4명이 아주 힘겹게 듬 (흡수정 개구부)	배관부식 및 산소농도 기준이하(송수밸브실)

○ 개선계획

- 상기와 같은 문제점을 해결하고자 개구부 수로에 발생되는 악취      및 부식가스를 배출시켜 기존 시설물의 부식가스로 인한 부      식발생을 억제하고, 악취를 제거하여 쾌적한 주위환경이 이      루어지게 하며, 유사시 쉽게 개폐하여 청소 및 점검이 편리      한 구조로 제작하여 유지보수가 쉽도록 한 슬라이딩형         경량덮개로 개선

- 현장조건 및 주변환경을 고려하여 접이식 슬라이딩형 덮개 또      는 오버랩 슬라이딩형 덮개를 선택할 수 있도록 두가지 형식      으로 제품을 개발

활동 계획

○ 현장전수조사 및 문제점 돌출

○ 매주2회 문제점에 대한 토론 및 결과도출

(회의방법은 브레인스토밍기법)

○ 과제수행을 위하여 전문가를 초빙하여 공동으로 성능보완 분석을            실시하여 개선방안을 도출함

○ 금년 하반기내 특허 등록 및 공무원 직무발명 신고

기대 효과

○ 시설물의 부식발생을 억제하여 내구년한 증가로 인한 예산 절감

○ 악취발생 억제로 쾌적한 주위환경 가능

- 특히, 시내중심가에 있는 빗물펌프장에 설치할 경우 극대 효과 가능

○ 유사시 덮개를 쉽게 개폐하여 청소 및 점검이 수시 가능하므로         유지관리성 용이

○ 공무원 직무발명 신고 후 서울시 산하 정수센터, 하수처리장, 배     수지, 가압장, 빗물펌프장 및 타 시도 횡단전개할 경우 막대한      시 세외수입 (특허료 수입) 가능함