조회 장비 목록

장비명	수량	최소 규격	가능한 경우		관리전환/공동사용 대상 장비의 규격
			관리전환	공동사용
<작성예시> 미생물보관용 저온챔버	1	- 총 용량 420 L 이상 (냉동칸 110L 이상, 냉장칸 245L 이상, 냉장, 냉동고 일체형) - 온도: 냉장 2~4 ℃, 냉동 -20 ℃ 이하	○		- 총 용량 430 L (냉동칸 130L, 냉장칸 300L, 일체형) - 온도: 냉장 2~4 ℃, 냉동 –30 ℃
형광현미경	1	5X, 10X, 20X 40X 대물렌즈, 미분간섭대비, 형광램프, 현미경 전용 컬러 카메라, 광투과방식 역상, 이미지 분석 프로그램 및 PC 시스템 장착된 것