기타 장비 주요 지적사항 조치결과

○ 진압장비

소방서	안전센터	내 용	조치결과
서초	현장대응단
	방배	- 송풍기 바퀴 고정 장치 불량 - 체인톱 공회전 조절나사 불량	-바퀴 수리완료 -조절나사 교체

○ 구조장비

소방서	안전센터	내용	조치결과
서초	현장대응단	- 전류잔류 검지기 사용법 밧데리교환 미흡 - 가스측정기 제원 숙지미흡
	방배	- 가스검지기 밧데리 케이스 불량 - 가스검지기 제로 조정 불량 - 엔진식 홀 마트로 유압엔진 펌프 필터 미교환	-밧데리 케이스 고정조치 -가스검지기 제로 조정완료 -필터 교환 완료
	구조대	- 에어매트 제원 사용법 미흡 - 잔류전류 검지기 사용법 제원 미흡

○ 구급장비

소방서	안전센터	내용	조치결과
서초	현장대응단	- 오토바이 구급대 제세동기 점검부 없음
	방배	- 제세동기 점검부 점검상태 불량 : 패들 관리상태 - 네블라이져 약재 관리상태 불량 : 점검부 누락 등	점검부 상태 즉시 시정

○ 통신장비

소방서	안전센터	내용	조치결과
서초	반포	- UHF 휴대용 무전기 GP338+(638) 안테나 파손(상황실) - 차량용 무전기(TRS, UHF) 고정 불량(반포)

○ 소방시설점검/감식 장비

소방서	장비별	내용	조치결과
서초	소방시설 점검장비	- 점검부 특정장비 규격 오류
	화재감식 장비	- 비디오 카메라 액정 불량