기타 장비 주요 지적사항

○ 진압장비

소방서	안전센터	내 용	비고
종로	현장대응단	- 공기충전기 점검부 기재 미흡
	종로	- 동력절단기 시동 줄 불량 - 동력절단기 점화플러그 불량
중부	현장대응단	- 공기충전기 사용 점검일지 기재 미흡
	충무로	- 소방장비 통합점검부 기재 미흡 - 동력절단기 점화플러그 불량 - 송풍기 필터 불량
광진	현장대응단	- 송풍기 관리상태 미흡
	중곡	- 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡
동대문	현장대응단	- 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡 - 공기충전기 사용 점검일지 기재 미흡
	청량리	- 송풍기 바퀴 고정 장치 이탈 - 신형 공기호흡기 배터리 미장착 후 관리 - 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡
영등포	현장대응단	- 송풍기 필터 고정 장치 망실 - 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡
	대림	- 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
성북	현장대응단	- 신형공기호흡기 등지게 배터리 방전
	돈암	- 신형공기호흡기 등지게 배터리 방전 - 공기충전기 점검부 기재 미흡
은평	현장대응단	- 소방장비 통합 점검부 기록관리 미흡 - 공기호흡기 배터리 불량(등지게)
	역촌	- 소방장비 통합 점검부 미흡
강남	현장대응단	- 소방장비 유류 사용일지 미흡
	개포	- 엔진 펌프 유류 사용일지 누락 - 공기 충전기 사용점검일지 사용시간 점검부와 상이 - 공기호흡기 등지게 밧데리 방전
서초	현장대응단
	양재	- 송풍기 바퀴 고정 장치 불량 - 체인톱 공회전 조절나사 불량
강동	현장대응단	공기충전기 사용 점검일지 기재 미흡
	길동	소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
마포	현장대응단	- 공기호흡기 점검부 기재 미흡 - 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
	서교	- 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
도봉	현장대응단	- 신형공기호흡기 배터리 방전 - 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
	창동	- 송풍기 바퀴 고정장치 불량 - 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
구로	현장대응단	- 송풍기 필터 고정 장치 망실 - 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡 - 이동용 소방펌프 사용 점검일지 기재 미흡
	수궁	- 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡
노원	현장대응단	- 신형공기호흡기 등지게 배터리 방전 - 신형공기호흡기 사용법 숙지 미흡 - 소방장비 통합점검부 기재 미흡
	수락	- 신형공기호흡기 사용법 미흡 - 공기호흡기 일일점검부 기재 미흡
송파	현장대응단	- 공기호흡기 점검부 기재 미흡 - 공기호흡기 등지게 점멸등 밧데리 없음
	가락	- 동력 절단기 점검 미흡
양천	현장대응단	- 신형공기호흡기 등지게 배터리 방전 - 동력절단기 시동줄 불량
	신정	- 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
중랑	현장대응단	- 공기호흡기 사용법 미흡
	중화	- 송풍기 시동점검 시 고장장치(바퀴) 상태 불량
동작	현장대응단	- 이동용 소방펌프 사용 점검일지 누락
	상도	- 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡
서대문	현장대응단	- 소방장비 통합점검부 기재 미흡 - 공기 충전기 점검일지 기재 미흡
	미근	- 소방장비 통합점검부 기재 미흡
강북	현장대응단	- 소방장비 통합점검부 미흡
	우이	- 소방장비 유류 사용일지 기재 누락

○ 구조장비

소방서	안전센터	내용	비고
종로	현장대응단	- 체인톱 연료부족 - 체인톱 점화플러그 미교환 - 잔류전류 검지기 사용법 미흡
	구조대	- 내전복 사용방법/제원 미흡
	종로	- 고성능 절단기 날 파손 - 화약류 이중시건 장치 불량 - 유압엔진펌프 필터 미교환 - 유압엔진 펌프 연료 부족
중부	현장대응단	- 에어매트 송풍기 2대 점검일지 누락
	구조대	- 전류 잔류 검지기 측정방법 미흡 - 라이트 라인 밧데리 충전 불량
	충무로	- 동력절단기 필터 미교환 - 도어오프너 파괴용“정”파손 - 원격 말벌 퇴치기 손잡이 손상
광진	현장대응단	- 로프발사총 가늠자 파손 - 잔류전류 검지기 사용법 미흡 - 수동식 휴대용 콤비튤 정비 불량
	구조대	- 잔류전류 검지기 사용법 미흡 - 체인톱 점화플러그 미교환
	중곡	- 동력절단기 프로풀리 파손 - 가스검지기 Jero 조정 미흡
동대문	현장대응단	- 차량유리 절단기 자동센터펀치 망실 - 잔류전류 검지기 밧데리 케이스 나사못 망실 - 고성능 절단기 화약류 보관 미흡 - 고성능 절단기 점검일지 점검부 생략
	구조대	- 로프발사총 견인탄 보관 미흡 - 잔류 전류검지기 사용법 미흡
	청량리	- 로프발사총 점검일지 점검부 생략 - 로프발사총 견인탄 점검부 생략 - 차량유리절단기 부품망실(자동센터펀치)
영등포	현장대응단	- 차량유리 절단기 자동센타펀치 분실 - 동력절단기 습식필터 미장착 - 복합가스 측정기 센서 미교환
	구조대	- 휴대용 제독기 살포면적 미숙지
	대림	- 동력절단기 습식필터 마모 - 페달커터기 커터날 파손 - 원격말벌퇴치기 이지건(손잡이)분실
성북	현장대응단	- 동력 절단기 에어크리너 미교환
	구조대	- 체인톱 점화플러그 미교환
	돈암	- 원격 말벌 퇴치기 점검부 생략 - 잔류전류 검지기 고장
은평	현장대응단	- 동력절단기 절단 날 고정 불량 - 동력절단기 시동스타트 손상으로 교체요함
	구조대
	역촌	- 체인톱 시동줄 교체요망
강남	현장대응단	- 로프발사총 제원 사용법 미흡
	구조대	- 공작차 적재장비 보유기준 미숙지(엔진식 송풍기)
	개포	- 동력 절단기 습식 필터 마모/정비미흡 - 로프 발사총 구조장비 점검부 미기재
서초	현장대응단	- 전류잔류 검지기 사용법 밧데리교환 미흡 - 가스측정기 제원 숙지미흡
	방배	- 가스검지기 밧데리 케이스 불량 - 가스검지기 제로 조정 불량 - 엔진식 홀 마트로 유압엔진 펌프 필터 미교환
	구조대	- 에어매트 제원 사용법 미흡 - 잔류전류 검지기 사용법 제원 미흡
강동	현장대응단	- 공기호흡기 면체정비 불량
	구조대	로프제원 및 사용법 숙지미흡
	길동	- 체인톱 정비 불량(윤활류, 점화플러그)
마포	현장대응단	- 로프 발사총 탄두 보관함 불량 - 현관문 파괴기 부품 마모 과다
	구조대	- 고압에어 착암기 사용시 윤활유 미 보충
	서교	- 유압 호스릴 파손(폐기처리요함) - 공기 안전매트 송풍기(전기식) 2대 점검일지 누락
도봉	현장대응단	- 잔류전류 검지기 사용법 미흡 - 가스 검지기 제로 조정 미흡 - 로프발사총 화약 관리 미흡
	구조대	- 전류잔류 검지기 밧데리 교환법 미흡 - 체인톱 점화플러그 미교환
	창동	- 원격 말벌 퇴치기 이지건 관리미흡 - 동력절단기 절단 날 반대로 결합됨 - 동력절단기 습식필터 마모 - 현관문 파괴기 총 정비/관리 미흡
구로	현장대응단	- 잔류전류 검지기 스피커 분실 - 방사선 선량계 전원버튼 작동불량 - 가스누출 검지기 Jero 조정 미흡
	구조대	- 엔진식 송풍기 2대 점검일지 누라 - 잔류전류 검지기 사용방법 미흡
	수궁	- 유압엔진 펌프 엔진오일 미교환 - 가스누설 탐지기 Jero 조정 미흡
노원	현장대응단	- 잔류전류검지기 밧데리 교환법 미흡
	구조대	- 체인톱 점화 플러그 미교환
	수락	- 에어톱 압력계 고장 - 에어블루건 압력계 파손 - 가스누설 탐지기Jero 조정미흡
송파	현장대응단	- 가스검지기 사용법 미흡(Jero조정)
	구조대	- 동력절단기 점화플러그 불량 - 체인톱 점화플러그 불량
	가락	- 원격 말벌퇴치기 연결호스 마모(정비불량)
양천	현장대응단	- 현관문파괴기총 부품결합 미흡
	구조대	- 전기식 송풍기 2대 장비점검부 미기재
	신정	- 체인톱 엔진오일 미충전 - 잔류전류검지기 밧데리 결합볼트 분실 - 가스누설 탐지기 제로 조정미흡
중랑	현장대응단	- 동력절단기 밑부분 파손 - 원격 말벌 퇴치기 부속품 분실
	구조대	- 공기호흡기(신형) 배터리 접촉 불량
	면목	- 원격 말벌 퇴치기 부속품 분실(고정 장치)
동작	현장대응단	- 잔류전류 검지기 밧데리 접촉 불량 - 가스누설 탐지기 Jero 조정미흡
	구조대	- 전기식 송풍기2대 점검부 점검일지 누락
	상도	- 가스누설 탐지기 Jero 조정미흡
서대문	현장대응단	- 원격말벌 퇴치기 사용법 미흡 - 에어톱 톱날 과다 마모
	구조대	- 잔류 전류 검지기 밧데리 불량
	미근	- 동력절단기 철재용 디스크날 교환 미흡
강북	현장대응단	- 주간 점검시 점검일지 유류사용 내역 기재미흡
	구조대	- 전기식 송풍기2대 장비점검부 점검일지 누락 - 동력 절단기 필터 미교환
	우이	- 동력절단기 습식필터 불량 - 잔류전류검지기 고장 - 유압장비전개기 호스결합부 유압오일 누유

○ 구급장비

소방서	안전센터	내용	비고
종로	현장대응단	- 주들 것 운영관리 상태 불량 - 주들 것 전용시트 미착상태
	종로	- 후두경 세트 관리상태 불량 : 스타일렛 등 미멸균상태 - 분만세트 관리 상태 불량 : 적정수량 미비치
중부	현장대응단	- AED(2001년 배정장비)미불용상태
	충무로	- 분만세트 관리 소홀 : 구성품 미멸균상태 적정 배치 수량 부족
광진	현장대응단	- 구급점검부 고장발생 보고서와 점검부내용 불일치(주들 것)
	중곡	- 제세동기 점검부 패들 케이블 기록 관리 부적절 - 유해화학 대원 보호복 세트관리 부적절(점검부)
동대문	현장대응단	- 후드경세트 관리 소홀 : 후두경날 비멸균상태 - 감염관리실 관리 부적절 : 감염관리장비세트 일체 미적 상태 - 플라즈마 멸균 후 장비상태 불량 인티케이터 사용 부적절
	청량리	- 점검부내용 구급차의 구급장비기준 수량 미달 : 철사부목, 보온용 모포 등
영등포	현장대응단	- 오토바이 구급 제세동기 패치 유효기간 경과 - 구급차량 흡인기 튜건 비멸균 상태
	대림	- 약물사용 대장 사용약물 유효기간 기록 미흡
성북	현장대응단	- 고장발생 내용과 점검부 불일치 - 비디오후두경날 비멸균 상태
	돈암	- 네블라이져약 미비치
은평	현장대응단	- 2선 구급차 분만세트 구성품 미비 : 분만가위 미적정 - 현장대응단 구급장비 편람 관리 소홀 : 배정일자 기재누락
	역촌	- 후두경세트 관리미비 : 후두튜브 규격사이즈 미적재, 후두경 램프관리 미흡
강남	현장대응단	- 구급장비 점검부 기록관리 소홀 : 고장발생 내용과 불일치 - 분만세트 구성품 소독 미실시 : 스포이드 가위 등 미실시
	개포
서초	현장대응단	- 오토바이 구급대 제세동기 점검부 없음
	방배	- 제세동기 점검부 점검상태 불량 : 패들 관리상태 - 네블라이져 약재 관리상태 불량 : 점검부 누락 등
강동	현장대응단	-구급장비 점검부 대원 보호용 장비 품목 부적절
	길동	- 점검부상 폐기된 자외선 소독기로 소독 된 걸로 기재됨
마포	현장대응단	- 장비관리대장 배정장비 미등재(1선구급차 배정시 시달된 장비일체)
	서교	- BVM(소아용) 산소저장백 미착 상태
도봉	현장대응단	- 오토바이 구급 제세동기 점검부 베터리관리 누락
	창동	- 구급 점검부 소독 및 세척 내용 부적절 및 기타내용누락
구로	현장대응단	- 오토바이 구급 제세동기 패치 유효기간 경과
	수궁	- 일일점검부 기록관리 부적절 (검사장비등 및 소독관리 기록 내용 부적절)
노원	현장대응단	- 오토바이 구급 제세동기 점검부 기록관리 부적절 - 고장발생 보고서와 점검부 내용 불일치(AED고장)
	수락	- 제세동기 점검부 기록관리 부적절
송파	현장대응단	-AED고장발생내용 점검부 기록관리 미비 -비디오 후두경 관리소홀 : 밧데리 미충전 등
	가락	제독제 지급 수량 부적절
양천	현장대응단	- 오토바이 구급대 혈당스틱 유효기간 경과
	신정	- 약물(의약품)관리 상태 부적절
중랑	현장대응단	- 자전거 구급대 점검일지상 보유기준 수량 불일치
	중화(1소대)	- 후두경세트(후두경날, 마질겸자)
	중화(2소대)	- 충전식흡인기 작동불능
동작	현장대응단	- 약품관리 대장 기록 누락
	상도	- 혈당스틱 유효기간 경과등 관리 부적절 - 분만세트 구성품 부족
서대문	현장대응단	- (1선) 구급장비 점검부 내용중 유해화학 대원보호 장비 지급내용 및 수량불일치 - (2선) 분만세트 가위 및 멸균포 미적재 - 에어커튼 용도 미숙지 및 정비불량 폐기물 처리함 등 관리 미숙
	미근	- 후드경세트 구성품 및 수량 부족 : 후두경날 수량 부족 및 스타일넷 없음 - 심전도 감시장치 관리 미흡:구성품 미적재 심전도 용지 출력 불량
강북	현장대응단	- 약품 청결 상태 불량(2선구급)
	우이	- 심전도 감시장치 케이블 청결상태 불량 - 후두경세트 관리 소홀 : 후두경날

○ 통신장비

소방서	안전센터	내용	비고
종로	현장대응단	- 통신장비 관리대장 미 비치(상황실, 세종로)
중부	현장대응단	- 124 회선관리 부적정 - 통신장비 관리대장 관리 부적정(상황실) - 2014년도 통신장비 지적사항 미 조치
광진	현장대응단	- 124회선 관리소홀 - 일일점검부 기재 오기(소홀)
동대문	현장대응단	- 124 회선 관리 소홀 - UHF 후대용 무전기 안테나 파손(581)
영등포	현장대응단	- 통신장비 편람 미비치
성북	현장대응단	- EADS 휴대용 무전기 충전 불량
은평	진관	- UHF 휴대용 무전기 충전 불량(0389)
강남	삼성	- UHF 차량용 이동국 on/off 스위치 캡 불량 - UHF 차량용 이동국 GP338 무전기 마이크 걸이 미 부착 (2호차)
서초	반포	- UHF 휴대용 무전기 GP338+(638) 안테나 파손(상황실) - 차량용 무전기(TRS, UHF) 고정 불량(반포)

○ 소방시설점검/감식 장비

소방서	장비별	내용	비고
종로	소방시설 점검장비	- 일일점검부 표준양식 미준수(통합점검부 미 사용)
	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리상태 미흡
중부	소방시설 점검장비	- 일일점검부 양식 미준수
	화재감식 장비	- 없음
광진	소방시설 점검장비	- 일일점검부 통합양식 미준수
	화재감식 장비	- 없음
동대문	소방시설 점검장비	- 일일점검부 표준 양식 미준수 - 2015 신규수령 장비 관리 소홀
	화재감식 장비
영등포	소방시설 점검장비	- 일일점검부 표준양식 미준수(통합점검부 미사용)
	화재감식 장비
성북	소방시설 점검장비	- 일일점검부 작성 소홀(통합점검부 미사용)
	화재감식 장비	- 비디오 카메라 액정 불량
은평	소방시설 점검장비	- 레이져 거리 측정기 불량
	화재감식 장비	- 디지털 카메라 액정관리 불량
강남	소방시설 점검장비	- 레벨메타 전용환산기 베터리 불량
	화재감식 장비	- 점검 정비일지 작성 불량(통합점검부 미사용)
서초	소방시설 점검장비	- 점검부 특정장비 규격 오류
	화재감식 장비	- 비디오 카메라 액정 불량
강동	소방시설 점검장비	전류전압 측정기 작동 미숙(측정전 0점 조정, 전지체크 누락)
	화재감식 장비
마포	소방시설 점검장비	- 점검기구 관리소홀(안전센터별 배부관리내역 없음)
	화재감식 장비	- 표지세트 관리 불량
도봉	소방시설 점검장비	- 일일점검부 통합점검부 미사용 - 경보설비중 복합형 감지기 시험기 규격별 보유수량 현황과 점검일지상 불일치
	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리 상태 미흡
구로	소방시설 점검장비	- 2015신규 배정물품 기록관리 소홀 - 일일점검부 장비규격 미기재
	화재감식 장비	- 디지털카메라 관리미흡(필터깨짐)
노원	소방시설 점검장비	-일일점검부 작성 소홀 - 일일점검부 표준양식 미준수(통합점검부 미사용)
	화재감식 장비
송파	소방시설 점검장비	일일점검부 기록 관리 소홀(통합점검부 미사용)
	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리상태 미흡
양천	소방시설 점검장비	- 점검일지 표준양식 미준수(통합점검부 미사용) - 방수압력 측정계 제원 미숙지
	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리상태 미흡
중랑	소방시설 점검장비	- 레이저 거리측정기 배터리 불량
	화재감식 장비	- 투광기 배터리 충전 불량
동작	소방시설 점검장비	- 전류전압 측정기 작동 불량
	화재감식 장비
서대문	소방시설 점검장비	- 없음
	화재감식 장비	- 조도계 사용법 미숙지
강북	소방시설 점검장비	- 일일점검부 표준양식 미준수(통합점검부 미사용)
	화재감식 장비	- 풍향 풍속계 관리미흡