현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 소장,급수운영과장,직원2명

○ 시  간 : 2015.5.22. 15:00~17:00

○ 블록명 : 대현산58소블록(3,4구간)

○ 퇴수위치 : 성동구 금호4가동 556-1번지앞(소화전)

연번	소블록명	위 치	구경 (mm)	총연장 (M)	퇴수시설	비고
1	면목58(3구간)	성동구 금호4가동 559~677-1	150	57	소화전
2	면목58(4구간)	성동구 금호4가동 687~677-1	100~300	40	소화전

○ 목  적 : 상수도관 내부 이물질 슬라임(slime)등을 제거하기 위해 기간제 근로자를 활용하여 소블록 물세척실시

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

① 기간제근로자 민원응대요령 및 퇴수방법등 교육

② 제수변등 개폐시 안전관련사항 교육

③ 물세척 안내간판에 상수도관 문구 삽입

○ 관련 사진

<물세척 전 수질상태확인>		<물세척 후 수질상태확인>