					해명자료
제공일자 :	2015년 9월 15일			물순환정책과장	최진석	2133-3750
담당부서 :	물순환정책과			물순환정책팀장	윤장혁	2133-8760
사진없음 ■	사진있음 □		매수 : 3 매	담 당 자	박세준	2133-3762

제  목 : 조원진 새누리당 의원 "서울시 석촌호수 누수원인 조사 부실"

□ 보도개요

○ 보도일시 : 2015.9.15.(화)

○ 보도기관 : 아시아경제 (안행위 조원진 의원)

○ 보도요지 :

- 용역비에 안정성 조사비용은 없음

- 과거 계측된 서면자료만 가지고 수치모델링, 두세 군데 정도만 육안관찰

- 농어촌 공사는 안정성 조사를 수행할 능력 부족

□ 해명내용

○ 과업 내용서상 ‘지반 침하 발생 가능성 평가’가 명시되어 있으며 지반 안전성 검토 시 필요한 주변 지반의 정보 획득을 위해 기존 관측정(24개소) 이외에 추가로 37개 신규 관측정을 설치하여 각종 현장조사 및 측정시험을 시행하였으므로

우리시가 추진한 용역비에 조사비용이 없고, 서면자료만 가지고 안전성 검토를 수행 했다는 것은 사실과 다름

○ 또한 조사를 의뢰한 농어촌공사는 지하수법에 따른 국내 7개 지하수 조사 전문기관 중 하나이며, 연구진은 지반 전문가인 ‘지질 및 지반기술사’ 등으로 구성되어 있음

〈참고 1〉 □ 지반 안전성 평가를 위한 현장조사 항목

구분	필요한 정보	자료획득 방법(출처)	비고 (시기, 대상공)
침하량 산정	단위중량 포아송비, 탄성계수 마찰각, 점착력	지하철9호선 제2롯데월드 지반보고서	-
	지반 토층 구성	시추조사	시기 :‘14. 12월 대상공 : 4개소(시추조사) 163개소(자료조사)
	투수계수	순간수위변화 시험 양수시험	시기 :‘15. 1 ~ 4월 대상공 : 순간수위변화 47개소 양수시험 : 3개소
지하수 이동속도 산정	수리전도도 수리경사 유효공극률	순간수위변화, 양수시험 관측정 지하수 수위 현장추적자 시험	시기 :‘15. 1 ~ 4월 대상공 : 순간수위변화 47개소 양수시험 3개소 현장추적자 시험 3개소
토사유출 점검	유출토사여부 확인	제2롯데월드, 지하철9호선 주변 8개 대형건축물 현장 방문 확인	시기 : `15. 8월 대상 : 10 개소
지하수위 침하량	지하수위 계측값 침하량 계측값	지하철9호선 월간계측보고서	-

〈참고 2〉 □ 신규추가 관측정 및 기존 관측정 위치도

〈신규 관측정 37개소〉	〈기존관측정 24개소〉

〈참고 3〉□ 과업 수행자

◾사업책임기술자

총  괄 :  이 진 문  한국농어촌공사  차장    / 지질및지반기술사

◾지하수분야

책임기술자 : 김정희  한국농어촌공사  과장   / 이학석사

참여기술자 : 이명재  ㈜지오그린21    대표   / 지질및지반기술사

참여기술자 : 이병윤  한국농어촌공사  과장   / 이학석사

참여기술자 : 오주화  한국농어촌공사  대리   / 이학석사

참여기술자 : 이재훈  한국농어촌공사  과장   / 착정기사

참여기술자 : 박상남  한국농어촌공사  과장   / 착정기사

◾지질분야

책임기술자 : 전성천  ㈜지오그린21    이사    / 지질및지반기술사

참여기술자 : 천정용  ㈜지오그린21    대표    / 토양환경기술사

참여기술자 : 김용성  ㈜지오그린21   부사장   / 지질및지반기술사

참여기술자 : 정형재  ㈜지오그린21   본부장   / 지질및지반기술사

참여기술자 : 조민조  ㈜지오그린21  연구소장  / 이학박사

◾수자원분야

책임기술자 : 한  찬  ㈜지오그린21  연구소장  / 이학석사

참여기술자 : 김정우  ㈜지오그린21   본부장   / 토양환경기술사

참여기술자 : 이종규  ㈜지오그린21    이사    / 지질및지반기술사

참여기술자 : 강수환  ㈜지오그린21    팀장    / 이학석사

참여기술자 : 이종화  ㈜지오그린21    대리    / 이학석사

참여기술자 : 방성현  ㈜지오그린21    사원    / 이학사