설날 대비 정수장 시설물 안전점검표

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물 ∙오니처리장 시설물 ∙도로파손, 맨홀 안전관리, 하수도시설물 ∙급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상지역 및 시설물 균열상태 등
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙동절기 난방에 따른 화재예방대책
월동기급수 대책현황	∙혹한기 비상근무체계 확립 여부 ∙취약지역 순찰조 편성 여부 ∙정수약품 확보 여부 등
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙오일휀스 및 조류차단막 관리 및 작동실태 ∙고탁도, 조류대응 준비상태 ∙수질감시 자동측정기 정상가동 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
발전 설비	∙비상발전기 ∙발전기 연료 ∙기타 발전설비	∙비상발전기 작동상태 ∙연료확보 및 주유 상태 ∙발전설비 이상유무
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙유관기관 및 협력업체 비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙소방설비, 난방설비 등 ∙응급조치 매뉴얼 ∙유관기관 및 협력업체 비상연락망 정비	∙소화기 비치여부, 소방 설비 작동상태, 난방설비 이상유무 등 ∙정전시 응급조치 요령 매뉴얼 비치여부

2015.  1 .    .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)