2015년 BSC 핵심사업 개요

□ 주요사업명 : 유수율 향상

□ 사업목적 : 수돗물 공급과정에서 발생되는 무수 및 수질오염을 방지하고, 수도시설을 효율적으로 운영・관리함으로써 상수도의 유수율을 제고하고, 경영의 합리화를 도모하고자 함

□ 목표 : 96.72%

□ 목표대비 예상달성률(%) : 96.72%

❍ 1/4분기 예상달성률 : 96.16%

❍ 2/4분기 예상달성률(누적) : 96.57%

❍ 3/4분기 에상달성률(누적) : 96.60%

❍ 4/4분기 예상달성률(누적) : 96.72%

□ 사업추진상 문제점

❍ 조정량관리

- 조정량 증감원인 분석

‧ 구별, 행정동별,업종별현황,중블록별 조정량 및 유수율현황에 대한 증감원인     분석이 전년도 대비 조정량 감소시 원인규명 및 해당지역에 대한 조정량 총괄 체계적 분석 필요

❍ 공급량 관리

- 공급량 증감원인 분석

‧ 체계적인 누수탐지,누수복구,노후‧불용관 정비,상수도배관망정비, 중블럭관리,

가압급수지역 관리,재개발‧재건축지역 상수도시설물관리 분석하고 있으나,

- 공급량 계측 : 유량계설치관리 ‣ 실시간 공급량 계측 감시 강화

- 중블록 단위 유수율관리 : 중블록별 조정량, 공급량 분석 강화

- 급수구역 관리 : 정수장, 가압장별 급수구역관리, 급수구역별 유수율관리

❍ 개선사항

- 공급량관리 측면에서 KD6 유량계 습식으로 계측오차 범위가 과도하게 발생하여 건식 유량기 재설치 및 관리 등 정확한 공급량 계측이 요구됨.