2016년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강서수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	신월1동 223번지 외 7개소 배급수관정비공사	2016. 03 ~ 11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 300	2,320	DCIP	150 ~ 200	2,320	2,320	1,216	1,104	1,759,000	704,000	500,000	555,000	누수발생 및 녹물출수	3.0kg/㎠ 1,127세대 204수전
			신월1동 223-4~ 222-7	CIP 84(91)	100	220	DCIP	15=0	220	220	176	44
			신월1동 225-17~ 218-49	CIP 83(91)	100~ 150	400	DCIP	150	400	400	320	80
			신월1동 226-1~ 243-11	CIP 83(91)	100	400	DCIP	150	400	400	320	80
			신월2동 602-1~ 606-20	CIP 82(92)	200	250	DCIP	200	250	250	200	50
			신정1동 310-7	CIP 84(91)	200	130	DCIP	200	130	130	20	110
			신정3동 1304~ 1196-22	CIP 82(92)	200	170	DCIP	200	170	170	30	140
			신정4동 947-1~953-8	CIP 81(91)	300	450	DCIP	300	450	450	90	360
			신정7동 201-1~207-11	CIP 80(90)	150	300	DCIP	150	300	300	60	240

2016년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강서수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	오류동 120번지 외 10개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 11	계	CIP	150 ~ 300	2,060	DCIP	150 ~ 300	2,060	2,060	1,541	519	1,700,000	720,000	410,000	570,000	- 누수다발 노후관 누수발생 건수:21건 - 적수등 수질민원 해소	2.5~3.9kg/㎠ 2,190세대 1,560수전
			오류동 86-2~120-6호	CIP 83(92)	300	250	DCIP	300	250	250	187	63
			오류동 120-5~산43-401호	CIP 83(92)	300	260	DCIP	300	260	260	195	65
			오류동 331-33~90-22호	CIP 83(92)	300	285	DCIP	300	285	285	213	72
			개봉동 378-31~378-9호	CIP 81(91)	150	175	DCIP	150	175	175	131	44
			개봉동 92-3~97-28호	CIP 83(92)	300	190	DCIP	300	190	190	142	48
			개봉동 457-2~457-8호	CIP 80(92)	150	100	DCIP	150	100	100	76	24
			고척동 336호 앞	CIP 84(93)	300	140	DCIP	300	140	140	105	35
			고척동 129-9~103-1호	CIP 84(92)	200	310	DCIP	200	310	310	232	78
			구로동 23~23-8호	CIP 83(92)	150	220	DCIP	150	220	220	165	55
			궁동 282-10~281-1호	CIP	150	85	DCIP	150	85	85	60	25
			궁동 190-42~189-20	CIP	150	45	DCIP	150	45	45	35	10

2016년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강서수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
3	구로동 454번지 외 3개소 배급수관 정비공사	2016. 03~11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	300	2,000	DCIP	300	2,000	2,000	1,400	600	1,900,000	800,000	500,000	600,000	누수 및 적수 발생	2.7~3.8 kg/㎠ 1,200세대 400수전
			구로2동 454-35 ~ 426-6	CIP 74(92)	300	420	DCIP	300	420	420	300	120
			구로5동 442-93 ~ 104-8	CIP 80(92)	200	640	DCIP	300	640	640	450	190
			구로4동 748-58 ~ 313-126	CIP 78(92)	300	500	DCIP	300	500	500	350	150
			구로3동 1280 ~ 155-70	CIP 78(92)	300	440	DCIP	300	440	440	300	140