“2016년도 연구사업” 연구개발사업계획(안) 제안서

1. 연구개발 사업 개요

연구개발명	분뇨수거량 저감 및 정화조 관리방안을 위한 조사 연구
연구구분	기본과제( ○ ), 공동과제( )	연구내용	정책( ), 조사(○), 기술개발( ), 산학협력연구( )
연구 필요성	○ 서울은 대형건물 신축, 도심 재생사업 등으로 정화조 대형화에 따른 시설용량이 지속적으로 증가하고 있으나, - 제2롯데월드(50,000인조, 5,000톤) 등 대형 정화조 지속증가 - 현재 총 시설용량 대비 분뇨 수거량이 초과하고 있음 (시설용량 총 10,500톤 → 분뇨 평균수거량 ’15.6월까지 11,412톤/일) ○ 서울시 여건상 하수처리장(분뇨처리시설)은 증설할 수 없는 상황으로, - 분뇨, 음식물 폐수, 침출수 등의 BOD 연계 부하량이 10% 초과하는 실정임 ※ 공공하수도시설 운영·관리 업무지침(환경부) : 총질소, 총인의 오염 부하량은 유입하수 오염부하량의 10%이내까지 전처리 한 후 연계처리 ○ 그동안 처리성능에 대한 관리기준이 없어 정화조 분뇨수거를 년 1회 일률적으로 실시하는 것을 정화조 형태별 처리성능 등을 조사·분석하여 적정 분뇨수거 주기 등 관리방안을 마련하여 분뇨수거량 횟수를 줄여줌 으로써 경제적 효과와 하수처리장 운영 효율 향상에 기여하고 - 기존 정화조중 현재 이용인구 등에 비해 당초 설치가 과대하게 시공되어 운영 (환경변화로 거주 및 이용인구가 감소하고 있는 홀몸가구, 아파트, 학교 등) ○ 정화조별 구조 및 기능과 처리성능에 따라 악취발생 형태를 분석하여 악취 저감에 활용 하고자 함 - 120 다산콜센터의 악취 상담건수 분석결과 악취민원 증가 추세임 (’10년 1,753건 ⟹ ’11년 2,567건 ⟹ ’14년 3,547건) ※ 하수악취중 정화조 악취 60% 차지
연구목적	○ 기존 정화조에 대하여 시간 경과에 따른 퇴적 오니량 주기적 측정이나, 정화조 방류수 수질검사, 실제 이용인구 감소여부 등을 조사하여 정화조 청소 주기를 연장함으로써 실질적인 분뇨수거량 저감 효과를 얻고 ○ 하수악취 주범인 정화조 악취 저감을 위한 관리방안을 마련하여 정화조 관리자의 경제적 이익과 하수처리장의 처리부하율 감소에 기여하고자 함

국내외 연구동향	○ 정화조에서 황화수소 모니터링 및 수질변화 조사등(’12년, 서울연구원) ○ 실태조사를 통한 서울의 분뇨정화조 청소간격 개선연구(’11년, 서울연구원) ○ 분뇨정화조 이용실태 분석을 통한 분뇨수거량 저감 가능성 평가 (’10년, 서울연구원) ○ 정화조에서 발생하는 하수관 악취 저감방안 연구(’09년, 서울연구원) ※ 상기 연구내용은 실제 기존 정화조별 퇴적오니의 측정조사 미포함 되어 구체적인 감량 대상 선별 어려움

2. 연구개발 내용 및 기대효과

연구 주요내용	❍ 기존 정화조 중 설계 당시보다 이용자 수 감소 등 환경여건 변화로 현재 과대 운영되고 있을 것으로 예상되는 조사 대상 파악 - 조사대상 : 용도별(업무시설, 상업시설, APT 등) 5,000인조 이상 정화조 - 정화조 관리 프로그램인 퍼즈맨 데이터 분석 등 ❍ 정화조 퇴적오니량 측정장치 개발·제작하여 측정·분석 또는 정화조의 방류수 수질검사를 통한 정화조 기능상태 확인 - 정화조 과대 용량으로 청소주기 연장조정 가능 대상 선정에 필요한 연구 ❍ 정화조 적정 청소주기 및 악취저감 등을 위한 정화조 관리방안 제시 - 정화조 용량(인조)별 및 형태별 관리 방안 등 ❍ 정화조 관리방안 개선에 따른 경제성 및 하수처리장 처리부하율 계산 으로 기대효과 연구 등

연구목표	○ 정화조 분뇨수거 시기조정으로 분뇨수거량 10% 저감 - 하수처리장 BOD 연계 오염부하량 현행 10% 저감 ○ 서울시내 정화조 악취발생 민원 현재보다 50% 저감
최종성과물	○ 요약 보고서 및 연구결과 최종보고서 (A4 / 210mm×297mm) - 실질적 활용가능한 성과 보고서(활용처 : 서울시 정화조 관리정책) ○ 연구 결과 CD롬

기대효과 및 파급효과	○ 기대효과 - 정화조 분뇨수거량 저감과 하수처리시설 운영효율화 방안 정책수립 ○ 파급효과 - 연구결과에 따라 정화조 관리운영비 절약 효과와 하수처리 오염 부하량 저감으로 하수처리장 방류수 수질환경개선

3. 예상 연구비 및 연구기간

구 분	합 계	센터	외부기관	대학	기업체	기타
연구비(천원)	40,000	40,000	-	-	-
연구기간	2016. 4. ~ 2016. 12 (9개월간)

4. 제안연구 주요성과

성과항목(주요성능)	단위	목표치
정책 제시		정책반영
정책 활용도		자치구 정화조 관리정책
경제적 이익		시민 청소수수료 절감

5. 연구성과 활용방안

활용내용	활용기관	활용가능기간/대상
○ 청소주기 연장 조정 등을 통한 실질적인 분뇨 수거량 저감 정책수립 및 시행 ○ 과대 설계 방지 등을 위한 정화조 설계기준 변경 등 환경부에 정책 건의 ○ 악취 방지를 위한 정화조 관리에 활용	서울시	준영구 / 분뇨 정화조 및 물재생센터(하수 처리장)
분뇨수집운반 및 개인하수처리시설 청소관련 조례 적용	자치구	준영구 /자치구 및 정화조 청소업체
정화조 처리방식 및 처리용량별 산정	환경부	준영구 / 생활하수과

6. 제안기관(제안자) 인적사항

구분	기관제안( ○ ), 개인제안( )
성 명	최 종 인		소속기관명	서울특별시
소속부서	물재생시설과		직 위	실무사무관
연락처	(전화) 2133-3847	(핸드폰) *************		(E-mail) twins@seoul.go.kr
기관 주소	( - ) 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동8층