- 2016년 -

자체 소방장비 확인점검 결과

광진소방서

[장비회계팀]

2016년도자체 소방장비점검 결과

소방장비의 효율적인 운용을 위하여 평상시 정비 및 관리를 철저히

하여 성능을 완벽히 유지시켜 동절기 대 시민에 대한 인명구조․구급

및 화재진압을 철저히 하여 소방업무에 만전을 기하고자 함.

관련근거

소방장비 관리규칙 제 21조(소방장비의 확인점검)

2016년도 소방재난업무가이드 안전지원행정편 3항 『소방장비운용 및 관리  내실화』         안전지원과-18400(2016.9.2호『2016년도 소방장비 관리상태 확인점검 기본

계획 알림』

기본방침

『소방장비 효율적 관리』로 대 시민 서비스 제고

소방장비 운용기술 배양으로 재난현장 능동적 대처

소방장비의 운용자 자가점검·정비확립으로 월동기 소방

수요에 대응

중점확인사항

소방차량 점검․정비매뉴얼 숙지상태 확인

예방점검 이행상태 및 안전사고 방지대책 추진내용

소방장비 관리운용 상황의 기록 및 유지관리 상태

소방장비분야 교육훈련 상태 및 매뉴얼 비치여부

호흡보호장비 가동 및 정비 관리상태

소방장비 유지비 집행 실태(예산절감)

소방장비의 효율적인 관리 상태

그 밖의 장비관리 및 운용에 관한 사항 등소방장비의 가동상태

소방장비확인점검 내용

가. 부서별 일정

구 분	일 시	부 서 명	비 고
-차량․이륜차 -기타장비	2016.10.05(화)	현장대응단,구조대, 능동, 중곡
	2016.10.06(수)	송정, 행당, 금호, 성수

나. 확인점검 대상

장비

▷ 차량 : 엔진,하체,전기,특장부분분, 오토바이관리 등

▷ 장비 : 시동상태, 외관수입상태, 숙지도 등

행정사항

▷ 차량 : 일일, 주․월간정비일지, 운행일지, 자체안전사고예방교육

▷ 장비 : 기타장비점검일지, 유류소비기록부 등

다. 점검관(요원)

▷ 소방행정과장 책임하에 장비팀장외 8명

소방장비확인점검결과

가. 총평

2016년도 자체소방장비 점검은 각119안전센터장 이하 전직원이 한결같은 마음으로 소방장비 확인점검준비에 철저를 기한 흔적이 역력하고,

각 장비별 관리유지에 각별한 관심을 나타냈으며, 특히 소방장비의 경우 119안전센터 운영요원이 관리, 조작요령을 숙지하고,형식적인 준비에서 벗어나 운영 및 기능에 중점을 두고 차량 및 소방장비관리에 만전을 기하고 있으며,

장비점검중 지적사항 및 사용법 미숙지 지적시 시정가능한 사항  은 현장에서 즉시 시정하려는 열의가 있었고,

특히 다가오는 동절기 소방업무에 대비 소방장비 점검 정비에 만전을 기하고 있으며,

평소 교대점검 및 일상점검을 철저히 시행한 흔적이 역력함.

나.찬양사항

각센터 구조대에서 평소 차량 및 장비 관리에 만전을 기하고 있으며 차량 및 장비에 대하여 세척 및 광택은 물론 창고정리, 차고바닥 등 관리가 매우 양호함.

다. 지적사항

분 야 별	요 정 비 (공장입고수리)	즉 시 시 정	비 고
계	19	17
차량․오토바이	12	5
진압장비	1	0
구조장비	6	5
구급장비	0	7
통신장비	0	0
진담 및 감식장비	0	0

라. 행정사항

기시달된 장비점검 중점준비사항을 참조 점검정비에 만전을 기하고,        각부서는 지적사항에 대하여 소관부서로 고장발생 보고하고 완 ․ 급에 따라 공장입고 수리 또는 자체물품 구입하여 신속히 시정하여 동절기 소방업무 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임 : 분야별 지적사항 1부.   끝.

2016 자체 소방장비점검 결과

가. 소방차량

부서명	장 비 명	점 검 결 과	조치사항	공장정비 여 부	비고
소 방 차 량 ․ 오 토 바 이
구의	2구급차 탱크차 화학차 굴절차 이륜차(1720)	로커암 커버 누유후 제동등 미점등 질소가스 용기검사 및 충전 파워오일 오염 브레이크 밀림	요 정 비 즉시시정 요 정 비 요 정 비 요 정 비	공장수리 자체정비 공장정비 공장정비(시 정비센터) 공장정비
구조대	구조공작	밋션오일 교환요(시기도래)	요 정 비	공장정비(시 정비센터)
송정	탱크차 구급차	드레인밸브 녹물제거 냉각수,파워오일 과다	즉시시정 즉시시정	녹물제거등 즉시시정 적정량 주입
능동	펌프차	잭실린더 수동작동 불량 방수포 회전불량	요 정 비 요 정 비	공장정비(전문업체) 공장정비(전문업체)
행당	펌프차 “ 구급차	PTO오일 오염 전자식수량계 불량 엔진소음과다(타이밍체인)	요 정 비 요 정 비 요 정 비	공장정비(전문업체) 공장정비(전문업체) 공장수리(일반공업사)
금호	펌프차 구급차	경광등 LED전구 불량 엔진커버 지지볼트	요 정 비 즉시시정	공장수리(전문업체) 물품구매 자체정비
성수	펌프차 탱크차	사다리안착센서 불량 장방형 경광등 1개소 불량	즉시시정 요 정 비	물품구매 자체정비 공장수리(전문업체)
중곡	각 차량	-특이사항 없음 -관리상태 적정함

나. 진압장비

부서명	장 비 명	지 적 사 항	조치사항	공장정비 여 부	비고
구의	각 장비	-관리상태 적정함 -숙지상태 양호함
송정	각 장비	-관리상태 적정함 -숙지상태 양호함
능동	각 장비	-관리상태 적정함 -숙지상태 양호함
행당	각 장비	-관리상태 적정함 -숙지상태 양호함
금호	각 장비	-관리상태 적정함 -숙지상태 양호함
성수	각 장비	-관리상태 적정함 -숙지상태 양호함
중곡	산불진화장비	고압펌프 작동 불량	요정비	공장수리(제작업체)

다. 구조장비

부서명	장 비 명	지 적 사 항	조치사항	공장정비 여 부	비고
구의	절단용장비 (체인톱.절단기)	연료부족,체인조절	즉시시정
구조대	중량물장비 탐색장비	유압호스 누유 내시경카메라	요 정 비 요 정 비	공장수리(전문업체) 공장수리(전문업체)
송정	유압장비	유압호스 교환	불용대상
능동	체인톱	체인날 느슨	즉시시정
행당	체인톱 절단기	톱날교환요 시동줄커버 균열	요 정 비 요 정 비	물품구매 자체교환 물품구매 자체교환
금호	체인톱 절단기	톱날 이격조정 절단기 필터 오염	즉시시정 요 정 비	물품구매 자체교환
성수	체인톱 절단기	유류부족,오일누유 절단기날 교환요	즉시시정 요 정 비	물품구매 자체교환
중곡	체인톱	시동줄 이격과다	즉시시정

라. 구급장비

부서명	장 비 명	지 적 사 항	조치사항	공장정비 여 부	비고
구의	의약품	의약품 대장 결재 누락	즉시시정
송정	장비편람	2016년도 장비 미기재	즉시시정
능동	장비편람	2016년도 장비 미기재	즉시시정
행당	태블릿PC	점검부 미기재(고장보고 등)	즉시시정
금호	장비편람 의약품	2016년도 장비 미기재 의약품 대장 결재 누락	즉시시정
성수	장비편람	2016년도 장비 미기재	즉시시정
중곡	장비편람	2016년도 장비 미기재	즉시시정

마.통신장비

부서명	장 비 명	지 적 사 항	조치사항	공장정비 여 부	비고
구의	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
구조대	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
송정	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
능동	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
행당	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
금호	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
성수	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음
중곡	통신장비	- 관리상태 양호 - 특이사항없음

바. 감식장비

부서명	장 비 명	지 적 사 항	조치사항	공장정비 여 부	비고
지휘팀		특이사항없음

사. 진단장비

부서명	장 비 명	지 적 사 항	조치사항	공장정비 여 부	비고
검 사 지도팀		특이사항없음

끝.