설 명절 대비 공원시설물 점검표

〈공원운영과〉

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	이상없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	이상없음
․건설장비 등 방치로 통행불편 및 안전사고 방지 점검	이상없음
￭ 공원 내 쓰레기 수거 및 환경정비
․화장실 및 공원 내 쓰레기 수거 등 환경정비	화장실 환경정비 및 환풍기 정비 등
․매점 주변 등 환경정비	이상없음
․공원이용 불편사항 처리 등	어린이놀이시설(싸이클):정비완료 화장실 손 건조기:정비완료
￭ 놀이시설 및 운동시설, 휀스 및 난간, 공원등
․기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 불량 및 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부, 전기선 돌출여부	이상없음
․이용에 위험요소가 있는지, 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	목책울타리:정비완료
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	이상없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	이상없음

점검 내용	점검 결과
￭ 한파 및 폭설 대비 시설물 안전관리, 화재예방 등
․제설용 모래, 넉가래, 마대 등 제설 및 월동장비 확보 여부(염화칼슘 사용 자제)	이상없음
․경사로 제설 및 미끄럼 방지 대책	이상없음
․옥외 설비시설 동파 예방을 위한 보온조치	이상없음
․사용하지 않는 전열기 및 사무용기 전원차단	이상없음
․소화기 비치와 위치 확인 및 사용법 숙지	이상없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	배수로 낙엽 퇴적물:제거완료

2016.  2.  2(화)~3일(수)요일

점검자    직 : 기계운영주사보   성  명 :  이 봉 주  (인)

직 :  녹지주사        성  명 :  서 상 길  (인)

직 :  녹지주사보      성  명 :  윤 종 국  (인)

직 :  녹지주사        성  명 :  진 동 엽  (인)

직 :  행정주사        성  명 :  김 기 중  (인)

직 :  방호주사보      성  명 :  이 창 호  (인)

점검 및 정비결과 사진

목책울타리 파손 정비 전(중랑캠핑숲)	정비 후
배수로 낙엽퇴적물 제거 전(중랑캠핑숲)	제거 후
어린이놀이시설(싸이클) 수리 전(중랑캠핑숲)	수리 후

화장실 손 건조기 정비 전(중랑캠핑숲)	화장실 손 건조기 정비 후
화장실 청소 전(남산공원)	화장실 청소 후(남산공원)
환풍기 청소 및 수리(남산공원)	환풍기 청소 및 수리(남산공원)

화장실 환풍기 정비 전(낙산공원)	화장실 환풍기 정비 후(낙산공원)
고장 시설물 정비(훈련원공원)	고장 시설물 정비(훈련원공원)
화장실 청소 전(용산가족공원)	화장실 청소 후(용산가족공원)

설 명절 대비 공원시설물 점검표

〈시설과〉

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	․북서울꿈의숲 아트센터리모델링, 창포원 서울둘레길 안내센터 현장 점검결과 특이 사항 없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부
․건설장비 등 방치로 통행불편 및 안전사고 방지 점검
￭ 공원 내 쓰레기 수거 및 환경정비
․화장실 및 공원 내 쓰레기 수거 등 환경정비	․해당사항 없음
․매점 주변 등 환경정비
․공원이용 불편사항 처리 등
￭ 놀이시설 및 운동시설, 휀스 및 난간, 공원등
․기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	․현장 점검결과 특이사항 없음 ․낙산공원등 외 공개소 공원등 보수
․나사 탈락여부, 불량 및 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부, 전기선 돌출여부
․이용에 위험요소가 있는지, 안전시설이 부족한지 여부
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	․현장 점검결과 특이사항 없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	․해당사항 없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	․해당사항 없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등

점검 내용	점검 결과
￭ 한파 및 폭설 대비 시설물 안전관리, 화재예방 등
․제설용 모래, 넉가래, 마대 등 제설 및 월동장비 확보 여부(염화칼슘 사용 자제)	․현장 점검결과 특이사항 없음
․경사로 제설 및 미끄럼 방지 대책
․옥외 설비시설 동파 예방을 위한 보온조치
․사용하지 않는 전열기 및 사무용기 전원차단
․소화기 비치와 위치 확인 및 사용법 숙지
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	․장충공원입구 도로비탈면에 낙석발생 → 시설반에서 낙석제거 후 방지망 재설치 ․장충공원 산책로 공원입구 데크 정비 → 시설반에서 파손된 데크 교체
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	․점검결과 특이사항 없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부
․맨홀 덮개 탈착 여부
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등

2016.  2.   3. (수)요일

점검자    직 :  기계운영 6급  성  명 : 윤영면  (인)

직 :  농림운영 7급  성  명 : 유기창  (인)

직 :  전기운영 7급  성  명 : 이경호  (인)

점검 및 정비결과 사진

장충공원 공원입구 도로 낙석 제거 정비 전	정비 중
장충공원 공원입구 도로 낙석 제거 정비 전	정비 중
장충공원 공원입구 도로 낙석 제거 정비 전	정비 후

장충공원 산책로 공원입구 데크 정비전	정비 후
장충공원 산책로 공원입구 데크 정비 전	정비 후
낙산공원 버스종점 가로등 보수	용암배드민턴장내 투광등 보수

설 명절 대비 공원시설물 점검표

〈녹지관리과〉

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	해당사항 없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	특이사항 없음
․건설장비 등 방치로 통행불편 및 안전사고 방지 점검	특이사항 없음
￭ 공원 내 쓰레기 수거 및 환경정비
․화장실 및 공원 내 쓰레기 수거 등 환경정비	해당사항 없음
․매점 주변 등 환경정비	해당사항 없음
․공원이용 불편사항 처리 등	해당사항 없음
￭ 놀이시설 및 운동시설, 휀스 및 난간, 공원등
․기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	특이사항 없음
․나사 탈락여부, 불량 및 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부, 전기선 돌출여부	특이사항 없음
․이용에 위험요소가 있는지, 안전시설이 부족한지 여부	특이사항 없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	해당사항 없음
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	특이사항 없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	특이사항 없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	특이사항 없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	특이사항 없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	고사지 2주 제거
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	해당사항 없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	해당사항 없음

점검 내용	점검 결과
￭ 한파 및 폭설 대비 시설물 안전관리, 화재예방 등
․제설용 모래, 넉가래, 마대 등 제설 및 월동장비 확보 여부(염화칼슘 사용 자제)	특이사항 없음
․경사로 제설 및 미끄럼 방지 대책	특이사항 없음
․옥외 설비시설 동파 예방을 위한 보온조치	특이사항 없음
․사용하지 않는 전열기 및 사무용기 전원차단	특이사항 없음
․소화기 비치와 위치 확인 및 사용법 숙지	특이사항 없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	특이사항 없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	특이사항 없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	특이사항 없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	특이사항 없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	특이사항 없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	특이사항 없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	특이사항 없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	특이사항 없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	특이사항 없음

2016.  2.  3(수)~4(목)

점검자    직 :  환경주사     성  명 :  강  병  기  (인)

직 :  녹지서기     성  명 :  조  영  곤  (인)

직 :  녹지주사     성  명 :  박  병  구  (인)

직 :  녹지주사보   성  명 :  이  은  국  (인)

점검 및 정비결과 사진

도복수목 제거(남산공원)	위험수목 제거 (남산공원)
산불보관함 점검 (남산공원)	예방사방사업 예정지 점검(남산공원)
대기실 점검 및 작업자 안전 교육

설 명절 대비 공원시설물 점검표

〈북서울꿈의숲〉

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	이상없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	이상없음
․건설장비 등 방치로 통행불편 및 안전사고 방지 점검	이상없음
￭ 공원 내 쓰레기 수거 및 환경정비
․화장실 및 공원 내 쓰레기 수거 등 환경정비	완료(수시정비)
․매점 주변 등 환경정비	완료(수시정비)
․공원이용 불편사항 처리 등	완료(수시정비)
￭ 놀이시설 및 운동시설, 휀스 및 난간, 공원등
․기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 불량 및 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부, 전기선 돌출여부	이상없음
․이용에 위험요소가 있는지, 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	이상없음(수시정비)
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상없음(수시정비)
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	양호
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	-

점검 내용	점검 결과
￭ 한파 및 폭설 대비 시설물 안전관리, 화재예방 등
․제설용 모래, 넉가래, 마대 등 제설 및 월동장비 확보 여부(염화칼슘 사용 자제)	양호
․경사로 제설 및 미끄럼 방지 대책	양호
․옥외 설비시설 동파 예방을 위한 보온조치	양호
․사용하지 않는 전열기 및 사무용기 전원차단	양호
․소화기 비치와 위치 확인 및 사용법 숙지	양호
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음(수시정비)
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음(수시정비)
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음(수시정비)
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음(수시정비)
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음(수시정비)
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음(수시정비)
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음(수시정비)
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음(수시정비)
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상없음(수시정비)

2016.  2.   2. ( 화  )요일

점검자    직 :  농림운영6급  성  명 :   최 석 복         (인)

직 :  녹지 7급     성  명 :   정 주 희         (인)

점검 및 정비결과 사진

주차장 스톱바 정비(전)	주차장 스톱바 정비(후)
목재 맨홀 덮게 정비(전)	목재 맨홀 덮게 정비(후)
주차장 전등정비(전)	주차장 전등정비(후)

화장실정비 (전)	화장실정비 (후)
데크계단 난간등 정비(전)	데크계단 난간등 정비(후)
배수로내 낙엽등 정리	배수로내 낙엽등 정리