증·개축 계획서

1. 보조사업 신청자

유형(1)	국공립			법인명 및 대표자 (사회복지법인 경우)		대한불교조계종유지재단/이 경 식
시설명	화송어린이집					시설장	곽희정
소재지	서울시 광진구 능동로 13길 108(화양동)					연락처	02-468-2336
개원일	1994,5,4		정원/현원		69/59
기능보강 국비 지원 실적(2) (최근 지원받은 년도 및 내용)		2013년 기능보강비 – 옥상방수공사 및 전층화장실공사, 도색

※ 증․개축비의 경우 특별한 사정이 없는 한 최근 3년 이내에 증개축 또는 개보수비 지원

시설에 다시 지원하지 않도록 함.(특별한 사정 : 자연재해 및 구조안전진단 결과 C급이하 등)

※ 1. 유형 : 국공립, 사회복지법인

2. 국비 지원 실적 : 지자체 자체예산이 아닌 국고지원을 받은 최근(5년 내) 년도 및 내용

2. 시설물 현황

(단위∶㎡)

시설 용도별	기존	변경
	계	계	신축	증축	개축
계
보 육 실 (유희실 포함)	4
실내 놀이 터	없음
부 대 시 설	교사실/창고
사 무 실 양 호 실 조 리 실 목 욕 실 화 장 실 기 타	1 . 1 . 4 외벽/계단	-1,2,3층, 옥상 건물외벽			-석면으로 인한 1,2,3층, 옥상 외벽철거 및 시공

3. 세부 현황

(단위∶㎡)

구분	층별 면적 및 구조(시설용도별)		비고
	당 초	변 경
1,2,3층,옥상 건물외벽	523㎡ 압출성형시멘트판(석면)	523㎡ 돌 및 벽돌	건물외벽변경

※증축의 경우 시설물의 안전도를 면밀히 검토

4. 공사개요

사 업 명(공사별)		개축	공 사 위 치	외벽 및 실내
건 축 부 지 면적		523㎡	연 건 축 면 적	337,37㎡
착 공 예 정 일			준 공 예 정 일
공 사 기 간
환 경 조 건(1)	상가밀집지역		교 통 편 의 조 건(2)	진입로 확보 및 접근 양호

※ 1. 환경조건 : 농어촌 지역, 저소득층 밀집지역, 산업단지내, 다문화가정지역, 군관사지역 등 특정 환경을 해당되는 경우 중복기재

2. 교통편의조건 : 진입로 확보 여부 및 접근성, 주유소로부터 50m이상 거리 확보 등 기재

5. 보조사업에 소요되는 경비의 사용계획

(단위∶천원)

사업내용 및 규모	재원별 부담계획					기 타
	계	국고보조	지방비부담	자체부담	기타보조
건 축 총 규 모 ( 523㎡) 1. 시설개축비 (건물1,2,3층, 옥상, 외벽 석면철거 및 벽돌시공)	111,190	99,190		12,000

6. 건축제한 여부 확인

※ 건축담당부서 및 건축 전문가 확인

7. 해당 시설(법인)의 특이사항

- 재 평가인증 : 2014년 5월

평가인증기간 : 2014년 8월 1일~ 2017년 8월 14일

- 행정처분 : 없음

8. 해당 사업의 지원 필요성

- 어린이집 석면실태조사를 실시하여 건물 외벽이 모두 압출성 석면시멘트판으     로 확정되어 석면으로 인한 피해를 최소화 하는데 노력을 하도록 하려고 한다.

영유아를 보육하는 기관으로써 건축물의 유지⋅보수 활동으로 영유들에게 석면의     위해성에 노출될 위험이 크므로 건축물의 외벽변경 필요.

9. 사업비의 적정성

- 석면조사 전문 업체 견적

10. 사업효과

- 국공립 어린이집으로서 안전한 보육환경 제공

11. 종합 검토의견

- 발암물질인 석면이 어린이집 건축물에 포함되어 보육아동이 석면의 위험성에 노출되어 있고 석면 포함 범위가 건출물 외벽 전체이고 제거 면적이 523㎡에 이르러서 개보수사업비로는 석면 제거가 어렵기 때문에 증개축비 지원이 꼭 필요함

증·개축 계획서

1. 보조사업 신청자

유형(1)	국공립			법인명 및 대표자 (사회복지법인 경우)		사랑의 동원
시설명	독산본동어린이집					시설장	이 화 자
소재지	서울특별시 금천구 시흥대로150길 79					연락처	02-839-3550
개원일	1999.7.1		정원/현원		96/78
기능보강 국비 지원 실적(2) (최근 지원받은 년도 및 내용)		없음

※ 증․개축비의 경우 특별한 사정이 없는 한 최근 3년 이내에 증개축 또는 개보수비 지원

시설에 다시 지원하지 않도록 함.(특별한 사정 : 자연재해 및 구조안전진단 결과 C급이하 등)

※ 1. 유형 : 국공립, 사회복지법인

2. 국비 지원 실적 : 지자체 자체예산이 아닌 국고지원을 받은 최근(5년 내) 년도 및 내용

2. 시설물 현황

(단위∶㎡)

시설 용도별	면적
	계
계	521.38
보 육 실 (유희실 포함)	190
실내 놀이 터	142.9
부 대 시 설
사 무 실 양 호 실 조 리 실 목 욕 실 화 장 실 기 타	14.46 91.26 34.56 지하(48.08)

3. 세부 현황

(단위∶㎡)

구분	층별 면적 및 구조(시설용도별)		비고
	당 초	변 경
지하1층	1층(167㎡) 주방(1)	1층( 167㎡) 물품창고
1층	1층( 176㎡) -보육실(3), 원장실(1)	1층( 176㎡) -보육실(2), 원장실(1)
2층	2층(176㎡) -보육실(3),	2층(176㎡) -보육실(3), 주방

4. 공사개요

사 업 명(공사별)		구립독산본동어린이집 리모델링공사	공 사 위 치	서울특별시 금천구 시흥대로150길 79
건 축 부 지 면적		㎡	연 건 축 면 적	521.58㎡
착 공 예 정 일	2016.4		준 공 예 정 일	2016.6
공 사 기 간	2016.4~2016.6
환 경 조 건(1)	일반주거지역		교 통 편 의 조 건(2)	진입로확보위험시설없음

※ 1. 환경조건 : 농어촌 지역, 저소득층 밀집지역, 산업단지내, 다문화가정지역, 군관사지역 등 특정 환경을 해당되는 경우 중복기재

2. 교통편의조건 : 진입로 확보 여부 및 접근성, 주유소로부터 50m이상 거리 확보 등 기재

5. 보조사업에 소요되는 경비의 사용계획

(단위∶천원)

사업내용 및 규모	재원별 부담계획					기 타
	계	국고보조	지방비부담	자체부담	기타보조
건 축 총 규 모 ․건축:350㎡ 1. 건 축 공 사 2. 전 기 공 사 3. 부대 설비 공사 4. 설계 및 감리 5. 부 지 구 입 비 6. 시설 개 ‧ 보수 7. 기 타	99,190	49,595	49,595

6. 건축제한 여부 확인

※ 건축담당부서 및 건축 전문가 확인

7. 해당 시설(법인)의 특이사항- 평가인증-2014년

8. 해당 사업의 지원 필요성

○ 독산본동어린이집은 1990년대 건립된 시설로써, 현재 어린이집의 양방향 대피를 위한 비상 탈출구가 없는 실정으로 비상 탈출구 신설공사 및 보육 환경 향상 및 시설 안전을 위해 건물 전체적인 기능보강 및 리모델링 사업의 필요성이 절실한 상황임.

○ 1~2층의 놀이 활동 공간 부족으로  옥상 놀이시설 및 비가리개 설치 공사를 시행하여놀이공간을 조성하였으나, 지속적인 누수로 인한 현재 유후공간으로 남아있는 상태임. 또한, 시설의 노후로 인하여  바닥면의 들뜸 및 건물 균열 현상이 두드러지고 있어 영유아 안전 확보가 우려되는 상태임.

9. 사업비의 적정성

서울시에서 추진하는 공공건축단가에 적합

10. 사업효과

어린이집의 시설 노후로 인해 보육 환경 및 서비스 품질은 물론이고, 국․공립 어린이집의 브랜드 이미지 또한 격하되고 있는 실정으로, 영유아의 건강한 성장 도모 및 그 보호자들의 안심 위탁을 담보 할 수 있음.

11. 종합 검토의견

영유아의 안전한 생활을 위한 비상구 설치 및 시설 보수공사와 영유아의 쾌적한 보육 환경 조성을 위한 전체적인 건축 기능보강 공사 필요.

증·개축 계획서

1. 보조사업 신청자

유형(1)	국공립			법인명 및 대표자 (사회복지법인 경우)		예수교대한성결교회 금천반석교회
시설명	구립개미어린이집					시설장	이 춘 산
소재지	서울특별시 금천구 독산로54길 251					연락처	02-855-2627
개원일	1986.11.10		정원/현원		77/67
기능보강 국비 지원 실적(2) (최근 지원받은 년도 및 내용)		2014. 화장실 보수 공사

※ 증․개축비의 경우 특별한 사정이 없는 한 최근 3년 이내에 증개축 또는 개보수비 지원

시설에 다시 지원하지 않도록 함.(특별한 사정 : 자연재해 및 구조안전진단 결과 C급이하 등)

※ 1. 유형 : 국공립, 사회복지법인

2. 국비 지원 실적 : 지자체 자체예산이 아닌 국고지원을 받은 최근(5년 내) 년도 및 내용

2. 시설물 현황

(단위∶㎡)

시설 용도별	면적
	계
계	350.1
보 육 실 (유희실 포함)	239.11
실내 놀이 터	0
부 대 시 설	28.3
사 무 실 양 호 실 조 리 실 목 욕 실 화 장 실 기 타	20 15 21.27 지하16.2

3. 세부 현황

(단위∶㎡)

구분	층별 면적 및 구조(시설용도별)		비고
	당 초	변 경
1층	1층(164㎡) -보육실(2), 원장실(1)주방(1)	화장실 및 주방 증축보강
2층	2층(175㎡) -보육실(2)

4. 공사개요

사 업 명(공사별)		구립개미어린이집 리모델링공사		공 사 위 치	서울특별시 금천구 시흥대로86길 20
건 축 부 지 면적			㎡	연 건 축 면 적	321.88㎡
착 공 예 정 일	2016.6			준 공 예 정 일	2016.7
공 사 기 간	2016.6-2016.7
환 경 조 건(1)	일반주거지역			교 통 편 의 조 건(2)	진입로확보위험시설없음

※ 1. 환경조건 : 농어촌 지역, 저소득층 밀집지역, 산업단지내, 다문화가정지역, 군관사지역 등 특정 환경을 해당되는 경우 중복기재

2. 교통편의조건 : 진입로 확보 여부 및 접근성, 주유소로부터 50m이상 거리 확보 등 기재

5. 보조사업에 소요되는 경비의 사용계획

(단위∶천원)

사업내용 및 규모	재원별 부담계획					기 타
	계	국고보조	지방비부담	자체부담	기타보조
건 축 총 규 모 ․건축:350㎡ 1. 건 축 공 사 2. 전 기 공 사 3. 부대 설비 공사 4. 설계 및 감리 5. 부 지 구 입 비 6. 시설 개 ‧ 보수 7. 기 타	99,190	49,595	49,595

6. 건축제한 여부 확인

※ 건축담당부서 및 건축 전문가 확인

7. 해당 시설(법인)의 특이사항- 평가인증-2014년

8. 해당 사업의 지원 필요성

○ 개미어린이집은 1987년 건립된 시설로서, 건축연한이 30년이나 경과되었으며 보육공간 협소 문제의 해소를 위한 증축공사를 시행하였으나 증측부위의 노후로 인한 누수 및 전체적인 시설 노후가 진행되고 진행되고 있기에 보육 환경 향상 및 시설 안전을 위해 건물 전체적인 기능보강 및 리모델링 사업의 필요성이 절실한 상황임.

○ 육안으로 보이는 부분 외에도 보육실 벽면의 균열 및 누수 현상이 두드러지고 있으며, 특히 장마철시 증축부위(주방 및 아동 화장실)의  벽면 및 천장재 일부에 노출되어 영유아 안전확보가 우려되는 상태임.

9. 사업비의 적정성

서울시에서 추진하는 공공건축단가에 적합

10. 사업효과

어린이집의 시설 노후로 인해 보육 환경 및 서비스 품질은 물론이고, 국․공립 어린이집의 브랜드 이미지 또한 격하되고 있는 실정으로, 영유아의 건강한 성장 도모 및 그 보호자들의 안심 위탁을 담보 할 수 있음.

11. 종합 검토의견

영유아의 안전한 생활을 위한 시설 보수공사와 영유아의 쾌적한 보육 환경 조성을 위한증축부위 보강 공사 및 공간활용 재설계가 필요.