“가스사고 없는 안전서울□구현을 위한

2016 가스안전관리 종합계획

영 등 포 소 방 서

( 예 방 과 )

- 가스사고 없는 안전서울 구현을 위한 -

2016년 가스안전관리 종합계획

가스사고 없는 “안전 문화도시 서울” 구현을 목표로 가스시설에 대한 사고 위해요인을 사전 제거하는 등 철저한 안전관리를 통하여 시민 생활안전 확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

□ 가스시설의 감시기능 및 안전관리체계 확립 ⇒ 안전관리기반 확보

□ 안점점검을 통한 사전 위해요인 제거 ⇒ 가스사고“ZERO”화

□ 교육․홍보를 통한 자율 안전관리능력 향상 ⇒ 가스안전문화 확산

□ 가스사고 대응체계 강화 ⇒ 상황대처능력 강화

Ⅱ		일반현황

가스 시설 현황

계	도시가스회사	도시가스 정 압 기	LPG 판매소	LPG 충전소	고압가스 판 매 소	고압가스 저 장 소
59	1 (서울도시가스)	38 (지구 1/지역37)	5	3	8	4

☞ 가스사고 발생 현황(최근3년) - 서울시전체

연도별	계(건)	부주의		시설 미비	제품 불량	고의 사고	기타
		사용자	공급자
2015	15	7	0	3	2	3	0
2014	10	6	0	1	1	0	2
2013	12	2	1	3	0	3	3

Ⅲ		세부 안전관리 계획

□ 가스시설 안전점검 및 순찰

가스공급ㆍ저장시설 정기 및 특별점검

□ 대   상 : 총 58개소 (LPG판매소 5 충전소 3, 고압가스판매소 8, 저장소 4, 정압기 38)

□ 시   기 : 연 3회 이상

- 정기점검 : 해빙기, 여름철, 겨울철

- 수시점검 : 명절 연휴대비, 이상 기온 시, 혹한기 등

□ 방   법 : 유관기관(본부,구청,한국가스안전공사) 합동점검

- 도시가스공급시설 (시 주관)

-  LPG, 고압가스 공급 ․ 사용시설 (구 주관)

※ 시기별 점검대상

구 분	점 검 대 상
해빙기	- LPG · 고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - LP가스 사용 서민 밀집지역 - 소방시설 등
여름철	- LPG · 고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - 소방시설 등
겨울철	- 가스공급시설(고압가스, LP가스, 도시가스) - 가스보일러 · 온수기, 굴착공사장 등 - LP가스 사용 서민 밀집지역 - 소방시설 등
명절 대비 등	- 다중이용시설(백화점, 재래시장, 종합병원, 호텔 등) - 가스공급시설 : 자율점검 - 소방시설 등
선거투개표장 대입수능장소 등	- 도시가스공급시설(정압기, 배관, 사용처 등) - LP가스사용시설(용기, 배관, 호스, 사용처 등) - 소방시설 등

도시가스배관 굴착공사장 점검

□ 점검대상 : 굴착공사장(※굴착공사 주관 부서 일정에 맞춰)

□  점검회수 : 일1회 이상 (서울시 굴착복구시스템에 공시된 굴착공사장)

□ 점 검 자 : 관할 센터 소방차량 및 이륜차 이용 순회 점검

□ 확인사항

- 가스배관 매설여부 확인, 굴착공사위치 및 가스배관매설 위치표시

- 가스배관에 안전조치, 손상방지기준에 따라 굴착작업 시행

※대상 – 지하철도·도로·상가공사, 중압배관 10m이상 노출 굴착공사

가스시설의 안전관리 순찰

□ 순찰대상 : 58개소(도시가스 정압기 등) ☞ 안전센터별 관할 대상 순찰

□  회   수 : 주1회 이상

□ 조치사항

- 가스사고 위해요인 사전 제거조치

- 안전관리 상태 적합여부 확인 및 안전관리 교육 등

□ 취약 가스시설 집중 안전관리

다중이용시설 안전점검

□ 횟 수 : 연 2회 (설, 추석절 연휴대비)

□ 대 상 : 38개소

- 대형점 5, 종합병원 7, 재래시장 15, 관광호텔 4, 백화점 3, 철도역사 1, 쇼핑센터 3

□ 방 법 : 자치구, 소방서, 가스공급업체 합동점검

□ 내 용 : 정기검사 수검상태 및 가스시설 설치․기술기준 적합여부 확인 등

독성가스 취급시설 안전점검

□ 기 간 : 연1회(상반기)

□ 대 상 : 4개소

- 롯데제과(주), 영등포아리수정수센터, 광덕열처리, 대상진공열처리

□ 방 법 : 자치구, 소방서, 가스안전공사 합동점검

□ 내 용 : 재난안전관리 운영 및 저장소 등 유지관리 실태

LP가스사용 어린이시설 가스 안전점검

□ 기 간 : 연 1회(상반기)

□ 대 상 : 4개소

- 유치원 2, 보육시설 2

□ 방 법 : 자치구, 소방서, 가스안전공사 합동점검

□ 내 용 : LPG용기, 안전장치, 배관시설 및 가스누출 여부 등

탱크로리 등 고압가스 운반차량 안전점검

□ 기 간 : 연 2회

□ 대 상 : 탱크로리 및 고압가스 용기 운반차량 (71대)

□ 방 법 : 자치구, 소방서, 가스안전공사 합동점검

□ 내 용 : 안전교육 이수, 불법 구조변경 등

이동식 부탄연소기 안전관리 홍보

□ 시 기 : 사용량이 많은 시기 (행락철, 여름휴가철, 겨울캠핑 등)

□ 방 법 : 영등포소방서 홈페이지, 지역신문 등 활용

□ 내 용 : 이동식 부탄연소기의 안전사용법, 위험성 등 홍보

□ 가스시설 감시기능 및 안전관리 협조체계 유지

서울가스 상황실 운영체제 적극 활용

□ 주요내용

- 주․야 24시간 상시근무체제 유지

- 정압실 원격감시시스템(SCADA) 운영 : 정압기 38개소

- 상황관리 시스템 운영 : 상황발생시 긴급차단밸브 위치 파악 등

- 원격차단밸브시스템(MOV) 운영 : 공급가구 20만가구당 1개소 설치

☞ 긴급상황발생시 신속한 가스차단으로 대형 가스누출 등 사고예방

□ 방 법 : 도시가스사(서울가스) 상황실 ⇔ 소방서 상황실 핫라인

굴착공사장 가스배관의 안전관리를 위한 자료 협조

□ 대   상 : 굴착공사장(수작업 굴착공사 등 제외)

□ 시   기 : 수시(주간․월간일정표 통보등)

□ 활용방법 : 굴착공사장 가스배관 안전조치 등을 위한 순찰(일 1회)

□ 교육홍보를 통한 가스 안전문화 확산

안전사용 홍보 및 안전문화 확산

□ 시 기 : 년중 수시(※해빙기등)

□ 방 법 : E-메일링 서비스 안내, 인터넷홍보, 거리캠페인, 각종 교육시등

□ 내 용 : 안전점검요령 및 자율점검표배포,「가스안전 총 점검의 날(매월 4일)」

가스담당 공무원 전문교육 실시

□ 대 상 : 자치구 및 소방서 가스업무 담당자

□ 교육장소 : 한국가스안전공사(가스안전교육원)

□ 가스사고 대응체계 강화

24시간 상황관리 및 보고체계 확립

□ 유관기관 상황전파 및 보고체계 확립

☞ 도시가스사 상황실 직통전화(Hot Line) 유지 철저

가스사고 대비 비상훈련

□ 훈련주기 : 연 2회 이상

□ 참여기관 : 소방서, 도시가스사 등

□ 훈련방법 및 내용

- 비상소집, 긴급출동, 가스밸브 차단, 피해시설 복구등

☞ 추진부서 : 현장지휘대(대응총괄팀) 별도계획 수립시행

Ⅴ		행정사항

□ 현장지휘대는 가스시설에 대한 별도 훈련계획 수립 및 시행에 철저를 기하여 주시기 바라고,

□ 홍보교육팀장․장비관리팀장은 가스관련 홍보를 시기별 우리서 홈페이지게재,지역언론매체 홍보 및 신규 완비증명 발급대상 소방안전교육 운영 등 가스안전관리에 관한 교육을 실시하여 주시기 바랍니다.

□ 각 119안전센터장은 가스시설에 대한 훈련 및 순찰실시 결과를 붙임 서식에   의거하여 익월 5일한 예방과로 보고하여 주시고,

□ 상황책임관은 가스사고 발생 시 보고서식에 의거 종합방재센터 상황실(FAX726-2044) 및 본부 예방과(FAX3706-1519)로 보고하기 바랍니다.

□ 해당 부서의 장은 상기 모든 사항이『성과평가항목』임을 유념하시고, 시행   및 실적관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 가스시설 등 현황 1부.

2. 가스사고 발생보고 양식 1부.

3. 가스시설 소방훈련결과 보고 양식 1부.

4. 가스시설 순찰결과보고 양식 1부.

5. 유관기관 비상연락망 1부.  끝.

【붙임 1】

가스시설 등 현황

□ 정압기 일반현황

NO	관할 센타	정압실명	주 소	정 압 실 설치일자	정압실 형 태	출입문 형 태	정 압 기 설치일자	입구 압력	출구 압력
1	영등포	문래현대	문래동6가 현대1차아파트	1987-03-10	지하B형	도어	1987-03-10	중압A	저압
2	당산	당산현대	당산동2가 현대한전연합조합아파트	1993-12-01	지하A형	도어	1993-12-01	중압A	저압
3	영등포	문래LG	문래동3가 54-64 (문래LG아파트)	2001-07-31	지하A형	도어	2001-07-31	중압A	저압
4	영등포	문래삼환	문래동4가 44-1 (문래삼환아파트)	2001-07-31	지하B형	도어	2001-07-31	중압A	저압
5	영등포	문래3가	문래동3가 94번지	2001-12-31	지하A형	도어	2001-12-31	중압A	저압
6	영등포	영등금호	영등포동3가18번지 금호프라자내	1995-06-20	지하B형	맨홀식	1995-06-20	중압A	저압
7	영등포	영등포7	영등포동7가46-1 경남아파트내	1997-11-01	지하B형	도어	1997-11-01	중압A	저압
8	영등포	영등포1	영등포동1가 65-1	2011-10-31	지상형	도어	2011-10-31	중압A	저압
9	영등포	신길3동	신길3동 225-5	1993-12-15	지하A형	도어	1993-12-15	중압A	중간압
10	영등포	신길한일	신길3동 한일우성아파트	1987-02-01	지하B형	도어	1987-02-01	중압A	저압
11	영등포	도림2동	도림2동 265-1(하나아파텔앞)	1996-10-03	지하A형	도어	1996-10-03	중압A	중간압
12	영등포	도림2동	도림2동 265-1(하나아파텔앞)	1996-10-03	지하A형	도어	1996-10-03	중압A	저압
13	영등포	영1대우	영등포동640(대우아파트상가옆)	2001-12-31	지하A형	도어	2001-12-31	중압A	중간압
14	영등포	영1대우	영등포동640(대우아파트상가옆)	2001-12-31	지하A형	도어	2001-12-31	중압A	저압
15	여의도	여의공작	여의도동21번지 공작아파트내	1976-06-01	지하B형	도어	1976-06-01	중압A	저압
16	여의도	여의도서	여의도동16-2호 중소기업중앙회내	1986-11-01	지하B형	도어	1986-11-01	중압B	저압
17	여의도	여의A/B	여의도동28-3호 앞	1988-01-01	지상형	도어	1988-01-01	중압A	중압B
18	여의도	ＫＢＳ별관	여의도동46호 KBS별관내	1988-12-01	지하B형	도어	1988-12-01	중압B	저압
19	여의도	의사당길	여의도동 17	2009-10-28	매몰형	맨홀식	2009-10-28	중압B	저압
20	신길	신길병무	신길7동 병무청	1998-12-01	지상형	도어	1998-12-01	중압A	저압
21	신길	신길삼성	신길4동 신길삼성아파트 1단지	2000-08-31	지하B형	도어	2000-08-31	중압A	저압
22	신길	신길삼성	신길4동 신길삼성아파트 1단지	2000-08-31	지하B형	도어	2000-08-31	중압A	중간압
23	대림	신길한화	신길5동 337번지	2007-12-24	지하B형	도어	2007-12-24	중압A	저압
24	신길	신길진로	신길2동 102-8 (우성아파트상가옆)	1990-12-20	지하A형	도어	1990-12-20	중압A	저압
25	대림	신길6동	신길6동 우성아파트 2차	1987-01-01	지하B형	슬라이딩	1987-01-01	중압A	저압
26	대림	신길5동	신길5동 대영초교앞 공원녹지내	1994-01-01	지하B형	슬라이딩	1994-01-01	중압A	중간압
27	대림	신길도신	신길5동 410-129	1998-12-01	지하B형	슬라이딩	1998-12-01	중압A	저압
28	대림	신길신풍	신길6동 480-1	2002-01-31	케비넷형	기타	2002-01-31	중압A	저압
29	대림	대림우성	대림3동 762-1 (우성아파트 테니스장옆)	1987-12-10	지하A형	도어	1987-02-01	중압A	저압
30	대림	대림2동	대림2동 994-31 (전철역밑)	1993-11-20	지상형	도어	1993-11-20	중압A	저압
31	대림	대림3동	대림3동 777 (해태어린이집옆)	1996-01-15	지하A형	도어	1996-01-15	중압A	저압
32	대림	대림명지	대림2동 709-1(명지성모병원옆)	1998-05-05	지하B형	맨홀식	1998-05-05	중압A	중간압
33	대림	대림1동	대림1동 948-26 (현대아파트)	1998-11-15	지하B형	맨홀식	1998-11-15	중압A	저압
34	당산	양평한신	양평동5가 한신조합아파트 녹지내	1995-12-01	지하B형	슬라이딩	1995-12-01	중압A	저압
35	당산	당산효성	당산동5가 당산효성1차아파트	1999-11-01	지하A형	도어	1999-11-01	중압A	저압
36	당산	양평2동	양평동3가 거성파스텔아파트	1999-01-01	지하A형	도어	1999-01-01	중압A	저압
37	당산	양평3동	양평동3가 34번지	2002-03-05	지하A형	도어	2002-03-05	중압A	저압
38	당산	당산삼성	당산동6가 121-76	2002-02-28	지하B형	기타	2002-02-28	중압A	저압
○ 영등포119안전센타 : 2676-0119 ○대림119안전센타 : 846-0119 ○ 여의도119안전센타 : 783-0119 ○ 신길119안전센타 : 834-0119 ○ 당산119안전센타 : 2633-0119

□ LPG자동차충전소현황

번호	허 가 연월일 (변 경)	업소명	대표자	소재지	연락처	저장품목 및 용량	안 전 관리자	관할 센터	비 고 (이동운반 차량현황)
1	`82. 3. 5	세지가스 충전소	김진기	문래6가 1-3	2677- 9775	LPG20톤 (지하1기)	임종국 신경철 김오성 유해부	영등포	직영운반 (명진특수화물)
2	`97.10.23	양평동 충전소	이승일	양평3가 59	2672- 1176	LPG15톤 (지하1기)	박진법 오장환 이종성	당산	직영운반 (SK상운)
3	`74. 3.11 (`99. 12. 31)	기 린 에너지	조창구	양평4가 158	2068- 7800～4	LPG10톤 (지하1기)	박영기 최진수 윤정희	당산	서울81두3430 서울81두2483 서울81모1529

□ LPG판매소현황

번호	허 가 년월일	업소명	대표자	소 재 지	연 락 처	허가량	안 전 관리자	소 방 시 설	관 할 센 터	순찰주기
1	79.04.03	삼성가스상사	박승헌	당산동3가 396-12	2678 -5792	3톤	박승원	20kg 소화기2대	당산	월3회
2	`88. 3. 12	영등포 제3가스	김형균	양평2가 36-26	2679 -8687	3톤	홍헌표	20kg 소화기2대	당산	“
3	`76. 12. 1	영동가스 상사	송정욱	신길7동 1810	833 -7070	3톤	김치근	20kg 소화기1대	신길	“
4	`81. 6. 2	동진가스상사	임성호	신길동 404-42	848 -0033	3톤	임성호	20kg 소화기1대	신길	“

□ 고압가스저장소 현황

○ 롯데제과(양평동 4가 20)

대표자	저장가스 저장량	저장방법	용도	운반방법	재해설비	안전대책	연락처	허가 및 신고일자
김용수	액체질소 28.2톤	기계실안 저장탱크	제품냉매	50kg용기 (년1회)	살수장치 2기설치 (경보장치설치)	수립시행	2670 -6724	`79.7.25

○ 영등포아리수정수센터 (양화동1)

대표자	저장가스 저장량	저장방법	용도	운반방법	재해설비	안전대책	연락처	허가 및 신고일자
소 장	액체염소 67톤	1∙2∙3 공장 가스실 별도설치	살균	1톤용기	중화설비 각공장별 설치됨 소석회 살포기3대	수립시행	3146- 5601	`83.12.15

○ 여의도 성모병원(여의도동 62)

대표자	저장가스 저장량	저장방법	용도	운반방법	재해설비	안전대책	연락처	허가 및 신고일자
병원장	의료용산소 11.24톤	옥외탱크 (원형입형)	환 자 호흡용				3779- 1544	2000. 11. 9.

○ 한국산업은행(여의도동 16-3)

대표자	저장가스 저장량	저장방법	용도	운반방법	재해설비	안전대책	연락처	허가 및 신고일자
민유성	CO2 12,813.6㎏	지하4층	소 화 설비용	50Kg 용기			787-6416	2003-1호 (2003.4. 7)

□ 고압가스판매소현황

번호	허 가 년월일	업소명	대표자	소 재 지	연락처	저 장 품 목 및 용 량	안 전 관리자	관 할 센 터	비고
1	78. 10. 4	강남가스 상 사	김충웅외 4명	문래동 2가 14-102	2634- 6131	(산소,수소,알곤,탄산가스,의료용산소,질소,탄산가스)아세틸렌	김충웅	영등포
2	83. 8. 5	영신상사	박춘선	문래동1가 8-8	2675- 3603	산소,수소,알곤,탄산가스,질소,아세틸렌,	박춘선	영등포
3	90. 2. 6	대지상사	정덕호	문래동4가 28-5	2634- 0052	산소,수소,알곤,탄산가스,아산화질소,의료용(산소.질소.탄산가스,)헬륨,질소	정덕호	영등포
4	78.04.04	영동종합 가 스	구재관	양평동1가 266	2634- 5437	산소,수소,질소,알곤,프레온,헬륨,탄산가스,의료용산소	구재관	당산
5	78. 4. 4	대한가스 상 사	김해원	당산동6가 353-5	2634- 7294	산소,수소,질소,알곤,탄산가스,아세틸렌,후레온,헬륨,의료용산소외2,혼합가스,네온,에틸렌.메탄	김혜원	당산
6	79.12.13	남부가스 상 사	박용운	신길6동 4300-34	833- 2290	산소,질소,탄산가스,알곤.아세틸렌	김정남	대림
7	84. 9. 12	한미종합 가 스	김용희	대림3동 788-8	844- 6786	산소, 질소, 아세칠렌 탄산가스,알곤,아산회질소,헬륨,혼합가스	이주권	대림

【붙임 2】

가스사고(사건) 보고서 (견고딕 20포인트)

1. 사고개요 (견고틱 14포인트)

○ 사고일시 : 2010.  .   09:00경(신명태명조 13)

○ 사고장소 : 00구 00동 00번지 00아파트

2. 시설현황 (배관사고가 아닌 경우에는 상황에 맞게 작성)

○ 배 관 명 : 00아파트 단지내 사용자 공급관 등

○ 배관현황 : 압력 :     Kg/㎠(고, 중, 저압), 재질 :    관 ,  관경 :     ㎜

설치년도 :       년,  배관심도 :     M

○ 공급회사 : 00도시가스(주)

○ 설치년도 : 0000년 설치

3. 사고내용

○ 예) 00장소(세부적으로)에서 00공사를 위한 터파기를 하던중 포크레인(또는 타장비)으로 도시가스 배관 상부(옆)를 손상(2x3㎠)시켜 가스가 누출된 사고이며, 인근 가스밸브를 즉시(신속히) 차단 조치함.

※ 사고내용은 특히 자세하게  기재하고 도면 첨부할것

4. 피해사항

○ 인명피해 : 사망- 명, 부상- 명(피해자조치 : 00병원 후송)

○ 재산피해 : 000만원

○ 가스공급중지 : 000가구【(00:00 ～ 00:00(    분간)】

5. 굴착공사 현황 (보일러사고시에는 시공자현황 등으로 변경)

○ 시공회사 : 00설비(대표 : 000)

○ 가스배관매설상황확인 : 협의(2003. 0. 0) 또는 미협의

6. 조치사항

○ 00:00  도시가스 누출사고 발생(시간대별 조치사항 개재)

○ 00:00  도시가스배관 복구완료(예정)

※ 가스차단 및 정상공급사항 반드시 기재(중간보고시 복구완료 예정시간 기재)

7. 동원인원 및 장비

○ 인원 : 00소방서 -    명, 00도시가스 -    명, 00공사 -  명 등

○ 장비 :  00 -  대, 00 - 대,  00 -  대

【붙임 3】

가스시설 소방훈련 결과 보고

(○○119안전센터)

1. 훈련결과

대 상 명	현장실사훈련		도상훈련		합동출동훈련
	훈련일시	참여인원	훈련일시	참여인원	훈련일시	참여인원

2. 도면작성 및 정비실적

대 상 명	도면작성 및 비치여부	긴급차단밸브 조작훈련 실시 여부	방호대책 강구여부	충전소와 연락체계 유지여부	기 타

3. 소방공무원 가스안전교육 실적

대상(총원)	교육이수(명)	교관성명	비 고

4. 훈련 중 충전소 안전관리상 문제점 발견 및 조치

5. 훈련결과 자체평가 요약

6. 기타사항

【붙임 4】

가스시설 순찰결과 보고

(00119안전센터)

1. LPG판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원

2. LPG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원

3. 타공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원

4. 도시가스지역정압기

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원

5. 미사용 무단방치 LPG용기 발견 보고서

연 번	발견일자	발견장소	개 요	조치내용

【붙임 5】

유관기관 비상연락망

`

대 상		전화번호	대 상		전화번호
영 등 포 구 청		2670-3434 2670-3407	고압가스판매소	영동종합가스	2634-5437
서울도시가스 본사		대 표: 3660-9000 상황실: 3660-8282 FAX : 3660-9090 ※ 경 비 : 81-245
				대한가스상사	2634-7294
				강남가스상사	2634-6131
서울도시가스 서부지사		대 표:3660-9071 (안전관리팀장 : 3660-9009) FAX :3665-1849
				대지상사	2634-0052
가스안전공사남부지사		2038-3901
				영신상사	2678-1242
고압가스저장소	롯데제과	2670-6725
				남부가스상사	833-2290
	영등포정수사업소	2633-1529
				한미종합가스	844-6786
	여의도성모병원	3779-1532
	한국산업은행	3779-1532
L P G 충 전 소	세지가스	2677-9775
	양평동 충전소	2672-1176
	기 린 에너지	2068-7800～4
L P G 판 매 소	삼성가스상사	2678-5792	대 형 굴 착 공 사 현 장	신길7구역 신길11구역 (특별관리대상 재개발지역)	************ 이상호 과장 (서울도시가스)
	영등포3가스	2679-9292
	영동가스상사	833-5544
	안전가스상사	847-7336
			본부 예방과 (가스위험물안전팀)		3706～1541～3

※ 서울도시가스 : 서울 강서구 염창동 281