양식2)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	오금지하차도	고척교 방향 지하차도 입구 우측 배수로 낙옆등 적치	직영보수반 정비 완료	(1-1)
		신정교 방향 박스 종점부 누수	지속적 관찰	(1-2)
2	행주IC	행주대교 방향 상행선 좌측 교명주 명판 망실	2017년 일상유지보수 예정	(2-1)
		행주대교 방향 상행선 좌측 교명주 명판 노후로 훼손	2017년 일상유지보수 예정	(2-2)
		공항 방향 하행선 좌측 난간 지주 파손(6개소)	2017년 일상유지보수 예정	(2-3)
3	신정교접속교	서부간선도로 방향 거더 신축유간 부족	지속적 관찰	(3-1)
		교대 상부 건축폐자재 방치	직영보수반 정비 완료	(3-2)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2016.  12.  2.

점검자   직)  토목운영6급   성명)     조 정 갑 (서명)

조정갑

직)      시설6급   성명)     유 태 용 (서명)

유태용

외부 전문가   직)  테라이엔씨 상무이사   성명)     김 찬 구 (서명)

김찬구

□ 점검 및 정비 사진

연번:1-1 고척교방향 지하차도 입구 배수로 낙옆등 적치	정비 후
연번:1-2 신정교방향 박스 종점부 누수	정비 후
연번: 2-1 행주대교방향 상행서 교명주 명판 망실	정비 후

연번: 2-2 행주대교방향 상행서 교명주 명판 노후	정비 후
연번:2-3 공항방향 하행 난간 지주 파손(6개소)	정비 후
연번:3-1 거더 신축유간부족	정비 후

연번:3-2 교대 상부 건축폐자재 방치	정비 후
연번: 사진설명(위치, 내용)	정비 후
연번: 사진설명(위치, 내용)	정비 후