2016년 국가안전대진단 추진계획(공공도서관)

□ 진단기간 : ’16. 2. 15. ~ 4. 30.(75일)

□ 진단주체 : 중앙부처, 지방자치단체, 공공단체, 민간전문가 등

□ 진단대상

○ 건축물․시설 등 하드웨어에서 법·제도·관행 등 소프트웨어까지

○ 법적 안전관리대상에서 법규미비 등 안전 사각지대까지

○ 우리 부 발굴 진단대상에서 국민의 안전신고․제안사항까지

□ 대상시설 : 공공도서관 202개관(일반시설 81개관, 위험시설 121개관)

○ (위험시설) 시특법 1·2종, 특정관리대상시설 중 C․D․E등급 시설,  등은 전수 민관합동점검 실시

○ (일반시설) 위험시설 이외의 시설(A‧B 등급, 기타시설)은 대진단 기간 동안 자체점검을 실시하고 표본을 선정(10% 내외) 민관합동점검 실시

□ 주요 점검내용

○ 건축물 및 구조체 등의 손상, 균열, 위험 여부

○ 법령에 따른 안전관련 시설·장비 등의 설치·보유·운용 상태

○ 안전관련 조직 및 인력확보 여부, 재난 및 안전사고 대응매뉴얼 작성 및 활용여부 등

□ 진단방법 : 관리주체 자체점검 및 민관합동점검

○ (자체점검) 시설물 관리주체가 자체 또는 위탁 점검(점검주기 평균 1년)

○ (민관합동점검) 공공분야 직원, 전문가 및 안전관련 단체가 시설․소방․전기․가스 등의 점검분야를 합동으로 동시에 점검

□ 중복점검 방지 및 점검시기 조정으로 점검 실효성 제고

○ (중복점검 예방) 법적 점검실시 후 3개월 미경과 시설, ‘15년 대진단 결과 보수․보강중인 시설은 진단대상에서 제외

○ (점검시기 조정 등) 성수기 및 장마철 등 계절적 특성으로 대진단 기간 동안 실질적 점검이 곤란한 분야는 해당 적정 시기에 점검

□ 점검결과별 조치방향

○ (민관합동점검) ⅰ)현장에서 시정 가능한 사항은 즉시 시정조치하고, ⅱ)보수․보강이 시급한 사항은 자체 가용 재원을 활용하여 빠른 시일(1~3개월) 내에 조치, ⅲ)추가 진단이 필요한 사항에 대해서는 정밀안전진단 또는 정밀점검 실시

○ (자체점검) 자체점검 결과 이상이 있을 경우 즉시 보수․보강 및 정밀안전진단이 이루질 수 있도록 하고, 그 결과도 관계기관에 보고

□ 결과보고

○ 안전점검 종료 후 실적 보고(국가안전진단관리시스템 입력 및 추진상황보고서 작성 후 제출)

붙임 : 시설물 점검표

시설물 점검표(건축물)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 구조안전성
∙ 지반상태 지반침하 이상징후 및 침하여부
∙ 균열상태 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무
∙ 변형상태 기울기 및 바닥판 변형상태
∙ 구조체노후화 철근부식,노출,콘크리트박리,박락등의발생 철골부재 및 접합부상태
▪ 건축마감
∙ 지붕, 옥상마감 옥상 방수, 마감, 드레인 등
∙ 외부마감 외벽 마감 및 방수상태
∙ 내부마감 내부마감재 상태
∙ 창호 창호 및 코킹상태
▪ 관리상태
∙ 유지관리 손상보수 상태 설계도서 보유상태 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부
∙ 재난대비 방화 구획 및 관리상태 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리 소방시설 관리상태(소화기, 완강기, 손전등)
∙ 안전관리 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) 낙하․비래 방지 조치, 유해환경에 대한 조치상태

점검일자 :       .      .      .    점검자 :               (서명)