- 주민 자율 소방역량 강화를 위한 -

2016년 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획

성 북 소 방 서

2016년도 하반기 비상소화장치 사용훈련계획

소방차량 진입이 곤란하고 화재발생시 급격한 연소 확대 및 대형인명 피해가 우려되는 화재취약지역에 설치된 비상소화장치의 사용훈련을 지역주민과 합동으로 실시하여 주민 자율소방 역량을 강화하여 주민생활의 안전을 도모하고자 함

Ⅰ

관 련 근 거

2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

재난관리과-1186(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 보고(알림)』

Ⅱ

기 본 방 침

비상소화장치 설치지역 주민의 자율소방역량 강화

합동훈련 실시를 통한 주민의 화재경각심 고취 및 소방안전 생활화 정착 유도

비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차지역에 대한 주차단속 및 주민계도

비상소화장치함 주변 쓰레기, 적치물 등 사전 환경정비

Ⅲ

기 본 현 황

구 분	계	현장대응단 (진압대)	돈암	길음	장위
현 황	210	43	62	65	40

비상소화장치 : 210개소

Ⅳ

세 부 계 획

기 간 : 2016. 5. 26.  ~ 6. 19.

대 상 : 비상소화장치 210개소

동원장비 및 인원

○ 장 비 : 소방펌프차, 소방이륜차, 비상소화장치

○ 인 원 : 소방대원, 의용소방대, 비상소화장치 관리자, 지역주민 등

훈련방법

○ 현장대응단장(지휘팀장) 및 관할119안전센터장이 주관하여 실정에 맞게 자체 훈련실시

중점 세부사항

○ 비상소화장치 사용훈련

▷ 지역주민 참여도 확산(관할 주민센터 협조 통․반장 참석 등)

▷ 지역주민의 119 화재신고 및 소방차 유도요령

▷ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

▷ 평상시 비상소화장치 관리요령 및 화재예방 안전수칙교육

▷ 비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차에 대한 주차단속 및 주민계도

▷ 기타 화재예방 및 소방홍보

○ 비상소화장치 점검․정비

▷ 함 파손 및 적재비품 손․망실 등 활용가능 여부

※ 특히 자물쇠에 녹 발생, 외함 광고물 부착여부 확인 및 조치

▷ 비상소화장치 관리자 비상연락망 확보(전․출입여부 확인) 및 관리기록 유지

▷ 소화전이 함내에 설치된 것은 소방호스 연결 및 즉시 활용가능 여부

- 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

- 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

- 호스릴방식 비상소화장치 적정 적재 여부

▷ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부(함내 청소․비품정리)

○ 자위소방대 편성정비

▷ 비상소화장치별 20명 내외로 편성

▷ 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선편성

▷ 같은 지역에 2개소 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성가능

▷ 기타 신설, 이전 등 변동사항이 있을 시는 119행정정보시스템에 수정조치

Ⅴ

행 정 사 항

훈련일정은 현장대응단장(지휘팀장) 및 각 119안전센터장이 의용소방대원, 비상소화장치함 열쇠관리자 등과 협의하여 센터 실정에 맞게 실시하여 주시기 바라며,

119행정정보시스템에 입력되어 있는 비상소화장치 주소, 사진, 주변 소화전 번호, 설치유형 등 수정 입력

⇒ 119행정정보시스템 전산관리카드 현황 정비후 한글문서로 변환하여 자체관리

(대응총괄팀 확인 예정)

훈련실시 전․중․후 비상소화장치 적재비품 정리, 불법 스티커 제거 및 주변정리

훈련결과는 붙임서식에 의거하여 2015. 6. 20.(월)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임   2016년도 상반기 비상소화장치 주민합동훈련 및 사용방법 교육일자 1부.

훈련결과 보고서식(기안문 갑지에 작성할것) 1부.

훈련사진 보고서식 1부.  끝.