실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	암사아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

정수

맛·냄새

물질

8ng/L

이하

유지율

(96%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 최근 강수량 감소와 기온상승 등으로 여름철 및 갈수기에 흙냄새·곰팡이냄새를

발생시키는 남조류가 급격히 증가하고 있음

- ‘15년 7~10월에는 1ml 당 6,300 개체수까지 급상승하여 조류경보가 발령되었고 곰팡이 냄새을 유발하는 2MIB가 최대 100 ng/L 검출되어 서울시 냄새물질

경보(시정리스크)도 발령된 바 있음

- 이에 따라 최적의 정수처리공정 운영을 통해 최종처리수인 정수에서 냄새물질 농도기준을 사람이 인지할 수 없는 8 ng/L 이하의 농도로 유지하면 서울시   음용률 향상에 기여할 수 있음

➡ 주요사업명 : 맛·냄새 물질 제거율 강화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□50대 관리과제 : 해당없음

○ 난이도

- ‘15년 암사 정수센터의 일평균 생산량은 112만톤으로 다른 정수센터 생산량

(22~80만톤) 대비 최대 5배가 될 뿐만 아니라 노후시설이 많아 수질관리에

많은 어려움이 있음

- 또한, 암사 취수구는 수심이 낮은 하천경계에 위치하고 있어 공기, 표층조류, 오염물질이 쉽게 유입되어 여름철·갈수기 정수처리공정에 장애를 지속적으로 일으켜 맛·냄새 물질 목표농도 달성에 어려움이 예상되는 등 난이도 높음

➡ 타부서(본부, 연구원) 및 외부기관(한강유역청 등) 협업 필요사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- (성과목표) 맛·냄새 물질 제거를 통한 건강하고 맛있는 아리수 생산·공급

성과를 가시화하기 위해 암사아리수정수센터에서는 ‘맛·냄새 물질 제거율 강화’를

주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘정수 맛·냄새 물질 8ng/L 이하

유지율’을 핵심성과지표로 선정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 원수수질 악화로 냄새물질관리 어려움 증대

- 여름철 부유성이 높은 남조류 유입시 스컴발생으로 정수처리공정 장애 증가

및 냄새물질농도 급상승에 따른 수질관리 어려움 증가

- 일 110만톤인 고도시설용량에 비해 ‘15년 일평균생산량은 112만톤으로

고도시설용량 대비 생산량은 100% 를 초과, 여름철 냄새물질 관리가 어려움

○ ‘16년 목표값 96% 달성방법

- 목표값 달성여부를 평가하기 위해 냄새물질 분석결과(주1회) 및 연구원

수질평가(월2회)를 반영하여 객관성 확보

- 목표값 달성의 정확도를 높이기 위해 맛·냄새물질 총 분석횟수는 년 144회, 반기별

총측정횟수 72회 중 70회 이상이 냄새물질 8ng/L 이하로 유지해야 하므로 도전성 높음

○ 목표값 달성을 위한 노력 (진행중)

- 취수원수에 적합한 오존·과산화수소 조견표 개발로 냄새물질 제거율 증가

- 계절별 입상활성탄의 최적 역세척 조건을 설정하여 냄새물질 흡착능력 향상

- 남조류 대발생에 대비 시설점검 및 가상훈련을 통하여 대응능력 강화

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 의한 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	정수 맛·냄새 물질 8 ng/L 이하 유지율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	96%	해당없음	해당없음