	2016년 서울세계불꽃축제 특별안전수송대책

1. 역무자동화설비 주요 시설물 사전점검 실시

〇 대상역사 : 5호선 신길역, 여의도역, 여의나루역, 마포역, 공덕역

〇 특별점검 : 2016.10.06(목)~10.07(금) 기간중 1회

〇 점검대상 : 자동개집표기 등 5종

※ 사전점검표 붙임 참조

2. 인력지원계획

〇 소    속 : 영등포기술사업소, 답십리기술사업소(야간1명 추가지원)

〇 근무일시 : 2016.10.08(토) 13:00 ~ 23:00(10시간)

〇 근무직원

소 속	지원 역	근무일자	직 급	성 명	근무시간
영등포 기술사업소	여의도역, 여의나루역	10.8.(토) 주간	5급	김태건(4파트)	13:00~18:30
			5급	김기홍(4파트)	13:00~18:30
			6급	이철구(4파트)	13:00~18:30
영등포 기술사업소	여의도역, 여의나루역	10.8.(토) 야간	4급	김주성(3파트)	18:30~23:00
			5급	권오경(3파트)	18:30~23:00
			5급	이상민(3파트)	18:30~23:00
답십리 기술사업소	영등포기술사업소 관내 정비지원 (애오개~을지로)	10.8.(토) 야간	6급	김성우(3파트)	18:30~23:00

※ 지원인원은 사정에 따라 탄력적으로 운영

3. 주요 예비품 비치 계획

- 비치장소 : 신길역, 여의도역, 여의나루역, 마포역, 공덕역 고객상담실

- 대상설비 : 자동개집표기, 1회용 교통카드 발매충전기

- 비치물품 : 메인보드 1EA 예비품 비치

※ 유인충전기 1ea 추가 비치하여 운영 중

붙 임 : 시설물 사전점검표 1부.  끝.

[붙임 1]

시설물 사전점검표

(전자 분야)

사 전 점 검	점검일 : 20 년 월 일	점검역명 :	점검자 :

※ 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

설비명	장비번호	점 검 내 용	점검결과	점검자
자동 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 및 플랩동작 상태
		내‧외부 청결 상태
개방형 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 동작상태
		내‧외부 청결 상태
E/V용 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시
		음성 기능 및 램프 상태
		내‧외부 청결 상태
개방형 비상 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 및 인터폰 동작상태
		내‧외부 청결 상태
1회용 교통카드 발매⋅ 충전기		교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태
		지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능
		사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능
		프린터 인쇄 기능
		내‧외부 청결 상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고