소방장비(차량) 확인점검 일정

날짜	점검사항	세부점검 사항	비 고
9. 19.	엔진부분	- 시동상태 - 오일점검 및 오일누수 상태 점검 - 벨트점검 에어크리너 상태 점검	1팀
9. 20.	엔진부분	- 캡틸팅장치 점검 - 엔진부분 청소 상태 - 각종 지지부	1팀
9. 21.	엔진부분	- 작동상태 점검 - 구리스 주입 - 각부분 오일주입	1팀
9. 22.	세 차	각 차량 고압세차	1팀
9. 23.	동력전달장치	- 변속기 작동상태 점검 - 오일적정 여부	1팀
9. 24.	동력전달장치	- 추진축 연결부위 점검 - 오일누유 상태 점검	2팀
9. 25.	동력전달장치	- 볼트 위완 상태 점검 - 기타 부분 점검	3팀
9. 26.	주행장치	- 타이어 마모상태 점검 - 휠너트 이완 여부 점검	2팀
9. 27.	주행장치	- 휠 및 사이드림 손상 여부 점검 - 얼라이먼트 이상유무 점검	2팀
9. 28.	주행장치	- 자체 소방장비 확인점검 - 기타 부분 점검	2팀
9. 29.	제동장치	- 브레이크 유격 여부 상태 점검 - 제동시 쏠림현상 점검 - 브레이크 라이닝 마모 상태 점검	2팀
9. 30.	조향장치	- 유동 느슨함 흔들림 및 조작 상태 점검 - 너클 및 볼조인트 연결부위 - 파워라인 누유여부 점검 - 핸들유격 과다여부 점검 - 파워오일 오염여부 점검	2팀

10. 1.	전기장치	- 계기판 점등상태 점검 - 경광등 경음기 작동상태 - 축전기액 및 충전상태 - 각종 조명등 점등상태 - 터미널 부착상태 및 배선연결 상태 - 차량발전기 충전기능 상태	3팀
10. 2.	소방펌프및 조작판	- 밸브개폐 상태 - 배관 연결상태 여부 - 각종 볼트이완 여부 - 방수 작동상태 여부 - 펌프상태 여부 - PTO오일 누유여부	1팀
10. 3.	소방펌프및 조작판	- PTO 오일 적정여부 - 내압시험 후 배관 누수여부 - 진공상태 오일 상태여부 - 펌프실 조작판 각 레바 작동상태 - 밸브작동 상태 - 각 램프 점등상태 점검	3팀
10. 4.	물탱크 및 외관상태	- 물땡크 청소 물 충만상태 - 홈땡크 청소 및 홈 충만상태 - 차량 외관상태 점검 - 기타 미비상태 점검	3팀
10. 5.	확인점검	- 최종확인 점검 - 수검준비	3팀