[붙 임]

2016년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 뚝도아리수정수센터 】

과  제  명

표준정수처리(침전지, 여과지) 최적 운영방안 연구

과제선정 배경

우리센터 #2계열 침전지, 여과지의 시설 개선에 따라 침전지, 여과지를 대상으로 탁도, 입자수, SS, 여과지속시간, 여과속도 등 성능을 평가하고 계절별 수질 및 운전조건에 따른 최적 운영방안을 도출할 필요성이 있음

과 제 내 용

○ 수평류식 핀부착형 경사판에서 상향류식 경사판으로의

개선에 따른 침전지 성능 평가

- 정수처리 운영조건(회수, 유량)에 따른 침전지 성능 평가

- 계절별 수질 변화에 따른 침전지 탁도 및 수질영향 조사

- 경사판 청소 및 침전지 유지관리 방안 도출

○ 여과지의 사층 높이 및 여재 변경에 따른 여과지 성능 평가

- 침전효율 향상에 따른 여과지속시간, UFRV 등 여과지 성능 평가

- 계절별 수질에 따른 여과지 운영방안 및 여재 조건 조사

추 진 일 정

처리공정	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
침전지	침전지 시설 개선 및 성능 평가			침전지 성능 평가 및 운영조건 도출					보고서 작성
여과지	여과지 시설 개선 및 성능 평가 동시 진행

활 용 방 안

(수질개선, 예산절감 등)

침전지 및 여과지 시설 개선에 따른 성능 평가를 통해 향후   원수 수질 악화시 발생될 문제점에 사전 대응이 가능하며

최적 운영 조건을 도출함에 따라 정수 수질 향상에 기여

과제 수행팀

○ 연 구 총 괄 : 소장 최석기

○ 연구책임자 : 정수과장 김효상

○ 책임연구원 : 공업연구사 이승제

○ 공동연구원 : 공업연구사 이준호, 공업주사 정갑평,

공업주사 이금재

○ 협조 기관 : 삼성물산(시설 현대화공사 시공사)

(담당 : 이승제, 전화 : 3146-5548)